**ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ДЛЯ ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ И САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ**

**Председатели правления кооперативов и садоводческих товариществ обязаны:**

* разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности;
* провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами кооператива под роспись;
* обеспечить содержание дорог и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам свободными и в исправном состоянии;
* обеспечить своевременную очистку территории СОТ от мусора, опавших листьев, сухой травы;
* оборудовать территорию СОТ средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
* обеспечить на наличие на территории СОТ первичных средств пожаротушения;
* обеспечить СОТ для целей пожаротушения переносной пожарной мотопомпой;
* предусмотреть наличие помещения для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря с площадью не менее 10 м2 с несгораемыми стенами;
* обеспечить СОТ запасом воды (пожарный водоем) для целей пожаротушения объемом не менее 25м3;
* выполнить у пожарного водоема подъезд с площадкой (пирсом) размерами 12 х 12 м;
* установить соответствующие указатели у водоисточников, а так же по направлению движения к ним;
* предусмотреть не менее двух въездов на территорию СОТ с шириной ворот не менее 4,5 м.

**Члены садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обязаны:**

* обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы;
* расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз. постройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м;
* не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений;
* не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а так же хранение баллонов с горючими газами;
* установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание;
* обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом;
* обеспечить каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.

**При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:**

* эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
* пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
* обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатироватьсветильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
* производить соединения и ответвления электропроводов при помощи скруток.

**При возникновении пожара звонить «01», с сотового телефона «010» «8-991-85-08-112».**

**ПАМЯТКА**

**о безопасности при лесном пожаре**



***Как правильно выйти из горящего леса***

Определив направление ветра и распространения огня, бегите из леса навстречу ветру по возможности параллельно фронту пожара.

***Если Вы оказались в зоне пожара***

* Окунитесь в ближайший водоем или хотя бы смочите одежду, дышите через мокрый платок.
* Пригнувшись, бегите в наветренную сторону по возможности параллельно фронту огня.
* Пошлите гонца в ближайшее жилище.

***Как правильно тушить небольшой пожар***

* Засыпайте огонь землей, заливайте водой.
* ******Пучком 1,5-, 2-метровых веток или мокрой одеждой сметайте пламя, «вбивая» его затем в землю.
* Небольшой огонь затаптывайте.
* Потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится.

***Если горит торфяное поле (болото)***

* Не пытайтесь сами тушить пожар.
* Двигайтесь против ветра, внимательно осматривая и ощупывая шестом дорогу. Горячая земля и дым из нее показывают, что торф выгорает, образуя пустоты, в которые можно провалиться и сгореть.

***В пожароопасный сезон в лесу***

**Запрещается:**

* *пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки, вытряхивать горячую золу);*
* *использовать пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;*
* *оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;*
* *заправлять топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания горючим, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин;*
* *оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными линзами;*
* *выжигать траву;*
* *разводить костры.*

**В случае возникновения пожара позвоните по телефонам**

**«112», «05», 2-21-23, 3-45-28, 8-991-85-08-911,8-991-85-08-112.**