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[bookmark: _Toc228365142]Введение
[bookmark: _Hlk80275502]Основной целью территориального планирования Белореченского городского поселения Белореченского района является определение назначения территорий Белореченского городского поселения Белореченского района, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Краснодарского края, Белореченского района и Белореченского городского поселения Белореченского района.
Нормативно-правовая база
[bookmark: _Hlk80275520][bookmark: _Hlk83738558]Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Белореченского района, Уставом Белореченского городского поселения Белореченского района, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Белореченского городского поселения Белореченского района.
Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.
[bookmark: _Hlk86227050][bookmark: _Hlk86227085]Структура текстовой части генерального плана Белореченского городского поселения Белореченского района определена согласно действующему законодательству и включает в себя:
· Том 1. Положение о территориальном планировании.
· Том 2. Материалы по обоснованию.
Состав материалов по обоснованию
В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включают в себя:
1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;
[bookmark: dst1342]2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
[bookmark: dst101697]3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на комплексное развитие этих территорий;
[bookmark: dst2305]4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, муниципального округа, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
[bookmark: dst101700]6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
[bookmark: dst101701]7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку Белореченское городское поселение Белореченского района не является историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).
Этапы реализации проекта:
· 1 очередь – 2036 г.;
· расчетный срок – 2046 г.
Список принятых сокращений
[bookmark: _Hlk56765890]КК		Краснодарский край;
г. 		город;
ул.		улица;
чел.		человек;
МБУ		муниципальное бюджетное учреждение;
ДК		Дом культуры;
МБОУ		муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
СОШ		средняя общеобразовательная школа;
НОШ		начальная общеобразовательная школа;
МБДОУ	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
ЦРР		центр развития ребенка;
ДОД		дополнительное образование детей;
ДЮСШ	детско-юношеская спортивная школа;
ДМШ		детская музыкальная школа;
ГБПОУ	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение;
АНЧ ПОО	автономная некоммерческая частная профессиональная образовательная организация;
ЧУ ПОО	частное учреждение профессиональная образовательная организация;
МБУЗ	муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
ЦРБ МО БР	Центральная Районная Больница Муниципального образования Белореченский район;
ССМП МО БР	Станция скорой медицинской помощи Муниципального образования Белореченский район;
ТП	трансформаторная подстанция;
ЛЭП	линия электропередач;
АТС	автоматическая телефонная станция;
ОПС 		отделение почтовой связи;
СТП		схема территориального планирования;
ТКО		твердые коммунальные отходы;
ПАО		публичное акционерное общество;
ФГПУ		федеральное государственное унитарное предприятие;
ЧС		чрезвычайная ситуация.


1. [bookmark: _Toc49329902][bookmark: _Toc49330374][bookmark: _Toc51762685][bookmark: _Toc52356453][bookmark: _Toc55810473][bookmark: _Toc228365143][bookmark: _Hlk56764854][bookmark: _Toc312530877][bookmark: _Toc370201475]Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
[bookmark: _Hlk56764865]При внесении изменений в генеральный план муниципального образования необходимо учитывать сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).
При разработке проекта генерального плана Белореченского городского поселения Белореченского района учитывались:
· Схема территориального планирования Краснодарского края, утвержденная Постановлением Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 438%; 
· Схема территориального планирования Белореченского района Краснодарского края, утвержденная решением Совета муниципального образования Белореченский район от 30.01.2014 г. № 45;
· Прогноз социально-экономического развития Белореченского городского поселения Белореченского района на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, утвержденный Постановлением Администрации Белореченского городского поселения Белореченского района от 01.11.2025 № 1514;
· Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, утвержденная Законом Краснодарского Края от 21.12.2018 № 3930-КЗ.



[bookmark: _Toc228365144]2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения
[bookmark: _Toc228365145][bookmark: _Toc312530878]2.1 Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий
[bookmark: _Toc522808440][bookmark: _Toc80273662][bookmark: _Toc228365146]2.1.1 Положение Белореченского городского поселения Белореченского района в системе расселения Белореченского района Краснодарского края
[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157]Муниципальное образование Белореченский район расположено в юго-восточной части Краснодарского края на Кубано-Приазовской низменности. С юго-запада на северо-восток район пересекает р. Белая. Муниципальное образование Белореченский район на севере граничит с Красногвардейским районом Республики Адыгея, на юге - со столицей Республики Адыгея - городом Майкопом и Апшеронским районом, на западе - с городом Горячий Ключ и Теучежским районом Республики Адыгея, на востоке - с Шовгеновским и Гиагинским районами Республики Адыгея.
На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 22 июля 2004 года, были установлены границы муниципального образования Белореченский район. Муниципальное образование Белореченский район было наделено статусом муниципального района с административным центром в городе Белореченске.
На территории района расположено 1 городское и 10 сельских поселений.
Белореченское городское поселение – муниципальное образование, наделенное статусом городского поселения в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 июля 2004 года № 767-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского и сельских поселений - и установлении их границ». В соответствии с данным законом в состав городского поселения входит единственный населенный пункт - город Белореченск.
Белореченское городское поселение Белореченского района граничит:
· на севере, северо-западе – с Дружненским сельским поселением;
· на востоке – с Родниковским сельским поселением;
· на юге, юго-западе – с Южненским сельским поселением.
Границы Белореченского городского поселения Белореченского района стоят на кадастровом учете в ЕГРН – кадастровый номер 23:39-3.9.
Город Белореченск, являющийся административным центром муниципального образования Белореченский район и муниципального образования Белореченское городское поселение, расположен в юго-восточной предгорной части края на правом берегу р. Белой, в 90 км от краевого центра.
Экономика Белореченского городского поселения имеет многоотраслевую специализацию с превалирующей ролью функций промышленного производства. Кроме промышленности, наиболее развитыми (базовыми) отраслями экономики поселения являются строительство, торговля и транспорт.
В городе расположена узловая железнодорожная станция (Белореченская) Северо-Кавказской железной дороги на линии Армавир—Туапсе с ответвлением электрифицированной ветки вверх по долине реки Белая (через Майкоп) до посёлка Каменномостский.
Белореченское городское поселение Белореченского района в настоящее время обладает достаточным для малого города производственным потенциалом, основу которого составляют деревообрабатывающая, промышленность строительных материалов, а также пищевая и перерабатывающая отрасль. При условии роста объемов производства продукции сельского хозяйства, прилегающего к городу района, возможно дальнейшее развитие и реструктуризация смежных производств промышленности – предприятий переработки, электроэнергетики, легкой и медицинской промышленности.
[bookmark: _Toc522808441][bookmark: _Toc80273663][bookmark: _Toc228365147]2.1.2 Природно-ресурсный потенциал территории поселения
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В климатическом отношении исследуемая территория относится к III Б климатическому подрайону, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе от -5 до +2 0С, в июле от +21 до +250С. Эти факторы определяют необходимую теплозащиту зданий и сооружений в холодный период и защиту от излишнего перегрева в теплый период года.
Годовой ход температуры воздуха характеризуется не очень значительной амплитудой средних месячных температур, что говорит об умеренном климате. 
Температурный режим воздуха приведен по данным многолетних наблюдений метеостанции Краснодар-Круглик (рисунок 2.1).
[image: ]Рисунок 2.1
Средняя температура воздуха по месяцам, 0С
В условиях климата территории резкой границы между отдельными сезонами нет. Условным показателем сезонов является переход средней суточной температуры через определенные установленные пределы. Средняя дата наступления отрицательных среднесуточных температур – 18 декабря, окончания – 22 февраля.
Период со средней суточной температурой выше 150С начинается 5 мая и заканчивается 29 сентября.
Первые заморозки обычно наступают 20 сентября, после 10 апреля их, как правило, не бывает. Устойчивые морозы большой продолжительностью довольно редки. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 192 дня.
Средняя глубина промерзания почвы равна 0,31 м, наибольшая – 0,7 м.
Среднегодовая сумма осадков составляет 702 мм. Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37 мм (рисунок 2.2).
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Рисунок 2.2
Среднее количество осадков, мм
Тип годового хода осадков – внутриматериковый с чертами средиземноморского, характеризуется наличием двух максимумов – в июне и декабре, почти одинаковых по величине, и одним минимумом в сентябре.
В период с положительной средней суточной температурой на Кубани, который составляет 10 месяцев, испарение в основном преобладает над осадками. Снежный покров неустойчив. В течение зимы он может неоднократно появляться и исчезать. Средняя дата его появления – 6 декабря, схода – 9 марта. Число дней в году со снежным покровом – 42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется в пределах от 4 до 8 см, максимальная – 54 см.
Район работ характеризуется сравнительно небольшими скоростями ветра (2,4-3,6 м/с), почти одинаковыми во все сезоны года. Господствуют ветры широтного и субширотного направлений.
Таблица 2.1
Повторяемость направлений ветра и штилей, %
	Месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Январь
	5
	21
	24
	6
	7
	14
	14
	9
	14

	Апрель
	6
	20
	20
	5
	7
	19
	14
	9
	9

	Июль
	8
	16
	13
	4
	7
	20
	18
	14
	12

	Октябрь
	7
	25
	20
	5
	4
	15
	16
	8
	22

	Год
	7
	25
	20
	5
	4
	15
	16
	8
	22


Широтные ветры (скорость более 15 м/с) на исследуемой территории наблюдаются в среднем 13 дней в году. Наибольшее число дней с сильным ветром – 39 за год. Как правило, сильные ветры наблюдаются в конце осени и в начале весны.
Относительная влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход. Наибольшие значения отмечаются зимой, наименьшие – летом. Минимальные значения относительной влажности приурочены к июлю-августу, максимальные – к январю (таблица 2.2).
Таблица 2.2
Относительная влажность воздуха, %
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	85
	82
	77
	68
	67
	66
	64
	63
	68
	76
	82
	84
	74



В период засухи влажность может уменьшаться до 25-30 %. Во время обложных дождей, туманов, влажность может достигать 95-98 % и не меняться в течение нескольких суток.
Геоморфология
Территория изысканий непосредственно расположена на следующих геоморфологических элементах:
· низкая пойменная терраса р.Белой;
· высокая пойменная терраса р.Белой;
· первая надпойменная терраса р.Белой;
· уступ второй надпойменной террасы р.Кубани.
Кроме того, высокая пойменная терраса р.Белой пересечена долиной р.Келермес, а первая надпойменная терраса пересечена долиной р.Псенафа.
Территория современного г.Белореченска расположена на низкой и высокой пойменных террасах р.Белой и лишь незначительная часть первой надпойменной террасы р.Белой застроена. Уступ второй надпойменной террасы р.Кубани вообще не застроен.
Низкая пойма разбита на отдельные рукава и протоки, имеет форму островов и отмелей, частично поверхность ее заросла травой, кустарником и небольшими деревьями, местами разделывается под огороды. Уклоны поверхности 0,0009-0,003.
Ширина ее изменяется от 200 до 500-600 м. Поверхность низкой поймы в целом мелкобугристая, местами заболоченная, техногенно изменена, изрыта маленькими карьерами, засыпана дамбами.
Превышение низкой поймы над меженным горизонтом реки до 0,5 м. Низкая пойма ежегодно затапливается паводковыми водами.
Поверхность высокой пойменной террасы в пределах г.Белореченска сравнительно ровная с небольшим уклоном в северо-западном направлении. Отметки поверхности террасы изменяются от 113,8 м на северной окраине города до 134,4 м на южной окраине. Уклон поверхности в среднем 0.0028. Высокая пойма отделятся от низкой поймы уступом высотой до 1,0-2,0 м. уклоны поверхности высокой поймы 0.003-0,004.
Высокая пойма периодически затапливается паводковыми водами р.Белой.
В пределах высокой пойменной террасы с юго-востока на северо-запад проходит долина правобережного притока р.Белой-р.Келермес.
К территории г.Белореченска долина р.Келермес подходит с юго-востока от ст.Ханской, где она берет начало от родников.
Русло р.Келермес умеренно-извилистое. Эрозионный врез долины р.Келермес в поверхность высокой пойменной террасы на глубину 0,6-1,0 м. Ширина русла от 3,0 до 6,0 м.
Берега р.Келермес заросли камышом и кустарником. Прилегающая территория занята под огороды и дворы частного сектора.
Первая надпойменная терраса р.Белой проходит широкой полосой по всей восточной части территории и практически не застроена.
Ширина первой надпойменной террасы в пределах города Белореченска и его окрестностей в среднем составляет около 3,0 км. Превышение первой надпойменной террасы над высокой поймой около 1,0 м. Уступ местами выражен нечетко, местами - спланирован. Поверхность первой надпойменной террасы почти ровная (абсолютные отметки поверхности изменяются от 112,8 м на севере до 138,3 м на юге), пересечена пологими ложбинами со сглаженными бортами субмеридионального направления.
Поверхность первой надпойменной террасы никогда не затапливается водами р. Белой.
Вдоль восточной границы террасы параллельно эрозионному уступу проходит долина р. Псенафа.
Долина р.Псенафа в пределах территории работ имеет субмеридиональное направление. Ширина русла р. Псенафа достигает 5-7 м, высота уступа – до 2-3 м. Днище реки сложено гравийно-галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем. Долина реки в рельефе выражена нечетко. По течению река перегорожена дамбами с запрудами различной величины.
Уступ второй надпойменной террасы р.Кубани является восточной границей территории работ территории изысканий. В рельефе выражается отчетливо, высота уступа 20-30 м., крутизна до 25-300. По протяженности уступ пересечен многочисленными балками с различной степенью эрозионного вреза. Сложен уступ лессовыми эолово-делювиальными просадочными грунтами.
Гидрография
Река Белая является левым притоком р.Кубани. Площадь её водосбора у г.Белореченска составляет 3340 км2, длина- 183 км, средний уклон реки 13 %, средняя высота водосбора 990 м. Река впадает в Краснодарское водохранилище. Основной приток – р.Курджипс, ее длина более 100 км, площадь водосбора 745 км2. У г.Майкопа на р.Белой в 1951 г. Построено водохранилище внутрисуточного регулирования.
Долина реки в районе железнодорожного и автомобильного мостов трапециидальная, шириной до 2 км. Ниже железнодорожного моста р.Белая имеет неясно выраженную долину, которая сливается в одну общую систему с долиной р.Пшехи.
В пределах рассматриваемого участка дно долины имеет умеренно пересеченный рельеф с такими формами, как протоки, острова, ложбины и т.п. Здесь выделяются низкая и высокая поймы и многорукавное русло.
Русло реки на участке изысканий слабоизвилистое, умеренно разветвленное, блуждающее, сильно деформирующееся, сложено гравием и галечником с отдельными мелкими валунами. Ширина основного русла на участке изысканий колеблется от 40 до 150 м.
Наиболее часто повышение уровней воды до катастрофических является следствием интенсивных и продолжительных дождей при переувлажненном состоянии грунтов на водосборе. Уровень воды в р. Белой при прохождении катастрофических паводков поднимается на 2.5-3,0 м над меженным.
Необходимо отметить, что сток р.Белой несколько искажен водозаборным узлом Майкопской ГЭС, расположенной в нескольких километрах выше устья р.Курджипс.
Река Белая относится к рекам, имеющим преимущественно дождевое и грунтовое питание, снеговое питание менее характерно. Составляющие годового стока р.Белой у х.Кирпичного: дождевая – 54%, грунтовая – 23 %, ледниковая – 13 %, снеговая – 10%.
Половодье на р.Белой наблюдается ежегодно. Начало его приходиться на вторую декаду марта-начало апреля, а конец на последнюю декаду июля-первую декаду августа. Продолжительность половодья составляет в среднем 145 суток.
На половодный подъем часто накладываются значительные дождевые паводки. Сток за половодье составляет 60% годового. Наибольшую водность река имеет в апреле-июне. Наблюдается некоторое увеличение стока в октябре, связанное с теплым дождевым предзимьем. Затем наступает зимний меженный период, обусловленный значительно меньшим снеготаянием вследствие устойчивых отрицательных температур воздуха. Самыми маловодными месяцами являются январь-февраль.
Режим уровней р.Белой характеризуется повышением уровня ви конце марта, вызванным в основном таянием снега. Половодие имеет гребенчатый вид в связи с редкими колебаниями температуры воздуха при таянии снега и фронтальными осадками большой интенсивности.
Река Келермес относится к малым рекам и является правым притоком р.Белой. источником реки служат родники в районе ст.Ханской.
Свои воды река выносит в Белореченское водохранилище, в 8 км СЗ г.Белореченска. Водосборная площадь реки 104 км2, длина 32 км, средний уклон 2,9%.
Бассейн реки расположен в пределах высокой пойменной правобережной террасы р.Белой. Рельеф бассейна спокойный, с общим уклоном по течению р.Белой. Грунты бассейна представлены аллювиальными отложениями.
Водосборная площадь реки занята под пахотные земли и имеет развитую сеть оросительных каналов. В нескольких местах на реке сооружены пруды, наибольшие из них – пруды рыбопитомника Ханского совхоза – техникума. Объем последних - свыше 1 млн. м3. Искусственные водоемы трансформируют сток реки, особенно максимальный сток в паводок. Сброс воды из прудов производится через глубинные водостоки с пропускной способностью до 3 м3/с. 
Зарегулированность реки, несомненно, отражается большей степени на ее максимальных расходах.
Здесь река принимает один правый и три левых временных водотока. В настоящее время русла водотоков значительно зарегулированы водопропускными дорожными сооружениями, играющими заметную роль при наводнениях. Русло р.Келермес умеренно извилистое, неглубокое, с превышением бровки берега от дна 0,5-1,0 м.
Ширина русла изменяется от 3 до 6 м. Отложения реки представлены в основном галечниками, иногда отдельными валунами, на выходе из города преобладают суглинистые и песчаные отложения. Берега реки заросшие. Прилегающая к реке территория занята в основном под жилые кварталы частного сектора. Происходит «наступление» города на реку, пойма реки подсыпана, спланирована. 
Река Псенафа – левый приток р. Лабы. Исток ее расположен в 4-х километрах к востоку от г. Белореченска. Впадает р. Псенафа в р. Лабу напротив ст. Некрасовской. Длина реки 101 км, площадь водосбора 460 км 2. В верховьях обычно пересыхает.
Почвы и растительность
Почвы на территории изысканий отнесены к почвам речных долин, которые разделены на несколько разностей.
В пойме р.Белой распространены аллювиальные луговые почвы. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая с оливковым оттенком. Содержание гумуса не превышает 3-5%.
На первой надпойменной террасе р.Белой и на второй надпойменной террасе р.Кубани - лугово-черноземные почвы. Имеют мощностью 90-100 см, хорошую оформленность генетических горизонтов, темно-серую окраску, хорошую структуру. Механический состав тяжелый, с глубиной становится легче, гумуса содержит около 4 %. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты.
Емкость поглощения достигает 40 мг/экв на 100 г почвы и на 100 % представлена кальцием и магнием. Реакция среды нейтральная. Почвы обычно не засолены, хотя иногда по пониженным элементам рельефа встречаются солончаковые разности.
Исследуемая территория лежит в полосе степей. Степная растительность сохранилась вдоль дорог, рек и балок в местах, непригодных для сельскохозяйственного использования.
Для степей характерно господство травянистого типа растительности. У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).
Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотно дерновинных злаков - на участках с более влажными почвами в травостой входят коротко корневищные злаки: мятлик луговой, костер безостый, а на залежах – пырей ползучий.
На склонах сухих степных балок растет терн.
Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черенчатым.
В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника.
Животный мир
В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилась численность оставшихся.
В первоначальном состоянии животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством. В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы-русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.
Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период- многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки).
Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.
Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы степные, гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.
Геологическое строение
В геологическом строении территории принимают участие дочетвертичные породы: докембрийские, палеозойские, мезозойские и кайнозойские отложения. Породы древнего комплекса залегают на больших глубинах и имеют сложную тектонику. Более молодые мезозойские и кайнозойские породы залегают моноклинально с преобладающим падением на северо-запад.
Отложения палеогена представлены тремя отделами: палеоценом, эоценом и олигоценом. Литологически это толща переслаивающихся глин, песков, мергелей и песчаников.
На поверхность отложения палеогена выходят под четвертичными накоплениями южнее г.Майкопа, погружаясь в северо-западном направлении.
В районе г.Белореченска неогеновая система представлена отложениями обоих отделов (миоцена и плиоцена). Отложения миоценового возраста содержат осадки от верхнего майкопа до мэотиса включительно.
Отложения четвертичной системы сплошным чехлом покрывают дочетвертичные образования. Геологическое строение четвертичных отложений обусловлено геоморфологическим положением.
Четвертичные осадки связаны с деятельностью рек Кубани, Белой и их притоков. В районе г.Белореченска получили развитие отложения среднеплейстоценового, верхнеплейстоценового и голоценового возраста.
Литологически эти отложения представлены суглинками и супесями, галечниками с валунами и песком с прослоями супеси. Суглинка и илистых глин. Отличаются невыдержанной мощностью и незакономерным распространением. Мощность современных отложений от 2,0 до 25,0 м.
Гидрогеологические условия
Район г. Белореченска в гидрогеологическом отношении расположен в юго-восточной части Азово-Кубанского артезианского бассейна.
Для этого района характерно быстрое погружение согласно падающих пластов геологических пород к области центральной части Азово-Кубанской депрессии. Содержащиеся в отложениях палеогена и неогена прослои песков, песчаников, мергелей и известняков, заключенных в водоупорных глинах, являются прекрасными коллекторами воды. Для целей водоснабжения могут использоваться только водоносные горизонты верхней части миоцена и горизонты неогеновых отложений, т.к. ниже расположенные водоносные горизонты залегают на большой глубине и характеризуются значительной минерализацией воды.
В соответствии со стратиграфическими подразделениями и условиями питания подземных вод на исследуемой территории преобладает водоносный комплекс четвертичных отложений.
Каждый водоносный комплекс состоит из нескольких водоносных горизонтов, между которыми отмечается гидравлическая связь, проявляющаяся в передаче напоров вод из одного горизонта в другой.
Понтический водоносный комплекс представлен несколькими слоями (4-7) водоносных песков, общая мощность которых составляет 20-35 м.
Воды понтического комплекса пресные, гидрокарбонатные кальциевые, область питания понтического комплекса приурочена к выходам понтических отложений на поверхность или под более молодые отложения.
Направление потока подземных вод понтического комплекса северо-западное, уклон 0,0038.
Подземные воды комплекса эксплуатируются одиночными скважинами, дебит которых в среднем около 300 м3/сут.
Мэотический водоносный комплекс состоит из водоносных горизонтов, приуроченных к песчаным прослоям в мэотических глинах. Суммарная мощность водоносных горизонтов около 60,0 м.
Воды пресные с минерализацией от 0,2 до 0,5 г/литр, гидрокарбонатные, кальциевые (натриевые).
Направление потока подземных вод мэотического комплекса северо-западное с уклоном 0,0026.
На территории г.Белореченска воды мэотического комплекса эксплуатируются большей частью одновременно с водами понтического комплекса.
Подземные воды верхнесарматского водоносного комплекса приурочены к прослоям тонко- и мелкозернистых (реже среднезернистых) песков в сарматских глинах. Суммарная мощность водоносных горизонтов в среднем 40-50 м.
Воды пресные, гидрокарбонатные, кальциевые (натриевые).
Направление потока подземных вод северо-западное, область питания верхнесарматского комплекса приурочена к выходам сарматских отложений на поверхность в районе предгорий, ориентировочно на уровне Майкопа.
Практического значения для водоснабжения г.Белореченска верхнесарматский комплекс, ввиду его глубокого залегания, не имеет.
Наиболее надежным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории г.Белореченска являются воды понтического и меотического комплексов.
Водоносный комплекс четвертичных отложений представлен преимущественно безнапорными грунтовыми водами, содержащимися в аллювиальных галечниково-песчаных накоплениях рек и балок и в делювиально-эоловых песчано-суглинистых отложениях речных и балочных склонов.
Воды аллювиальных отложений содержатся в галечниках с песчаным, супесчаным или суглинистым заполнителем. Мощность водоносных слоев изменяется от 3 до 13,0 м.
По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, сульфатно-кальциевые, реже сульфатно-натриевые с величиной сухого остатка от 0,2 до 0,4 г/литр.
Воды делювиальных отложений пресные, малодебитные, гидравлически связанные с горизонтом аллювиальных отложений.
Питание вод четвертичного комплекса осуществляется за счет атмосферных осадков. Амплитуда колебаний уровня грунтовых вод в течение года составляет в основном 0,3-0,1 м. направление потока преимущественно северо-западное. Уклон зеркала около 0.003. 
Геологические и инженерно-геологические процессы
Физико-геологические процессы и явления в районе города Белореченска связаны, в основном, с поверхностными водами и определяются в значительной мере геоморфологическим положением.
В результате анализа опасных геологических процессов на исследуемой территории могут быть выделены следующие процессы:
· подтопление;
· затопление;
· заболачивание;
· просадка грунтов;
· эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков;
· боковая эрозия берегов р.Белой.
Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.
В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно затопленными.
Затопление территории поверхностными водами распространено в пойме, балках и на пониженных передовых частях высокой пойменной террасы во время паводков.
Заболачивание, причинами которого являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов. Кроме этого, заболачивание наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями.
Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.
Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь струйками по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы; второй – линейная эрозия – происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно реки и стенки своего русла.
В равнинных условиях на территории изысканий они образуют ложбины, лощины, рытвины, овраги и балки. Обычно это связано с легкоразмываемыми отложениями, такими, как суглинки легкие, супеси.
Боковой эрозией берега р.Белой поражены примерно на 50-70%. Во время паводка 2002 г. В г.Белореченске было размыто более 100 м за счет образования нового русла р.Белой.
Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям первой надпойменной террасы р. Белой и второй надпойменной террасы р.Кубани.
Эоловые процессы связаны с деятельностью ветра. Среди них выделяются процессы выдувания – дефляции и отложения перенесенного материала – эоловой аккумуляции.
Наиболее активные эоловые процессы происходят в периоды черных пыльных бурь, обычно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги, и сильные северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние. Пыльные бури в степной части бывают раз в 2-3 года.
Минерально-сырьевые ресурсы
[bookmark: _Toc80273664][bookmark: _Toc228365148]В границах Белореченского городского поселения Белореченского района учитываются 10 лицензий на пользование недрами местного значения и 1 месторождение:
· ООО «Южная соковая компания» (ИНН 2303015320), в рамках лицензии КРД 81999 ВЭ от 01.10.2021 с целевым назначением «для разведки и добычи подземных вод с целью питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения», сроком действия до 01.10.2046;
· ООО «Газпром сеть АЗС» (ИНН 6164317329), в рамках лицензии КРД 81906 ВЭ от 20.07.2021 с целевым назначением «добыча подземных вод для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности», сроком действия до 09.01.2045;
· АО «Дорожно-строительное управление - 7» (ИНН 2329014177), в рамках лицензии КРД 81189 ВЭ от 19.09.2019 с целевым назначением «для добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объекта промышленности», сроком действия до 19.09.2044;
· ИП Рыбка Эдуард Сергеевич (ИНН 010508664921), в рамках лицензии КРД 80633 ВЭ от 11.05.2017 с целевым назначением «добыча подземных вод с целью технологического обеспечения водой объектов промышленности», сроком действия до 11.05.2042;
· ООО «Кондитерская фабрика «Виктория» (ИНН 2368009124), в рамках лицензии КРД 033439 ВЭ от 19.05.2025 с целевым назначением «для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения», сроком действия до 24.04.2050;
· ИП Карпеева Ольга Владимировна (ИНН 230308124170), в рамках лицензии КРД 017415 ВЭ от 24.08.2023 с целевым назначением «для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения», сроком действия до 16.08.2048;
· ИП Карпеева Ольга Владимировна (ИНН 230308124170), в рамках лицензии КРД 017414 ВЭ от 24.08.2023 с целевым назначением «для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения», сроком действия до 16.08.2048;
· ООО «Завод железобетонных изделий № 7» (ИНН 2303021268), в рамках лицензии КРД 03119 ВЭ от 23.06.2006 с целевым назначением «добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения», сроком действия до 23.06.2031;
· ООО НПЦ «Экорест» (ИНН 2303000540), в рамках лицензии КРД 02635 ВЭ от 27.09.2005 с целевым назначением «добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения», сроком действия до 27.09.2030;
· ООО «НСМ-Кубань» (ИНН 2312131147), в рамках лицензии КРД 80015 ТР от 26.04.2007 с целевым назначением «разведка с последующей добычей песчано-гравийной смеси», сроком действия до 26.04.2027;
· месторождение Усть-Пшехское (песчанно-гравийная смесь), учтенное в нераспределенном фонде недр Сводного отчетного баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых на территории Краснодарского края по состоянию на 01.01.2026.
2.1.3 Демографическая ситуация
[bookmark: _Toc370201485]Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Белореченского городского населения Белореченского района.
Динамика изменения численности населения Белореченского городского поселения Белореченского района за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.3.

Таблица 2.3
Динамика изменения численности населения городского поселения – Белореченского городского населения Белореченского района
	№
	Показатели
	01.01.2021 г.
	01.01.2022 г.
	01.01.2023 г.
	01.01.2024 г.
	01.01.2025

	1
	Оценка численности населения на 1 января текущего года, чел.
	51405
	55728
	55010
	54330
	54190

	2
	Число родившихся (без мертворожденных), чел.
	689
	576
	484
	-
	-

	3
	Число умерших, чел.
	1024
	896
	809
	-
	-

	4
	Естественный прирост (убыль), чел.
	-335
	-320
	-325
	-
	-

	5
	Число прибывших, чел.
	1335
	834
	799
	-
	-

	6
	Число убывших, чел.
	1319
	1232
	1154
	-
	-

	7
	Миграционный приток (отток), чел.
	16
	-398
	-355
	-
	-


Из таблицы 2.3 следует, что с 2021 г. по 2025 г. численность населения Белореченского городского поселения Белореченского района имеет положительную тенденцию прироста (на 2785 чел.).

Рисунок 2.1
Динамика изменения численности населения 
Белореченского городского населения Белореченского района (2021-2025 гг., данные на начало года)
На территории Белореченского городского поселения Белореченского района наблюдается благоприятная тенденция превышения показателей рождаемости над показателями смертности.
В последние годы на территории Белореченского городского поселения Белореченского района показатели миграционного движения численности населения указывают на отток населения.
[bookmark: _Hlk56754913]При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики, определенное Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (закон Краснодарского края от 21.12.2018 3930-КЗ) – стабильный рост численности населения: низкие показатели естественного прироста населения компенсируются значительным миграционным приростом. Достижение данной цели планируется за счет решения перечня задач, определенных в стратегии:
· обеспечение миграционного и естественного прироста населения края.
· создание условий для роста экономической активности молодых родителей.
· повышение качества жизни для людей старшего возраста.
· обеспечение миграционного притока населения, создание комфортных условий для адаптации мигрантов.
· повышение качества профилактики, диагностики, лечения и реабилитации жителей и гостей края, защита здоровья матери и ребенка, поддержка активного долголетия и здорового образа жизни.
· развитие системы профилактики заболеваний, обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.
· пропаганда и создание условий для ведения здорового образа жизни.
· внедрение здоровьесберегающих технологий труда на предприятиях всех форм собственности и сфер деятельности.
· предоставление возможности каждому человеку на протяжении всей жизни самостоятельно выбирать и приобретать необходимые компетенции, создавать индивидуальную траекторию обучения, развивать и реализовывать свой потенциал.
· удовлетворение потребностей жителей и гостей края в качественном непрерывном образовании.
· распространение лучших образовательных практик на всей территории края.
· создание системы поддержки молодых талантов и предпринимателей, в т.ч. молодых ученых.
· развитие системы социальной поддержки, характеризующейся адресностью и учитывающей потребности незащищенных слоев населения.
· распространение системы социального контракта.
· непрерывный мониторинг потребностей наименее защищенных слоев населения.
· активизация взаимодействия с некоммерческими организациями в предоставлении социальных услуг.
· создание сбалансированного и гибкого рынка труда, учитывающего потребности современной экономики, с развитой системой трудовой мобильности и трудовой адаптации персонала на основе тесного взаимодействия ключевых участников рынка: работодателей, образовательных организаций и работников при активной поддержке государства.
· повышение эффективности функционирования Центров занятости в целях расширения территориальной и информационной доступности предоставляемых услуг в сфере занятости населения.
· повышение адресности мер социальной поддержки безработных граждан.
· развитие системы профессиональной ориентации и профессиональной адаптации граждан.
· совершенствование системы мониторинга и прогнозирования рынка труда, учитывающую потребности работодателей в рабочей силе.
· создание единого культурного пространства, обеспечивающего высокое качество досуга и творческой самореализации жителей и гостей края.
· создание комфортной среды для творческой самореализации жителей и гостей края.
· обеспечение высокого качества культурно-досуговых услуг для жителей и гостей края.
· создание условий для воспитания поколения молодых лидеров, имеющих активную гражданскую позицию, реализующих свои способности и составляющих основу конкурентоспособности края.
· создание условий для самореализации молодежи, вовлечение в социальную и профессиональную практику.
· развитие предпринимательских способностей молодежи, поддержка молодежного предпринимательства, в том числе в социальной сфере.
· создание комфортной среды для людей старшего поколения, развитие элементов «серебряной» экономики.
· повышение доступности и адаптация социальных и персональных услуг к возрастным особенностям старшего поколения.
· развитие системы досуга, образования и социализации для людей старшего возраста.
· повышение уровня производительности труда на предприятиях и в организациях Краснодарского края.
· внедрение принципов и технологий бережливого производства и систем контроля качества на предприятиях и в организациях Краснодарского края.
· разработка и реализация региональной программы повышения производительности труда и поддержки занятости в рамках федеральной Приоритетной программы повышения производительности труда и поддержки занятости.
· создание и развитие Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.
Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2025 г. Расчет перспективной численности населения можно провести демографическим методом, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:
Sh+t=Sh·(1+Кобщ.пр.) t, 					(1)
где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;
t – число лет, на которое производится расчет;
К общ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение среднегодового прироста населения к среднегодовой численности населения.
Для расчета перспективной численности населения использовался оптимистичный вариант прогнозной численности населения:
В качестве оптимистического прогноза взят прирост в размере 50 чел. в год (К общ. пр. =0,001). При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:
S2036=54190*(1+0,001)10= 54737 чел.
S2046=54190*(1+0,001)20= 55284 чел.
Для оценки потребности Белореченского городского поселения Белореченского района в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселения к рассмотрению принимается оптимистический прогноз численности:
· к 2036 году – 54373 чел. (прирост на 544 чел. по сравнению с началом 2025 г.);
· к 2046 году – 55284 чел. (прирост на 1094 чел. по сравнению с началом 2025 г.).
Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.
[bookmark: _Toc522808443][bookmark: _Toc80273665][bookmark: _Toc228365149]2.1.4 Экономический потенциал
[bookmark: _Hlk56769275]Экономика Белореченского городского поселения Белореченского района имеет многоотраслевую специализацию с превалирующей ролью функций промышленного производства. Кроме промышленности, наиболее развитыми (базовыми) отраслями экономики поселения являются пищевая промышленность, строительство, торговля и транспорт.
Количество хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории муниципального образования году, составляет 3287, вт. ч.:
· 13 организаций государственной формы собственности;
· 67 организации и предприятия муниципальной формы собственности;
· 1045 предприятий и организаций частной формы собственности;
· 2162 индивидуальных предпринимателя.
Уровень регистрируемой безработицы в процентном отношении к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составляет 1,2 % (по сведениям центра занятости населения).
Основную структуру промышленного производства составляют предприятия производящие кондитерские и хлебопекарные изделия, консервную продукцию, сухие бетонные смеси, металлопластиковые и железобетонные изделия, чулочно-носочные изделия.
Важнейшей градообразующей отраслью Белореченского городского поселения Белореченского района является пищевая промышленность, удельный вес которой в структуре обрабатывающего производства поселения - более 50,0%. 
ООО «Кубань Ти» - предприятие пищевой промышленности. Основной сферой деятельности является производство продукции бакалейной группы. Основная специализация компании — это производство и реализация фасованного чая под торговыми марками «Кубань чай», «Азерчай», «Марьям чай», а также производство овощной консервации под марками "Финал" и "Бизим Тарла".
ООО «Белореченские торты» - продукция продается в Краснодарском крае, Республике Адыгея и Ростовской области.
ООО «Ставропольский Бройлер» производит натуральные продукты питания. Торговые марки «Благояр», «Наша Птичка», AN-NOOR и URUSSA завоевали признание потребителей.
ООО «ЮСК» - предприятие пищевой промышленности. Инновационное производство мощностью более 250 млн. литров соков в год. Портфель компании «ЮСК» включает такие бренды, как: Дары Кубани, Вико, Сочная Долина, Овсяша.
ООО Кондитерская фабрика «Виктория» — крупнейший на Юге России производитель фасованных мучных кондитерских изделий длительного хранения. Основной ассортимент - кондитерские изделия из бисквитного теста: бисквитные рулеты, мини-рулеты, пирожные, торты, кексы, мини-кексы, коржи.
На территории города функционирует промышленные предприятия по производству строительных конструкций: ООО ЖБИ № 7, 000 НТЦ «Экорест». Они располагают производственно-складскими мощностями, предлагают широкий перечень продукции как для гражданского, так и для промышленного строительства. Компания производит: бетонные изделия, бетон готовый для залива, трубы железобетонные, конструкции каркаса зданий и сооружений сборные и железобетонные.
На территории города находится предприятие по изготовлению чулочно- носочных изделий - ООО «Белтекс».
Предприятия выпускающие сельскохозяйственную продукцию - ООО «Ставропольский Бройлер», ООО «Овощи Краснодарского края».
[bookmark: _Toc522808444][bookmark: _Toc80273666][bookmark: _Toc228365150]2.1.5 Объекты социальной инфраструктуры
Перечни объектов социальной инфраструктуры, размещение которых определило формирование на территории населенных пунктов поселения общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Объекты культуры и образования Белореченского городского населения Белореченского района
	Наименование объекта
	Адрес
	Общая характеристика
	Значение объекта

	Объекты образования

	ГБОУ школа №10 г. Белореченска
	г. Белореченск, ул. Мира, 106
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное. Фактическая наполненность 102 чел.
	Объект местного значения муниципального района

	МАОУ гимназия
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 1
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное. Фактическая наполненность 6547 чел.
	Объект местного значения муниципального района

	МБОУ НОШ 39
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 153
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБОУ СОШ 1
	г. Белореченск, ул. 40 лет Октября, 29
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБОУ СОШ 2
	г. Белореченск, ул. им. В.Н.Шалимова, 28
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБОУ СОШ 3
	г. Белореченск, ул. Победы, 353
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБОУ СОШ 4
	г. Белореченск, ул. Победы, 170
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБОУ СОШ 5
	г. Белореченск, ул. Луначарского, 122
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБОУ СОШ 68
	г. Белореченск, ул. Свердлова, 1
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБОУ СОШ 8
	г. Белореченск, улица 8 Марта, 57
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБОУ СОШ 9
	г. Белореченск, ул. Ленина, 119
	
	Объект местного значения муниципального района

	МАДОУ Д/С 11
	г. Белореченск, улица Интернациональная, 5
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное. Фактическая наполненность 2745 чел.
	Объект местного значения муниципального района

	МАДОУ Д/С1
	г. Белореченск, переулок Родниковый, 4
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБДОУ Д/С 10
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 3
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБДОУ Д/С 13
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 7
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБДОУ Д/С 14
	г. Белореченск, ул. Чапаева, 68
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБДОУ Д/С 2
	г. Белореченск, ул. Больничная, 135
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБДОУ Д/С 3
	г. Белореченск, улица Победы 311
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБДОУ Д/С 4
	г. Белореченск, ул. Полевая, 118
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБДОУ Д/С 5
	г. Белореченск, ул. Победы 461/1
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБДОУ Д/С 7
	г. Белореченск, ул. им. В.Н. Шалимова, 24
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБДОУ Д/С 8
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 40
	
	Объект местного значения муниципального района

	МБДОУ ЦРР - Д/С 16
	г. Белореченск, ул. Щорса 83
	
	Объект местного значения муниципального района

	Объекты дополнительного образования

	МАУ ДО ДЮСШ 3 (о)
	г. Белореченск, ул. Ленина, 117
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения муниципального района

	МБОУ ДОД ДМШ им. И.Е.Каптана г. Белореченска (к)
	г. Белореченск, улица Красная, 65
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения муниципального района

	МБОУ ДОД ДХШ г. Белореченска МО Белореченский район (к)
	г. Белореченск, ул. Ленина, 125/1
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения муниципального района

	МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" (о)
	г. Белореченск, ул. Щорса, 92
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения муниципального района

	МБУ ДО "Центр творчества" (о)
	г. Белореченск, ул. Им. В.Н. Шалимова, дом 13
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения муниципального района

	МБУ ДО ДЮСШ "Авангард" (о)
	г. Белореченск, ул. Таманской Армии, 203
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения муниципального района

	МБУ ДО ДЮСШ 1 (о)
	г. Белореченск, ул.Интернациональная, 2а
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения муниципального района

	МБУ ДО СЮТ (о)
	г. Белореченск, ул. 8 Марта, 57
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения муниципального района

	Объекты среднего специального образования

	АНЧ ПОО "Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза"
	г. Белореченск, ул. Кирова, д. 4
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект регионального значения

	ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»
	г. Белореченск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 129-а
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект регионального значения

	ГБПОУ КК БИТТ
	г. Белореченск, проезд Промышленный, 15 А
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект регионального значения

	ЧУПОО ТЕХНИКУМ "БИЗНЕС И ПРАВО"
	г. Белореченск, ул. Чапаева, д. 48
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект регионального значения

	Объекты культуры

	МБУ "Районный Дом культуры"
	г. Белореченск, ул. 40 лет Октября, д. 33
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения поселения

	МБУ "Дом культуры"
	г. Белореченск, ул. Ленина, д. 25
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения поселения

	ДК Железнодорожников
	г. Белореченск, ул. Свердлова, д. 3
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения поселения

	Библиотека Белореченского городского поселения Белореченского района
	г. Белореченск, ул. Победы, д. 172
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения поселения

	Юношеская библиотека
	г. Белореченск, ул. Ленина, д. 85
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения поселения

	Районное МБУ Белореченская межпоселенческая центральная библиотека
	г. Белореченск, ул. 40 лет Октября, д. 33
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения поселения

	Детская библиотека
	г. Белореченск, ул. 40 лет Октября, д. 33
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения поселения

	Детская библиотека
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, д. 1А
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения поселения

	Детская библиотека
	г. Белореченск, ул. Ленина, д. 127
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения поселения

	Библиотека
	г. Белореченск, ул. Советская, д. 50
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения поселения

	Школьная библиотека
	г. Белореченск, ул. Ленина, д. 90/1
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения поселения

	Межпоселенческое социально-культурное объединение
	г. Белореченск, ул. Ленина, д. 25/1
	Здание типовое. Состояние удовлетворительное.
	Объект местного значения поселения


[bookmark: _Toc522808445][bookmark: _Toc80273667]Таблица 2.5
Перечень объектов торговли и общественного питания
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Проектная ёмкость объектов

	Магазин. «Магнит». АО «Тандер», Армавирский филиал 
	г.Белореченск ул.Гоголя,53/Б
	180

	Магазин. «Магнит». АО «Тандер», Армавирский филиал
	г.Белореченск ул.Ленина,85
	150

	Магазин. «Магнит». АО «Тандер», Армавирский филиал
	г. Белореченск.ул. Мира, 75
	150

	Магазин. «Магнит». АО «Тандер», Армавирский филиал
	г.Белореченск ул.Ленина, 165
	600

	Магазин. «Магнит» (Жрец).АО «Тандер», Армавирский филиал 
	г.Белореченск ул.Ленина,80
	180

	Магазин. «Магнит»ЗАО «Тандер»
	г.Белореченск ул.Кирова, 54
	270

	Магазин. «Магнит». АО «Тандер», Армавирский филиал 
	г. Белореченск, ул. Интернациональная 18
	210

	Магазин. «Магнит». АО «Тандер», Армавирский филиал 
	г.Белореченскул. Победы, 99 а
	120

	Магазин. «Магнит». АО «Тандер», Армавирский филиал 
	Белореченск, ул. Интернациональная, 103.
	300

	Магазин. «Магнит». АО «Тандер», Армавирский филиал 
	г Белореченск, ул. Красная, 68.
	300

	Магазин. «Магнит». АО «Тандер», Армавирский филиал 
	гБелореченск ул.Мира 85.
	664

	Магазин. «Магнит». АО «Тандер», Армавирский филиал 
	гБелореченск, ул.Гоголя,53/А.
	230

	Гипермаркет «Магнит» АО «Тандер» 
	г.Белореченск ул.Мира,89
	2200

	Сеть магазинов "Очаково".«База Очаково».    ООО фирма "Три богатыря",
	г.Белореченск, ул. Майкопское шоссе, 8/А
	2000.

	Сеть магазинов "Очаково"-«Магазин-База» ООО фирма "Три богатыря",
	г.Белореченск, ул. Косманавтов,24.
	1800

	Сеть магазинов "Очаково"-Супермаркет «Очаково-Центр». ООО фирма "Три  богатыря"
	г.Белореченск, ул. Гоголя,32
	3330

	Сеть магазинов "Очаково"-Супермаркет «Очаково».  ООО фирма "Три богатыря"
	г.Белореченск, ул. Железнодорожная, 127
	2400

	Сеть магазинов "Очаково"-Универсам «Очаково».  ООО " Елена"
	г Белореченск, ул.Толстого 185 а,
	70

	Сеть магазинов "Очаково"-Минимаркет «Очаково». ООО " Елена"
	г Белореченск, ул.Луначарского, 147.
	60

	Сеть магазинов "Очаково". ДОК-Мак «Очаково».  ООО " Елена",
	г Белореченск, пер. Родниковый д.2/3.
	70

	Сеть магазинов "Очаково". Минимаркет «Очаково» ООО «Руслан»
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 38а
	276

	Сеть магазинов "Очаково". Минимаркет «Очаково» ООО «Руслан»
	г. Белореченск, ул. Пролетарская, д.5.
	276

	Сеть магазинов "Очаково". Минимаркет «Очаково» ООО «Руслан»
	г. Белореченск, ул. Сливовая,1.
	100

	Сеть магазинов "Очаково". Минимаркет «Очаково» ООО «Капель»
	г. Белореченск, ул. Ул. Карла Либкнехта 82/3
	135

	Сеть магазинов "Очаково". Магазин «ЛИК» ООО «Три Богатыря»
	г.Белореченск ул. Победы, 161
	53

	Сеть магазинов "Очаково". Магазин «Чайка» ООО «Три богатыря»
	г. Белореченск, ул. Первомомайская - Килермесская,
	50

	Сеть магазинов "Очаково". Магазин минимаркет «Очаково» (Саяны). ООО фирма «Три Богатыря»
	г.Белореченск, ул.Интернациональная, 18
	149

	Магазин «Тройка»; ИП-Пономарёв Максим Ильич
	г. Белореченск, ул.Луначарского, 145-а
	40

	Супермаркет «Пятерочка» №5138- ООО "Агроторг» 
	 г. Белореченск,ул. Интернациональная,173/ 1. 
	400

	Магазин №5599 "Пятёрочка. ООО "Агроторг» 
	Г. Белореченск, ул.Ленина,96. 
	600

	Магазин "Пятёрочка" №4358. ООО "Агроторг» 
	г. Белореченск, ул.Ленина,72.
	430

	Супермаркет «Пятерочка» ООО "Агроторг"
	г. Белореченск,ул. Интернациональная,79.
	400

	Магазин "Пятёрочка" ООО "Агроторг»
	г. Белореченск, ул. Победы, 247/А
	450

	Магазин "Пятёрочка»
	г. Белореченск,ул. Ленина,11/1
	350

	Магазин самообслуживания «Светофор» ООО ТОРГСЕРВИС 23
	г.Белореченск, ул. Аэродромная, 18.
	400

	Магазин №161; ЗАО фирма «Агрокомплекс»
	г.Белореченск, ул. Толстого, 134/2
	82

	Магазин №157 Красная, 59. АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
	г.Белореченск, ул. Красная, 59.
	66,2

	Магазин №183, ЗАО фирма «Агрокомплекс»
	г.Белореченск,ул. Интернациональная,14/ 1.
	62

	Магазин№203 ЗАО фирма «Агрокомплекс»
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 4
	104

	Магазин №270 ЗАО фирма «Агрокомплекс»
	г.Белореченск, ул. Ленина,84/ 1 (около магазина Мир Красок)
	41

	Магазин №307 ЗАО фирма «Агрокомплекс»
	г.Белореченск, ул. Победы,168.
	65

	Магазин №325 ЗАО фирма «Агрокомплекс»
	г.Белореченск, ул. Железнодорожная,89/1
	60

	Магазин №396 ЗАО фирма «Агрокомплекс»
	г.Белореченск,ул. Мира,69.
	100

	Магазин №579 ЗАО фирма «Агрокомплекс»
	г.Белореченск,ул. Кирова,42/1
	74

	Магазин №641, ЗАО фирма «Агрокомплекс»
	г.Белореченск,ул. Гоголя,22
	220

	Магазин «Океан», ИП Солдатова Марина Владимировна
	гг. Белореченск, ул. Ленина, 11,
	55

	Магазин «Океан», ООО «Океан»
	г. Белореченск, ул. Ленина, 60/а.
	55

	Магазин «Рыбачка Соня», ИП -Злобина Оксана Петровна
	г. Белореченск,ул. 40 лет ВЛКСМ, 79/А
	30

	Магазин «Хлеб из тандыра», ИП-Пилоян Людмила Ильяевна
	г. Белореченск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 79/А, территория торгового дома «Самсон»
	30

	Магазин «Алкотека»
	г. Белореченск, ул. Мира, 75
	80

	Магазин «Алкотека», ООО "Февраль"
	г. Белореченск, ул. Гоголя, 42
	90

	Магазин «Мебель Люкс» (бывший Колос), ИП-Газарян Нателла Аслановна
	г. Белореченск, ул. Ленина, 62.
	200

	Магазин «Автозапчасти» (к грузовикам). ИП-Агарков Алексей Анатольевич
	г Белореченск, ул. Карла Либкнехта 91, т.  3-30-62
	70

	Магазин «Автозапчасти» (к грузовикам). ИП-Агарков Алексей Анатольевич
	г Белореченск, ул. Карла Либкнехта 91/1
	25

	Магазин «автозапчасти». «У Колька». ИП- Бекетов Николай Константинович. 
	г.  Белореченск, ул. Карла Либкнехта 93
	60

	Магазин шин «Шинный центр Хенкук». ИП-Закирьянц Сергей Сергеевич. 
	г. Белореченск, ул.К.Либкнехта 95\Б.
	80

	Магазин «Продукты», ООО«Меркурий»
	г. Белореченск, ул. Карла Либкнехта 92/2.
	23

	магазин "Вело и Мото Товары". ИП-Гнилокостова Галина Павловна
	Краснодарский край, г Белореченск, ул. Карла Либкнехта,85/1
	50

	Магазин «Лаваши, Самса»
	г. Белореченск, ул. Карла Либкнехта,85/1
	- (Отпуск через окно)

	Магазин «Мир аккумуляторов»
	Краснодарский край, г Белореченск, ул. Карла Либкнехта,85/1
	20

	Магазин «Продукты» (пиво, безалкогольные, сигареты)
	г.Белореченск, ул. К.Либкнехта 92/3
	16

	Магазин Стройматериалов. «Мастер»
	г.Белореченск, ул. ул. Карла Либкнехта, 92/6,
	50

	ООО фирма «Время»
	г Белореченск, ул. К.Либкнехта, 92/2а
	200

	Белореченское ГОРПО магазин № 25 «Продукты»
	г Белореченск, ул. Кирова, 84.
	120

	«Живая мебель»
	г.Белореченск, ул. Шалимова, 9.
	400

	Т.Д. «Гермес» 
	г.Белореченск, ул. Шалимова, 9.
	400

	магазин «Плац».  И.П. Воробьева
	г.Белореченск, ул. Шалимова 24/1.
	20

	Магазин продуктовый. ОАО «железнодорожная торговая компания»
	г. Белореченск, ул. Аэродромная 17
	85

	Магазин «Элена». ИП- Джанов Елефтерий Анастасьевич
	г. Белореченск, ул. Деповская, 62/А.
	30

	Магазин «Продукты»
	г. Белореченск, ул. Деповская, 54,
	20

	Магазин ИП Бадьянов Р.Н.
	г. Белореченск, ул. Толстого, 161,
	70

	Магазин «Продукты». ООО "Гранд плюс"
	г Белореченск, ул. Толстого, 156/1.
	52

	Магазин «Паруса»
	г Белореченск, ул.Толстого, 134/1
	92

	Магазин «Автоэмали»
	г Белореченск, ул.Толстого 43
	110

	Магазин «Автоблок»
	г Белореченск, ул. Толстого 43/2,
	100

	 Металлобаза«Трубы»ООО.ПКФ «Восток»
	Белореченск, ул. Толстого, 142,
	100

	Магазин «Электрон»
	г Белореченск, ул. Ленина,88/1,
	400

	Магазин «Малыш»
	г.Белореченск, ул.Ленина 80/1
	38

	Магазин «Камелия»
	г.Белореченск, ул.Ленина 80/1
	40

	Магазин «Сладкая жизнь»
	г.Белореченск, ул.Ленина 80/1
	25

	Магазин «Ювелирный»
	гБелореченск, ул.Ленина 80/1,
	22

	Магазин «Связист»
	г. Белореченск, ул. Ленина, 82а,
	60

	Магазин «Мода»
	г Белореченск, ул Ленина 82/1
	28

	ТК- "Пирамида": Магазин"Продтовары"-1 этаж; Магазин МЕБЕЛЬ- 2этаж; 
	г. Белореченск, ул. Набережная,1 (на пересечении с ул. Железнодорожной)
	800

	Магазин «Бони и Т»
	г.Белореченск ул.Ленина, 107, ул.Мира 73 б
	28

	магазин «Гламур»ООО «ПАРАДИЗ»
	г.Белореченск ул.Ленина, 129
	13

	магазин
	г.Белореченск ул.Ленина, 129,
	8

	Магазин «Диамир»
	г.Белореченск ул.Ленина, 143/1
	12

	Магазин "Ассорти".продукты
	г.Белореченск ул.Ленина, 149.
	50

	магазин «Лаваш»
	г.Белореченск ул.Интернациональная, 9
	12

	Магазин «Продукты».ООО ПКФ «Еркос»
	г.Белореченск, ул.Проточная, 3
	40 .

	Магазин «Солнышко»
	г. Белореченск, ул. Луначарского,115.
	40

	Магазин «Ручеек»
	г Белореченск, ул. Пушкина, 18, г. Белореченск, угол Набережной и 40 лет ВЛКСМ
	35

	магазин «Компьютеры»
	г. Белореченск, ул. Интернациональная 18
	28

	магазин «Мобилекс»
	г. Белореченск.ул. 40 лет ВЛКСМ «Торговый дом «Самсон»
	16

	магазин «Бриг» ООО «Бриг»
	г. Белореченск, ул.Набережная, 176
	18

	Магазин «Чай кофе»
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 22
	20

	Магазин «Фея»
	г.Белореченск, ул.Ленина 80/1
	22

	Магазин «Праздник»
	г.Белореченск, ул.Ленина 80
	20

	Чебуречная
	г.Белореченск, ул.Ленина 80/1,
	20

	Магазин «Дочки и сыночки»
	г. Белореченск, ул. Ленина, б/н
	22

	магазин «Цветы» круглосуточный
	,г Белореченск, ул. Луначарского, 183,
	18

	Магазин "Годолар", Продовольственный. ИП-Егоян Ромен Григорьевич.
	г Белореченск, ул.Чехова, 42
	45

	Магазин «Огонек» ИП-Семина Светлана Евгеньевна
	г Белореченск, ул.Благодатная, 24
	25

	Магазин «Асунта»
	г Белореченск, ул. Гоголя, 53,
	34

	Магазин «Асунта»
	г Белореченск, ул. Шалимова,
	50

	Магазин «Акварель»
	г.Белореченск, ул.Гоголя, 53
	20

	Магазин «Грация»
	г.Белореченск, ул.Гоголя, 53
	20

	магазин «ОКОЛИЦА».ИП- Бондикова Н.Г.
	г Белореченск, ул. Мира , 65А (горпарк)
	70

	магазин ИП Скляров Б.Н.
	г Белореченск, ул. Чапаева, 48
	225

	ООО «Белавтоснаб»
	г.Белореченск, ул. Аэродромная, 8К,
	45

	магазин «Автозапчасти». ИП ТОЛОНИН
	г.Белореченск,ул. Аэродромная, 8К,
	30

	Магазин «Автосалон»
	г Белореченск, ул.Победы 212
	50

	Магазин «Эльдорадо» в КРЦ "ОЛИМПИК" (2й этаж)
	г.Белореченск. ул.Мира, 75
	126

	Магазин «Панорама»
	г.Белореченск. ул. Щорса,
	26

	Магазин «Анюта»
	г.Белореченск, ул. Щорса
	16

	Магазин «Навигатор»
	г.Белореченск.ул. Щорса , 80
	50

	Магазин «TATI»
	г.Белореченск. ул. Щорса , 80,
	106

	Магазин «БЕСТ»
	г.Белореченск. ул. Щорса , 80
	57

	Магазин «Карусель»
	г.Белореченск,ул. Щорса , 80
	62

	Магазин «Эфес»
	г.Белореченск, ул. Щорса , 80,
	22

	Магазин «Сити-парфюм»
	г.Белореченск, ул. Щорса , 80
	44

	Магазин «Фишка»
	г.Белореченск, ул. Щорса , 80,
	16

	Магазин «зима лета»
	г.Белореченск . ул. Щорса , 80
	22

	магазин «Природа» ООО фирма «Природа»
	г Белореченск,  ул Щорса, 68,.
	50

	Магазин «Калейдоскоп»
	г.Белореченск, ул.Ленина
	110

	Магазин «Радуга» ООО «Лазурит».
	г.Белореченск,ул.Лазурная,  9А
	54

	ИП-Глянцева Мария Николаевна. Магазин "УСПЕХ"
	г.Белореченск ул.Победы, 461А
	55

	Магазин «Воробушек» ИП Мовсесян З. М.
	г. Белореченск, ул. Победы, 463/А.
	50

	Магазин «Александрия» ООО «Марс»
	г.Белореченск, ул. Победы 432/1
	25

	Магазин «Мечта» ООО «Лик»
	г.Белореченск,ул. Победы, 355.
	150

	Магазин «У Сергея» ООО «Базальт»
	г.Белореченск,ул. Победы 316/1
	57

	Магазин"Автозапчасти к иномаркам». ИП-Диденко Александр Борисович.  
	г.Белореченск ул.Победы, 323/1
	100

	Магазин «Автошоп»
	г.Белореченск, ул. Победы, 255
	43

	Магазин «Крона»
	г. Белореченск, ул. Победы, 210 Г,
	400

	Магазин «Стройхоз»
	г.Белореченск, ул. Победы,85
	43

	Магазин «Карен» ООО «Карен»
	г.Белореченск, ул. Победы,117,
	50

	Магазин «Подшипник» ООО ЛАДА ДЕТАЛЬ
	г.Белореченск,ул. Победы,143
	101

	Магазин «Автозапчасти» ООО ПКФ «Альянс»
	г.Белореченск,ул. Победы,147
	42

	маг. №14 ГорПО
	г. Белореченск, ул. Победы, 281
	25

	Магазин «Мебель».Белореченское РПС, ООО «Торговый дом»
	г.Белореченск,ул.Победы, 212
	53

	Магазин «Хозтовары»
	г.Белореченск, ул.Красная 84
	25

	Магазин «Торговое оборудование» специализированный
	г.Белореченск, ул. Красная 82
	50

	магазин «Мир» ООО «Мир» БРПС.
	г Белореченск, ул. Ленина, 78
	120

	Магазин «Двери и К»
	г.Белореченск, ул.Красная 55
	100

	магазин «Кулинария», ООО «Рынок»
	г.Белореченск, ул.Красная 96
	42

	магазин «Топаз»
	г.Белореченск, ул. Красная, 67
	15

	Магазин “Ермак” ООО МП «Ласка»»
	г. Белореченск, ул. Конармейская, 145
	50

	Магазин “Ласка” ООО МП «Ласка»»
	г. Белореченск, ул. 40 лет Октября, 18/1
	15

	Магазин «Мечта»
	г Белореченск, ул. Калинина, 27, А,
	55

	Маг. «Теремок-2» ООО «Успех+»
	г Белореченск, Калинина,252
	72

	Мебельный магазин
	г Белореченск, ул. Красная, 55, 23183
	50

	ООО «Лик» Универсам «Мечта»
	г.Белореченск,ул. Красная, 53.
	250

	Магазин «Продукты»
	г. Белореченск, ул. Красная, 29
	65

	Магазин «Мир сантехники»
	г Белореченск,  ул. Красная, 43
	135

	магазин «Охота Рыбалка» 
	г Белореченск, ул. Первомайская, 1,
	53

	Магазин «Электроматериалы»
	г Белореченск,  ул. Первомайская 1
	15

	Магазин. «13 стульев», «Кот и кит», 
	г.Белореченск,ул.Толстого, 43Д.
	200

	Магазин «Визит» (стройматериалы)
	г Белореченск,  ул. Победы, 210 Н.
	18

	Магазин «Визит»
	г Белореченск,  ул. Первомайская, 3
	18

	Магазин «Мебельный склад»
	г Белореченск, ул.Первомайская, 8
	220

	Магазин «Евродизайн» плитка, керамогранит итп.
	г Белореченск, ул. Первомайская, 12
	350

	Магазин "Ламинат" и Магазин "Двери" ИП-Еркина Наталья Михайловна
	г Белореченск, ул. Первомайская, 32.
	160

	Магазин «Арсенал»
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 1а
	576,6

	Магазин «Спектр»
	г. Белореченск, ул. Щорса , 80
	110

	Магазин «У Розы»
	г. Белореченск, ул. Первомайская 17/4
	40

	Магазин "ОйлСервис". Автомасла и расходные материалы
	г. Белореченск, ул. Первомайская 40
	35

	Магазин автозапчасти к иностранным грузовикам и автобусам " Ол Трак Ратс". ООО "Трак Эмпайр сервис"
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 27.
	50

	Магазин «Фрукты»
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	15

	Магазин «Витамин»
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	15

	Магазин ООО фирма «Арам» 
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	150

	Магазин «автозапчасти» (у Семёныча)
	г. Белореченск, ул. Первомайская 44
	18

	Магазин «Стройматериалы» ИП Давыденко
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	200

	Магазин «Стройматериалы» ИП Давыденко
	г. Белореченск, ул. Автомобилистов,
	250

	Магазин «продукты» ООО «Гранд плюс»
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	100,5

	Магазин,1 " Экономушка". ИП Маркарян А.И.
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	48

	Магазин, 2. " Экономушка". ИП Маркарян А.И.
	г. Белореченск, ул. Дундича,1
	48

	Магазин 3." Экономушка". ИП Маркарян А.И.
	г. Белореченск, ул. Красная, квартал 204
	50

	Магазин 4." Экономушка". ИП Маркарян А.И.
	г. Белореченск, ул. Международная, 35.
	50

	Магазин ИП Гапоненко
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	20

	Магазин «Мир охоты» ООО «Мир охоты-белореченск»
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	145

	Магазин ООО «Кубаньвторма»
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	18

	Магазин «Хозтовары». ИП- Пасечник Н. Г.
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	36

	магазин «Биолан»
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	34

	Гастроном «Любимый»
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	40

	Магазин «Огородник»
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	65

	Магазин «Металлопрокат» ООО «Лесстройторг»
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29,
	20

	Магазин «ИПАрнаутов»
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29,
	15

	Магазин. «ИП Горбатов»
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	16

	Магазин  «Осьминог»  ООО «Осьминог»
	г. Белореченск, ул. Ленина 50 .  т.2-48-94
	44

	Магазин «стройматериалы» 
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 29,
	600

	Магазин «ИП Захарова» 
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	25

	Магазин «Сластена» ООО фирма "Виват"
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	30

	Магазин «ИП Иванова» 
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	90

	Магазин «ИП Гаспарян» 
	г Белореченск, пер Космонавтов, 7, г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	48

	Магазин "Мясо птицы" «ИП Мележикова» 
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29; ул. Аэродромная,4(склад)
	50

	Магазин «ИП Оганесян» 
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29.
	50

	Торговая точка
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	16

	Магазин «Продукты» ИП- Макаусова М.Е.
	г. Белореченск, ул. Первомайская 29
	16

	Магазин «Фейерверки»
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 91
	42

	Магазин «Шарм» ООО «Шарм»
	г Белореченск, ул. Первомайская 125.
	30

	Кровельный центр ООО «Кровельный центр»
	г Белореченск, ул. Первомайская 173
	20

	Магазин «Лада»
	г Белореченск, ул. Первомайская, 140
	60

	ООО фирма «Гавис-Сервис»
	г Белореченск, ул Первомайская, 170,
	35

	Магазин «Союз» ООО «Окей»
	г.Белореченск, ул. Первомайская 162,
	90

	ООО «Зима-лето» Магазин «Теремок»
	г.Белореченск, ул. Первомайская,б\н , пересечение с ул. Степная
	20

	Свадебный салон
	г Белореченск,. ул. Первомайская, 4
	40

	Магазин «Калейдоскоп»
	г. Белореченск,ул. Дундича, 1.
	55

	Газобаллонные установки
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 161
	350

	магазин "Defile".
	ул. Первомайская, 8, г.Белореченск
	70

	магазин "МагНат" ООО "МагНат"
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 123/Б
	400

	Магазин «Автозвук»
	г.Белореченск, ул. Луценко 127
	30

	Магазин «Мебель»
	г. Белореченск, ул. Луценко 127.
	100

	Магазин «Интерьер»
	г Белореченск, ул. Первомайская,3
	180

	Магазин «Сантехника» (оборудование для отопления и сантехники). ИП-Кукульян Ардаш Владимирович
	г Белореченск, ул. Первомайская,5
	100

	Магазин «Посейдон» (электроинструмент, бензоинструмент). ИП-Кукульян Артур Владимирович
	г Белореченск, ул. Первомайская,7/2
	90

	Магазин «Чудо-торты».
	г Белореченск, ул. Луценко, 84
	16

	Магазин «Улыбка»
	г Белореченск, ул. Проточная 40,
	30

	Магазин «Визит»
	г.Белореченскул. Интернациональная, 44
	40

	Магазин. «Владос» ООО «Владос»
	г. Белореченск, ул Интернациональная, 9
	93

	ООО «1000 Мелочей»
	г Белореченск, ул Щорса, 87, ул. Щорса 85.
	580

	Магазин “1000 мелочей” № 2. ООО “1000 мелочей.”
	г.Белореченск, ул.Ленина
	115

	Магазин «Текстиль России»
	г Белореченск, ул Интернациональная, 163, кв107,
	20

	Магазин «LIFE STYLE»
	г. Белореченск, ул. Ленина, 109
	19

	магазин «Дионис» ООО «Дионис»
	г. Белореченск, ул. Интернациональная 159/а
	54

	Магазин «Юбилейный» ООО КТП «Росинка»
	г. Белореченск, ул. Интернациональная
	69

	магазин «Росинка» ООО КТП «Росинка»
	г. Белореченск, ул. Интернациональная 28
	90

	Магазин «Улыбка» ООО «Любава»
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 22/1
	45

	Магазин «Талисман»
	г. Белореченск, ул. Интернациональная 18
	20

	Магазин.№1 “Эльна” ООО фирма “Эльна”
	г. Белореченск, ул.Майкопское шоссе, 10
	1080

	Магазин. №2 “Эльна” ООО фирма “Эльна”
	г. Белореченск, ул. Ленина,82, площадь им. 50-лет Советской Власти.
	320

	Магазин «Мир Красок»
	г. Белореченск, ул. Ленина 84/1
	38

	Магазин «Транзит»
	г. Белореченск, ул. Ленина 84/1
	26

	Магазин «Продукты»
	г. Белореченск, ул.Ленина 84/1
	35

	магазин «Лимпопо»
	г. Белореченск, ул.Ленина 84/1
	23

	Магазин «Сезон»
	г. Белореченск, ул.Ленина 82 А4
	50

	Магазин подарков (омега)
	г. Белореченск, ул.Ленина 85
	20

	Магазин (омега)
	г. Белореченск, ул.Ленина 85
	15

	ООО «Нефрит» (омега)
	г. Белореченск, ул. Ленина 85
	15

	Магазин «Двери» ООО фирма «Альянс-Юг»
	г. Белореченск, ул. Ленина 82 (Дом быта)
	70

	Магазин «Кристалл» ООО «Ювелирный дом «Кристалл»
	Г.Белореченск, ул.Ленина 92
	60

	Магазин «Детское питание»
	г. Белореченск, ул. Ленина, 92
	45

	Магазин «Товары для дома» ООО “Товары для дома”
	г. Белореченск, ул. Луначарского, 147, кв. 31.Ленина 92
	120

	ООО «Уют» БРПС. Универмаг
	г. Белореченск, ул. Ленина 78.
	1100

	Магазин. «Изумруд» И.П. Пестов Виктор Анатольевич
	г. Белореченск, ул. Ленина, 129
	20

	Магазин «Очкарик»
	г. Белореченск, ул.Ленина,129, кв.2
	28

	Магазин. «Лицей»
	г. Белореченск, ул. Ленина,129
	60

	Магазин «Белореченские торты» ООО "Белореченские торты А"
	г. Белореченск, ул. Ленина 177/1
	16

	Магазин «Климат-Сервис» ООО «Климат-Сервис»
	г.Белореченск, ул.Ленина 107,
	45

	Салон «Альфа-принт»
	г. Белореченск, ул. Ленина,50
	18

	Салон «Шторы»
	г. Белореченск, ул. Ленина, 127
	57

	Магазин. «Мелодия»
	, г Белореченск, ул. Ленина, 125
	24

	Магазин ИП Евдокимова Е.Е.
	г. Белореченск, ул. Ленина 125,
	24

	Магазин «Алмаз холдинг» ООО ТК «Алмаз холдинг»
	г. Белореченск, ул. Ленина 127
	62

	Магазин «Ангел»
	г. Белореченск, ул.Ленина 125
	10

	Магазин «Мария»
	г. Белореченск, ул.Ленина 125
	35

	Магазин. «Миледи»
	г.Белореченск, ул.Ленина, 125,
	18

	Магазин “Продукты” И.П.
	г.Белореченск , ул. Луначарского 277
	30

	Магазин «Белорусская косметика» И.П.
	г. Белореченск, ул. Ленина 113
	12

	магазин «Адам и Ева» М.П.
	г. Белореченск, ул.Ленина 113
	15

	Мини-маркет «Олимп» ООО «Олимп-Строй»
	г. Белореченск, ул.Чапаева 50
	153

	Магазин «Сказка»
	г. Белореченск, ул. Чапаева-Ленина
	18

	Магазин выпечки "С пылу с Жару"
	г. Белореченск, ул.Ленина 80/2
	50

	магазин «Евросеть» ООО «Евросеть Краснодар»
	г. Белореченск, ул.Ленина 74/1
	40

	Магазин «Моби»
	г. Белореченск, ул.ул.Ленина, 127, кв.51
	28

	Магазин «Ермолинские полуфабрикаты» ООО «Юг-торг»
	г.Белореченск, ул. Ленина 127
	20

	Магазин «Динские колбасы». ООО «Динские колбасы-Юг»
	г. Белореченск, ул.Таманской. Армии 112
	80

	Магазин «Продукты»
	г. Белореченск, ул. Т. Армии 114.
	16

	Магазин «Трек» ООО «Сфера»
	г. Белореченск, ул. Ленина 78/1
	90

	Эконом магазин «одежда и обувь»
	г. Белореченск, ул. Ленина 80
	143

	магазин «Кухни под заказ»
	г. Белореченск, ул. Ленина 80
	38

	Дизайн студия «Дом Штор» ИП- Олейник Сергей Владимирович
	г Белореченск, ул. Ленина 50,
	90

	Магазин «Танго»
	г.Белореченск, ул. Ленина 50.
	44

	Магазин «Ива»
	г.Белореченск, ул. Нескучный Сад,34,1, ул. Аэродромная ½
	26

	Магазин «Стройматериалы» ООО «Лесстройторг»
	г Белореченск, ул. Аэродромная, 2,
	120

	Магазин «Бриз»
	г.Белореченск. ул. Калинина 421
	37

	Магазин ООО «Золотая осень»
	г.Белореченск, Сот. Золотая Осень уч. № 1
	80

	магазин. «Все для газа» ОАО «Белореченскрайгаз»
	г Белореченск, ул. Коммунальная,2
	100

	магазин «Теремок»
	г Белореченск, ул. Больничная, 161
	48

	Магазин «Мой» ООО «Выбор»
	г.Белореченск, ул. Шабанова 19а - Больничная,
	60

	Магазин "Минимаркет". ООО " Витязь "
	г Белореченск, Международная, 35А.
	100

	Магазин "Минимаркет". ООО "Витязь"
	г Белореченск, Шабанова, 85А
	150

	Магазин «Ласточка» ООО «Орбита»
	г.Белореченск Ул. Луначарского 106
	57

	Магазин «Перекресток», ООО «Орбита»
	г.Белореченск ул.Совхозная 2/2, пересечение с ул. Больничная
	80

	магазин «Бим-Бом» (Детские игрушки, коляски). ИП-Волосевич Александр Геннадьевич
	ул. Мира,108, г.Белореченск
	110

	магазин «Бим-Бом» Детские игрушки, коляски). ИП-Волосевич Александр Геннадьевич
	ул. Дундича,1/1 г.Белореченск (в собственности)
	149

	Магазин «Автозапчасти»
	ул. Дундича,1 г.Белореченск
	15

	Магазин «Евродизайн» (плитка, керамогранит, итп., 2 этажа)
	г Белореченск, ул. Первомайская, 12
	350

	Свадебный салон
	г Белореченск, ул. Дундича, 1.
	25

	салон «Шторы» 
	г Белореченск, ул.Дундича,2
	35

	салон «Шторы» 
	г Белореченск,  ул.Первомайская,3
	100

	Магазин  “Т.Ц. Дом”ООО «ВЕОЛ»
	г Белореченск, ул. Мира 2,
	100

	Магазин «Скобяная лавка» ИП
	г. Белореченск, ул. Мира 2,
	34

	Магазин. «Кочегар» ООО «Кочегар»
	г. Белореченск,Ул. Мира, 85
	25

	Магазин «Автозапчасти»
	ул. Мира 61, г. Белореченск,
	52

	Магазин «Радиотовары»
	г Белореченск, ул. Кочергина, 69, ул. Мира
	20

	магазин «Ткани»
	г Белореченск, ул. Гагарина, 195, ул. Мира /Щорса
	53

	ООО «Ассорти» Магазин «Ассорти»
	г Белореченск, ул. Международная 19/1
	35

	магазин «Калорит». И.П. Пендюкова Елена Николаевна
	г.Белореченск, Ул.Международная, 35
	70

	магазин «Теремок» И.П. Подставкина
	Больничная 161/1, пересечение с ул.Международной
	50

	Торговая галерея (6 помещений). ИП- Акопян Алексан Стёпанович
	Краснодарский край, г Белореченск,                                  ул Шопина,147/ А.
	300

	Магазин ООО «Спутник»
	гг Белореченск, пер. Восточный,2б,
	175

	Казаков
	г Белореченск, ул Железнодорожная, 114
	120

	Магазин «Усадьба» ООО “1000 мелочей.”
	г. Белореченск,ул. Железнодорожная 116
	200

	Магазин «Стройматериалы»
	г. Белореченск, ул. Железнодорожная 116
	35

	Магазин «Продукты», при заправке
	г. Белореченск,ул. Железнодорожная 1
	20

	Магазин «Запчасти» 
	г. Белореченск, ул. Железнодорожная 36
	18

	“Строймаркет Союз” ООО «Союз»
	г. Белореченск,  ул. Железнодорожная 120
	560

	Магазин "Корма"
	г Белореченск, ул Железнодорожная, 87
	45

	Магазин "ХАДО ЦЕНТР"
	г Белореченск, ул Железнодорожная, 111
	70

	Магазин "Фейерверки"
	г Белореченск, ул Железнодорожная, 111
	50

	Магазин "Дивный Сад"
	г Белореченск, ул Железнодорожная, 111
	50

	Магазин "Ханский дом мебели"
	г Белореченск, ул Железнодорожная, 129
	210

	Магазин "Автоэмали"
	г Белореченск, ул Железнодорожная, 124
	40

	Магазин "Пчелка"
	г Белореченск, ул Железнодорожная, 71
	35

	Магазин. «Электроинструмент»
	г. Белореченск, ул. Железнодорожная 116
	70

	Магазин «Руслан» ООО «Руслан»
	г. Белореченск, ул.Пролетарская 201
	60

	Магазин «Автозапчасти»
	Г.Белореченск ул.Кирова, 97, пересечение с Новоселовской
	55

	Магазин «Мягкая мебель»
	г. Белореченск, ул. Кирова 24/1
	150

	Магазин сервис ПК «Канцелярия»
	г. Белореченск, ул. Кирова 6
	66

	Магазин продовольственный «Элит»
	г. Белореченск, ул. Кирова 4
	27

	магазин «Продукты»
	г Белореченск, ул Мельничная, 55,
	18

	магазин «Антарес». ООО «Арго»
	г.Белореченск, пер. Безымянный, 3
	45

	Магазин
	г.Белореченск, пер. Лесхозный,29
	16

	Магазин «Продукты»
	г Белореченск, ул Есаульская, 21
	70

	Магазин «автозапчасти»
	г Белореченск,пер. Ломанный 11
	10

	«Восторг» ИП Прокопено
	г Белореченск, ул. Интернациональная, 75
	18

	ООО «Мастерок»
	г Белореченск, ул. Аэродромная, 15а
	280

	Магазин«Бьюти». ИП Василенко Л.В.
	г.Белореченск ул.Красная. 68
	20

	Ювелирный магазин. «Золото». ИП Волгина Н.В.
	г.Белореченск,ул. Ленина, 74/1.
	30

	Магазин" Автозапчасти для КАМАЗ"
	Белореченск, ул. Железнодорожная, 24
	300

	Магазин «Электроматериалы»
	г.Белореченск, на пересечении ул.Красная, Комсомольская
	64

	ООО «Прима Вэра Медика» 
	г.Белореченск, ул. Интернациональная, 34Б
	45

	магазин «Смирнов мебель»
	г.Белореченск, ул. Мира, 75
	50

	Магазин «Дашенька»
	г.Белореченск, ул. Красная 27
	15

	Магазин «Ковролин». ООО“1000 мелочей”
	г.Белореченск ул. Железнодорожная 116,
	200

	Магазин "Спарта", спортивное питание. ИП-Усольцев Александр Сергеевич 
	г. Белореченск, ул. Ленина, 58 Б.
	40

	официальный офис продаж SKYLINK. Магазин насосов КЁРХЕР.
	г. Белореченск, ул. Ленина, 58 Б.
	10

	магазин «Домашний» ООО фирма «Арт-строй»
	г. Белореченск, ул. Мира, 2
	150

	ООО «Экспресс» магазин «Спортландия»
	г. Белореченск,ул. Мира, 75
	150

	магазин «Забава»
	г. Белореченск, ул.Гоголя, 53/1
	23,2

	Магазин «Продукты»
	г. Белореченск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 236
	50

	ООО «Мега Глория».
	г.Белореченск ул. Мира, 73б
	25

	Магазин «Мир цветов».
	г.Белореченск ул. Мира, 73б
	25

	Магазин одежды «Амиго»
	г.Белореченск,ул. Мира, 73б
	25

	Магазин спортивной одежды «Sporting»
	г.Белореченск ул. Мира, 73б
	25

	Магазин «Соло»
	г.Белореченск ул. Мира, 73б
	25

	Магазин одежды «XL»
	г.Белореченск,ул. Мира, 73б
	25

	«Сантехника №9». ИП- СтрельниковаТ.П.
	г.Белореченск,ул. Мира, 73б
	25

	 «Теплоюг» ип- Корчагин Э.А.
	г.Белореченск,ул. Мира, 73б
	25

	«Евроремонт обуви»
	г.Белореченск,ул. Мира, 73б
	25

	«Бонни и Т» зоомагазин. ИП- Нестерова Е.В.
	г.Белореченск,ул. Мира, 73б
	25

	«Мир компьютеров» Белтелеком
	г.Белореченск ул. Мира, 73б
	45

	«Пари» 
	г.Белореченск ул. Ленина, 74/1
	108

	«Зоомир»
	г.Белореченск, ул. Ленина, 74/1.
	80

	ТД  «ПЛАЗА» 
	г. Белореченск, ул. Мира,120/1
	163

	магазин «Электроматериалы» 
	г. Белореченск, ул.Луначарского, 147а.
	64

	магазин  «Кочегар»
	г. Белореченск, ул. Мира, 126
	60

	магазин  «MiloMart»
	г. Белореченск, ул. Мира, 126
	200

	магазин «Эстет»
	г. Белореченск, ул.Ленина, 78
	30

	магазин «Спортивная линия» 
	г. Белореченск, ул. Ленина, 78
	30

	магазин «Вавилон» 
	г. Белореченск, ул. Мира, 75
	30

	магазин «Кокетка»
	г. Белореченск,ул. Мира, 75.
	30

	магазин «Смирнов мебель» 
	г. Белореченск, ул. Мира, 75
	50

	Магазин «Двери»
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 85
	60

	магазин «Мир дверей» 
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 111
	88,1

	магазин «Запчасти КАМАЗ» 
	г. Белореченск,ул. Кирова, 42/1
	73,4

	Магазин «Калейдоскоп» 
	г. Белореченск, ул. Толстого, 2
	68

	Магазин «Пин-авто»
	г. Белореченск, ул. Первомайская,161
	149

	магазин дверей "Дева"
	г. Белореченск, Интернациональная, 38.
	100

	магазин  "Мастер Мебель"
	г.Белореченск, ул. Кирова, 60/1
	19

	сервисный центр "Профи"
	г. Белореченск,  ул. Кирова
	29,1

	магазин  "Мини маркет".  ООО «Азимут»
	г.Белореченск, ул.Конармейская , 139/Б
	120

	Торговый дом "Профи" 
	г.Белореченск, ул. Интернациональная, 71/1,
	48

	магазин "Московская ярмарка"( обувь) 
	г.Белореченск, ул.40 лет Октября,54.
	600

	ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат»
	г.Белореченск, ул. Дундича, 2 (ЮриАл.)
	40

	магазин "Электроматериалы" 
	г.Белореченск, ул. Дундича
	26

	магазин "Карапуз" 
	г.Белореченск, ул Чапаева, 69 / Ленина
	16

	магазин "Кивик" 
	г.Белореченск, ул Чапаева,69 / Ленина
	20

	магазин  "Мясной базаръ"
	г.Белореченск, ул. Первомайская,29
	30

	магазин  "Мясной базаръ"
	г.Белореченск, ул. Интернациональная, 71/1
	34

	магазин  "Мясной базаръ"
	г.Белореченск, ул. Мира, 132а
	48,5

	магазин  "Красотка"
	918-6923267. Белореченск, ул.Щорса, 101
	64

	магазин  "Версаль"
	ул Чапаева ,61/ Ленина,г.Белореченск
	25

	магазин  "Амалия"
	ул Чапаева / Ленина
	25

	магазин  "Смешные цены"
	ул. Ленина, 80/ 2. г.Белореченск
	115

	магазин  "Мадагаскар"
	ул. Ленина, 145. г.Белореченск
	14

	Магазин продуктовый «Лоза» ИП- Шахвердян Рузана Андрониковна
	г. Белореченск, ул.Кирова, 88
	240

	магазин  "Балу"
	г. Белореченск, Мира, 71
	50

	Магазин «Удачная покупка»
	г. Белореченск, ул. Ленина 86/к
	550

	Магазин «Мясной Двор». ИП-Власенко Татьяна ивановна
	г.Белореченск, ул.Ленина 86 ж
	200

	Магазин "Агрокомплекс" (ЗАО "Агрокомплекс" на первом этаже)
	г.Белореченск, ул.Ленина 84/1
	95

	Маназин , одежда и обувь "Мило Март"
	г.Белореченск, ул.Ленина 84/1
	200

	Магазин "Грузинские лаваши" ИП- Бабаларян Андроник Гришаевич.
	г.Белореченск, ул.Мира, 132
	40

	Магазин "Грузинские лаваши" ИП- Бабаларян Андроник Гришаевич.
	г.Белореченск, ул.Ленина 86/А
	40

	Магазин Белореченская Птица
	г.Белореченск, ул.Ленина 86/Б
	25

	Торговый дом "ИМПЕРИЯ" ИП-Воинственский Евгений Эдуардович; Воинственская Оксана Петровна.
	г.Белореченск, ул.Ленина 84/4.
	400

	Магазин "Одежда". ИП Салихова Наиля Рашидовна
	г.Белореченск, ул.Ленина 86/ж
	50

	Магазин "Пивной ларь". ИП-Гусакова Наталья Владимировна
	г.Белореченск, ул.Ленина 86/ж
	25

	Магазин обувной "Фабрис", ООО "Побережье" 
	г.Белореченск, ул.Ленина 86/ж.
	50

	магазин "Леди и хулиган"
	г. Белореченск, ул. Ленина,86/Л
	120

	Магазин  кондитерский. "Мир сладостей". ИП-Мулин Константин Васильевич
	г. Белореченск, ул. Ленина,159/1
	47

	Магазин Цветы "Бон Букет". ИП-Пряничникова Елена Петровна
	г. Белореченск, ул. Ленина,159/1
	47

	Магазин обувь " Варус ". ИП- Терентьева Янна Владимировна 
	г. Белореченск, ул. Ленина,82
	70

	ТД "Мебелен"
	г. Белореченск, ул. Ленина, 13
	400

	магазин "Ангажемент"
	г.Белореченск, ул.Щорса, 101
	140

	магазин "Стройматериалов" ИП- Леус Н.В.
	г. Белореченск, ул.Конармейская, 141/А
	1720

	Стройбаза «Новая». ООО ПКФ «Садко»
	г. Белореченск ул.Конармейская, 139/ж.
	6200

	магазин «Мебельградъ»
	г.Белореченскул.Ленина,94
	2000

	магазин "Катюша"
	г.Белореченск, ул. Чапаева, 58 А,
	71,4

	магазин "BELWEST"
	г. Белореченск, ул. Ленина,145.
	96

	магазин "Ренесанс", ООО "Магнат"
	г. Белореченск, ул.Ленина,30А
	122

	магазин  "Овощи и фрукты"
	г.Белореченск, ул. Луначарского, 145
	42

	магазин  "Цветы"
	г. Белореченск, ул.  Толстого, 84А,
	24

	магазин "Вкусняшка"
	г.Белореченск, ул. Толстого, 84А, г.Белореченск
	27

	магазин  "Проф"
	ул.  Толстого, 84А, г.Белороеченск
	60

	магазин  "Теплоюг"
	г.Белореченск, ул.  Толстого, 84А.
	48

	Магазин  «Кузовные детали»
	г.Белореченск ул.  Толстого, 84А.
	40

	Магазин " Винзавод Милстрим". ООО" Марико"
	г.Белореченск ул.  Толстого, 84/ Б.
	70

	Магазин «Мельник»
	г.Белореченск, ул.Красная б/н (квартал ь204, прирыночная Площадь)
	60

	Магазин «Дом кухни», «Абрикос»
	г.Белореченскул. Интернациональная, 134,
	500

	Магазин «Строймаг»
	г. Белореченск, ул.Железнодорожная, 121
	96

	Магазин «Пчелка»
	г. Белореченск, ул.Железнодорожная,71
	22

	Магазин продуктовый "Семь Я"
	г Белореченск, ул. Луценко, 162/А.
	50

	Магазин «Продукты»
	г. Белореченск, ул. Луценко,71
	60

	Магазин «Ассорти-Экспресс». ООО «Ассорти-Экспресс»,
	Белореченск, ул. Дундича,1/Б
	300

	магазин "Олимп"- ИП Марченко Е.С.
	Белореченск, ул Первомайская,1/Б
	150

	Супермаркет «НАШ»
	г.  Белореченск, ул. Железнодорожная, 84
	130

	Магазин автозапчасти «Круг Моторс»
	Г. Белореченск, ул. Кирова,75
	40

	Магазин продовольств." Авоська»
	г.  Белореченск, ул. Гагарина,94.
	50

	Магазин "Продукты" ИП-Кучеров Павел Владимирович.
	г.Белореченск, ДНТ "Химик", строение 1.
	50

	Магазин "На Красной"
	г. Белореченск, ул. Красная, 1 Г
	30

	Магазин "Мишутка"
	г. Белореченск, ул. Красная, 1
	20

	Магазин «Пиво @ рыба» ИП Радченко В.С.
	г. Белореченск, ул. Больничная, 234
	10

	Магазин «МК», пиво. ИП Эрлиш Михаил Сергеевич
	г. Белореченск, ул. Чехова, 77
	10

	Магазин «Пиво на Победе». ИП Свириденко К. В.
	г. Белореченск, ул. Победы, 453
	18

	Магазин «Пиво». ИП Генрих Ю. В. Будет Закрыт
	г. Белореченск, ул. Победы, 169
	13,2

	Магазин «BeerKA», пиво. ИП Ананиади К.К.
	г. Белореченск, ул. Победы, 24
	15

	Магазин «Пиво на вынос». ИП Налетько А. Н.
	г. Белореченск, ул. Кочергина, 39
	12

	Магазин «Живое пиво» ИП Литвиненко В.Ю.
	г. Белореченск, ул. Луценко, 107
	10

	Магазин «Пиворама». ИП Кагриманян А.В.
	г. Белореченск, ул. Луценко, 156
	22

	Магазин «Пиво».ИП Маханова С.Н.
	г. Белореченск, ул. Ленина, 125
	13

	Магазин «Пивстоп»
	г. Белореченск, ул. Ленина, 145
	35

	Магазин «Пивстоп»
	г. Белореченск, ул. Мира,69
	35

	 магазин "Пивоваръ"
	Белореченск,ул. 40 лет Октября,79
	25

	магазин «Пивная бочка». ИП- Дудка Андрей Владимирович
	г. Белореченск, ул. Ленина, 145
	25

	 «Пивная бочка». ИП- Дудка Андрей Владимирович
	г. Белореченск, ул. Интернациональная,77
	25

	Магазин "ProfИнструмент"
	г.Белореченск ул.  Толстого, 43В
	25

	Магазин "Центр света"
	г.Белореченск ул.  Толстого, 84А.
	30

	Магазин "Счастье" 
(цветы и декор)
	г.Белореченск ул.  Толстого, 134/4
	30

	Магазин "БукетОН"
	г.Белореченск ул.  Толстого, 98А
	35

	Магазин "Мясо"
	г.Белореченск ул.  Толстого, 98А
	30

	Магазин "Двери и окна"
	г.Белореченск ул.  Толстого, 98А
	50

	Магазин "Горыныч"
	г.Белореченск ул.  Толстого, 84А.
	35

	Магазин "Комфорт"
	г.Белореченск ул.  Толстого, 84А.
	40

	Магазин "Аккумуляторный центр Супер Сила"
	г.Белореченск ул.  Толстого, 98А
	45

	Магазин "Обои"
	г.Белореченск ул.  Толстого, 98А
	50

	Магазин "Хадыжи плюс"
	г.Белореченск ул.  Толстого, 86 А.
	35

	Магазин "Avto Group"
	г.Белореченск ул.  Толстого, 98А
	35

	Магазин "Пятерочка"
ООО "Агроторг"
	г. Белореченск, ул. Толстого, 138
	250

	Магазин "Пиво и рыба"
	г. Белореченск, ул. Толстого,134/2.
	50

	Магазин "Пиво и рыба"
	г. Белореченск, ул. Мира, 5.
	12

	Магазин "Спецодежда"
	г. Ьелореченск, ул. Кирова, 7
	90

	Магазин  «ПИВО» ИП-Паштанов Е.В.
	г.Белореченск, ул. Кирова, 8
	25

	Магазин  «Бир-Ленд» пиво и ООО «Элис». ИП- Паштанов Е.В
	г. Белореченск, ул.Интернациональная
	35

	Магазин пиво " Бир Лога". ИП-Романычева Ирина Александровна
	г Белореченск, ул. Гоголя, 27
	20

	Магазин «Бир-Лога» пиво. ИП- Романычева Ирина Александровна
	г. Белореченск, ул.Луначарского, 145, ( многокварт. Дом).
	14

	Магазин пиво " Бир Лога". ИП-Романычева Ирина Александровна
	г Белореченск, ул.Луначарского, 116/а.
	14

	Магазин "Пиво, Квас" ИП-Матвиенко Валентин Валентинович
	г Белореченск, ул.Интернациональная
	50

	магазин "Автозапчасти КАМАЗ ". ИП-Кравченко Алексей Викторович
	г Белореченск, Конармейская,137
	90

	Магазин Автозапчасти "СТО№1".ИП- Гарагаш Ашот Аркадьевич. 
	Г. Белореченск, ул.Интернациональная, 168
	25

	Магазин Автозапчасти, ИП-Пресняков В.В 
	Г. Белореченск, ул. Победы, 212
	25

	Магазин «Автозапчасти». ИП-Баберцян Андраник Вагаршакови
	Г. Белореченск, ул. Мира, 156
	20

	Магазин "Минимаркет"(продукты).ИП- Лобанов Сергей Сергеевич. 
	г Белореченск, ул Таманской Армии,113/ 1.
	30

	магазин "Универсам"(продовольствие). ИП-Макаусова Марина Евгеньевна. 
	г Белореченск, ул Полевая, 55/Д.
	120

	Магазин строительных материалов" Лидер". ИП-Лаштанников Александр Александрович.
	г Белореченск, ул Полевая, 16.
	400

	Магазин Продуктовый "Пикник". ИП-Калмаков Виктор Юрьевич 
	г Белореченск, ул Сельская,4.
	60

	Магазин "ДверьМАГ"
	г. Белореченск, ул. Мира, 2
	30

	Магазин "Эль-Декор"
	г. Белореченск, ул. Мира, 2
	50

	Магазин "Царский улов"
	г. Белореченск, ул. Мира, 4
	60

	Магазин "Склад"
	г. Белореченск, ул. Мира, 4
	200

	Магазин "Аврора"
	г. Белореченск, ул. Мира, 37
	180

	Магазин "МирТВ"
	г. Белореченск, ул. Мира, 73Г
	20

	Магазин "KiraBagsBijon"
	г. Белореченск, ул. Мира, 73Г
	20

	Магазин "Версаль"
	г. Белореченск, ул. Мира, 73Г
	20

	Магазин "XL Kids"
	г. Белореченск, ул. Мира, 73Г
	20

	Магазин "Зоомир"
	г. Белореченск, ул. Мира, 73Г
	25

	Магазин "Уют"
	г. Белореченск, ул. Мира, 73Г
	30

	Магазин "Беларусь"
	г. Белореченск, ул. Мира, 73Г
	25

	Магазин "Мебель-City"
	г. Белореченск, ул. Мира, 108
	190

	Магазин "Фейерверки"
	г. Белореченск, ул. Мира, 73Г
	20

	Магазин "Фабрика Мебели"
	г. Белореченск, ул. Мира, территория рынка, кв. 204
	35

	Магазин "Рыболов"
	г. Белореченск, ул. Мира, 162
	30

	Магазин "Магнат мясной"
	г. Белореченск, ул. Мира, 85
	30

	Магазин "Мебельный склад"
	г. Белореченск, ул. Мира, 154
	180

	Магазин "ВелоЦентр"
	г. Белореченск, ул. Мира, 154
	100

	Магазин "Океан"
	г. Белореченск, ул. Мира, 85
	120

	Магазин "Одежкино"
	г. Белореченск, ул. Мира, территория рынка, кв. 204
	150

	Магазин "Индейка"
	г. Белореченск, ул. Мира, территория рынка, кв. 204
	20

	Магазин "Мяс-Пром"
	г. Белореченск, ул. Мира, территория рынка, кв. 204
	20

	Магазин "Табак"
	г. Белореченск, ул. Мира, территория рынка, кв. 204
	20

	Магазин "Мясная лавка"
	г. Белореченск, ул. Мира, территория рынка, кв. 204
	20

	магазин "Леди и хулиган"
	г. Белореченск, ул. Мира, 80
	120

	Магазин "Красная цена"
	г. Белореченск, ул. Мира, 75
	250

	Магазин "AvtoСвет"
	г. Белореченск, ул. Мира, 2
	30

	Магазин "ДоброЦен"
	г.Белореченск ул.Мира,65
	400

	Магазин минимаркет "Волна"(продовольственный). ИП- Лозицкая Светлана Петровна
	Белореченск, ул.Новосёловская,22, пересечение с ул. 40 лет ВЛКСМ.
	65

	Магазин " АНАКОНДА"
	г Белореченск, ул.Ленина,131/2
	65

	магазин «Северный» ИП-Готянский Сергей Васильевич
	Белореченск, ул. Казачья, 25
	55

	Магазин" Красная лавка"; Ип-Недорубков Андрей Михайлович
	Белореченск, ул. Набережная. 21/А
	30

	Магазин " СМАК" продуктовый.  ИП- Чакалова Татьяна Валентиновна
	Белореченск, ул. Победы,212.
	50

	МиниМаркет.ИП-Блюдикова Наира Кикушовна
	Белореченск, ул. Победы, 210/1.
	150

	Мебельный салон "Магнат"
	Белореченск, ул. Первомайская,69
	130

	Магазин "Очковая лавка"
	Белореченск, ул. Первомайская,3
	80

	Магазин "Кочегар"
	Белореченск, ул. Первомайская,1
	70

	Магазин "Мария"
	Белореченск, ул. Первомайская,55
	50

	Магазин "Техносклад"
	Белореченск, ул. Первомайская,4/1
	230

	Магазин "Замки"
	Белореченск, ул. Первомайская,3/1
	60

	Магазин "Империя Посуды"
	Белореченск, ул. Первомайская,4
	230

	Магазин "Техника" 
	Белореченск, ул. Первомайская,55
	120

	Магазин "Мир Антенн"
ИП Сурин Александр Васильевич
	Белореченск, ул. Железнодорожная,119
	130

	Магазин" Красное и Белое"; ООО "АТЛАС" 
	Белореченск, ул. Железнодорожная, 89
	50

	Магазин "Лидер" ИП Кожушная Ксения Геннадьевна 
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 181
	70

	Гипермаркет "DNS"
ООО "ДНС Ритейл"
	г. Белореченск, ул. Мира, 150
	900

	Магазин "Магнит у дома" АО "Тандер"  Армавирский филиал ;
	г. Белореченск, ул. Чехова, 70А
	436

	Магазин "Белора" (продуктовый склад)
ООО "Белора"
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 174
	1340,8

	Магазин "Стройматериалы"
	г. Белореченск, ул. Победы, 316/1
	70

	Магазин "Аквасфера"
	г. Белореченск, ул. Победы, 310А
	80

	Магазин "Мебель"
	г. Белореченск, ул. Победы, 247А
	350

	Магазин "Планета"
	г. Белореченск, ул. Победы, 227А
	1000

	Магазин "Родник"
	г. Белореченск, ул. Победы, 167/1
	15

	Магазин "Электроматериалы"
	г. Белореченск, ул. Победы, 181
	65

	Магазин "Карусель"
	г. Белореченск, ул. Победы, 163
	1012

	магазин "Электроматериалы" 
	г. Белореченск, ул. Кирова, 15/1
	20

	Предприятия общественного питания, мест

	Ресторан "Ласка", ООО МП "ЛАСКА"
	г. Белореченск, ул. 40 лет Октября, 18/1
	60

	Ресторан "Геворговъ hall" , ИП Есоян Б. Г.
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 43
	300

	Ресторан "Bel Hotel", ООО "Респекталь"
	г. Белореченск, ул. Карла Либкнехта, 99,
	58

	Ресторан "Акрополь", ООО "Азимут"
	г. Белореченск, ул. Заводская, 8 Б
	300

	Ресторан "Рояль", ООО "Руна"
	г. Белореченск, ул. Кирова, 2 Б
	260

	Ресторан "City Park", ООО "Олимп"
	г. Белореченск, ул. Гоголя, 61
	60

	Ресторан "Киликия", ИП Мамалян Л. С.
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 9А
	100

	Ресторан "Bellagio", ИП Мартикян А. С.
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 163
	80

	Кафе "Yappi", ИП Яврумян А. В. 
	г. Белореченск, ул. Ленина, 159 А
	30

	Кафе "Старая мельница", ООО "Старая мельница"
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 107
	70

	Летнее кафе "Старая мельница", ООО "Старая мельница"
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 107
	60

	Кафе "Белая река", ООО "Старая мельница"
	г. Белореченск, ул. Толстого, 158/1
	158

	Кафе "Версаль", ИП Махмудов Шахмурад Махмуд-Оглы
	г. Белореченск, ул. Конармейская, 141
	120

	Кафе "Партия", ИП Хурцева Е. В.
	г. Белореченск, ул. Толстого, 134/4
	42

	Кофейня "Кофе 44", ИП Баринов Ф.Ю.
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 44
	12

	Кафе "Жиши суши", ИП Азарян Н. А.
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 2
	12

	Летнее кафе "Кофейня +", ИП Кочаров К. Э.
	г. Белореченск, ул. Ленина
	30

	Кафе "Русские блины", 
	г. Белореченск, ул. Красная, кв. 204
	

	Кафе "Лукоморье", ООО "Березка"
	г. Белореченск, ул. Ленина, 76
	35

	Кафе "Фламинго", ИП Меретукова Ж. Х.
	г. Белореченск, ул. Кирова, 2
	43

	Кафе "Нептун", ИП Скончибасова Н. Х.
	г. Белореченск, ул. Ленина, 25
	48

	Кафе "Лунный свет", ИП Амвросов Ф. П.
	г. Белореченск, ул. Толстого, 142
	70

	Летнее кафе "Лунный свет", ИП Амвросов Ф. П.
	г. Белореченск, ул. Толстого, 142
	20

	Кафе "Афродита", ООО "Арго"
	г. Белореченск, ул. Мира, 65/1
	250

	Кафе "Солянка, ИП Балакирева Е. И.
	г. Белореченск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 79/А
	16

	Кафе "Солянка, ИП Балакирева Е. И.
	г. Белореченск, ул. Железнодорожная, 125
	16

	Кафе "Пафос", ИП Мойсиев М. Н.
	г. Белореченск, ул. Промышленная, 56
	48

	Кафе "Mamma mia", ИП Сиреканян А. С.
	г. Белореченск, ул. Мира, 80
	45

	Кафе "Кавказ", ИП Уджуху Казбек Теучежевич
	г. Белореченск, ул. Красная, 96
	50

	Кафе "Мангал", ИП Саргсян В.В.
	г. Белореченск, ул. Железнодорожная, 127 А
	8

	Кафе "Sushi" , ИП Гараев Т. Ф.-О.
	г. Белореченск, ул. Железнодорожная, 127 А
	12

	Кафе "Шашлычный дом", ИП Фафахчян А. В.
	г. Белореченск, ул. 40 лет ВЛКСМ
	16

	Кафе "Сицилия", ООО "Багет"
	г. Белореченск, ул. Красная, 65 А
	98

	Кафе "Мария", ООО фирма "Самсон"
	г. Белореченск, ул. Ленина, 84/1
	16

	Кафе "Раки", ООО "Рассвет"
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 77
	12

	Кафе "Шашлык", ИП Айрумян К. Н.
	г. Белореченск, ул. Мира, тер-рия гор. Парка
	8

	Кафе "Руслан", ИП Логинов О.Е.
	г. Белореченск, ул. Аэродромная, 1/1
	20

	Кофейня "S coffee", ИП Жученко С. А.  
	г. Белореченск, ул. Ленина, 50
	15

	Кофейня "CoffePit", ИП Стацюра П. С.
	г. Белореченск, ул. Красная, 65 А
	18

	Кофейня "Кофеин", ИП Никифоров А. А.
	г. Белореченск, ул. Гоголя, 55/А
	9

	Пиццерия "Mario pizza", ИП Абросимова М. М. 
	г. Белореченск, ул. Гоголя, 42
	55

	Пиццерия "Чародеи", ИП Гунченко С. В.
	г. Белореченск, ул. Ленина, 48
	42

	Бар № 61, ООО "АМТ-Юг"
	г. Белореченск, ул. Железнодорожная, 87
	12

	Бар "777", ООО "777"
	г. Белореченск, ул. Гоголя, 24
	55

	Бар "ПАБ", ИП Акопян А. С.
	г. Белореченск, ул. Железнодорожная, 125
	26

	Бар "Махито", ИП Гончарова Л. В.
	г. Белореченск, ул. Гоголя, 26
	40

	Караоке hall "Афродита", ООО "Арго"
	г. Белореченск, ул. Мира, 65/1
	70

	Закусочная "Зодиак", ИП Гаспарян М.Г.
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 170
	10

	Кальян-бар "Chester", ИП Старченко В. С., ИП Симонов Л. В.
	г. Белореченск, ул. Ленина, 137
	20

	Закусочная "Рюмочная", ООО фирма "Казачек"
	г. Белореченск, ул. Мира, 85
	16

	Закусочная "Аэлита", ООО фирма "Самсон"
	г. Белореченск, ул. Красноармейская, 139 Е
	20

	Закусочная "Буфет", ИП Мищенко В. С.
	г. Белореченск, ул. Красная, 33
	15

	Фаст-Фуд "Гиро", ИП Кюлян А.А.
	г. Белореченск, ул. Мира, 73/1
	24

	Закусочная "Улыбка", ООО фирма "Любава"
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 22/1
	8

	Закусочная "Пиворама", ИП Кагриманян А. В.
	г. Белореченск, ул. Луценко, 160
	8

	Столовая, ИП Ситникова Н. Д.
	г. Белореченск, ул. Толстого
	12

	Столовая поминальных обедов, МУП БГПБР "ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ"
	г. Белореченск, ул. Мира, 18
	70

	Столовая, ИП Клейникова О. С.
	г. Белореченск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 79/А
	20

	Рабочая столовая ООО "Виктория"
	г. Белореченск, ул. Победы, 102
	24

	Рабочая столовая ЖБИ-7, ИП Гаспарян М. Г.
	г. Белореченск, ул. Майкопское шоссе, 4 А
	20

	Рабочая столовая ООО "Кубань-Ти"
	г. Белореченск, ул. Бригадная, 1 Б
	60

	Столовая бригадного дома ОАО "РЖД"
	г. Белореченск
	12

	Фаст-Фуд "Гори", ИП Пилоян Л. И.
	г. Белореченск, ул. Мира
	11

	Фаст-Фуд "Гамбургер", ИП Петросян Г. А.
	г. Белореченск, ул. 40 лет ВЛКСМ
	4

	Фаст-Фуд "Пирожки", ИП Мищенко В. С.
	г. Белореченск, ул. Ленина, 84/1
	0

	Фаст-Фуд "Bon-Appetit", ИП Хачатрян Н. С.
	г. Белореченск, ул. Ленина, 82
	0

	Фаст-Фуд "33 пирожка", ИП Пшеничников А. В. (НТО)
	г. Белореченск, ул. Ленина (вблизи строения № 76)
	0

	Фаст-Фуд "33 пирожка", ИП Пшеничников А. В. (НТО)
	г. Белореченск, ул. Толстого
	0

	Фаст-Фуд "33 пирожка", ИП Пшеничников А. В. (НТО)
	г. Белореченск, ул. Ленина, гор. парк
	0

	Фаст-Фуд "33 пирожка", ИП Пшеничников А. В. (НТО)
	г. Белореченск, ул. Ленина/ул. Чапаева
	0

	Фаст-Фуд "33 пирожка", ИП Пшеничников А. В. (НТО)
	г. Белореченск, ул. Гоголя (вблизи строения № 51)
	0

	Фаст-Фуд "Пирожки", ИП Овсянникова Т. Т.
	г. Белореченск, ул. Ленина, 62
	0

	Фаст-Фуд "Пирожки", ИП Овсянникова Т. Т.
	г. Белореченск, ул. Мира (гор. парк)
	0

	Фаст-Фуд "Донер", ИП Ахадов Д. И.-О. (НТО)
	г. Белореченск, ул. Интернациональная (напротив "Магнит-Косметик")
	0

	Фаст-Фуд "Донер", ИП Шагазизова Р. А.
	г. Белореченск, ул. Мира, 75
	0

	Фаст-Фуд "Гирос", ИП Восканян А. Н. (НТО)
	г. Белореченск, ул. Интернациональная (вблизи "Магнит-Косметик")
	6

	Фаст-Фуд "Шаверма", ИП Куменко Р. Н. (НТО)
	г. Белореченск, ул. Ленина (вблизи строения № 74)
	0

	Фаст-Фуд "Гирос", ИП Восканян А. Н. (НТО)
	г. Белореченск, ул. Ленина, 72
	6

	Фаст-Фуд "Burgers", ИП Царукян В. А. (НТО)
	г. Белореченск, ул. Деповская, б/н
	16

	Фаст-Фуд "Бургер", ИП Рамазанов М. А. (НТО)
	г. Белореченск, ул. Дундича (тер-рия автовокзала)
	0

	Фаст-Фуд "Кофе Фреш", ООО "Кофе Фреш"
	г. Белореченск, ул. Интернациональная (вблизи "Магнит-Косметик")
	0

	Столовая МАОУ Гимназия ИП Жбанова Т. В.
	г. Белореченск, ул. Интернациональная,1
	1018

	Столовая МБОУ СОШ 1, ИП Федотова А. Ю.
	г. Белореченск, ул. 40 лет Октября, 29
	748

	Столовая МБОУ СОШ 2, ИП Федотова А. Ю.
	г. Белореченск, ул. им В.Н. Шалимова, д. 28
	877

	Столовая МБОУ СОШ 3, ИП Федотова А. Ю.
	г. Белореченск, ул. Победы, д. 353
	840

	Столовая МБОУ НОШ 39, ИП Федотова А. Ю.
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 153
	406

	Столовая МБОУ СОШ 4, ИП Курбанова Г. М. 
	г. Белореченск, ул. Победы, 170
	606

	Столовая МБОУ СОШ 5, ИП Курбанова Г. М. 
	г. Белореченск, ул. Луначарского, 122
	1418

	Столовая МБОУ СОШ 8, ИП Курбанова Г. М. 
	г. Белореченск, ул. 8 Марта, 57
	777

	Столовая МБОУ СОШ 9, ИП Курбанова Г. М. 
	г. Белореченск, ул.Ленина, 119
	728

	Столовая МБОУ СОШ 68, ИП Курбанова Г. М. 
	г. Белореченск, ул.Свердлова, 1
	802

	Столовая ГКОУ ШКОЛА № 10 
	г. Белореченск, ул. Мира, 106
	100

	Фаст-Фуд "Giros King", ИП Багдасарян А.С.
	г. Белореченск, ул. Мира, кв. 204
	32


Таблица 2.6
Перечень объектов бытового обслуживания населения
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Проектная ёмкость объектов

	Парикмахерские и салоны красоты

	ИП Осуховская Алла Сергеевна
	г. Белореченск, ул. Ленина, 76
	5

	ИП Солдатенко Анжелика Григорьевна
	г..Белореченск ул. Ленина 83
	5

	ИП Марикян Эльвира Эдуардовна
	г.Белореченск ул.Кирова 87
	2

	ИП Арутюнян Анаида Карапетовна
	г .Белореченск ул.Ленина 129 кв.36
	1

	ИП Суровцева Викторина Валерьевна
	г .Белореченск ул.Ленина 129 кв.36
	1

	ИП Якушева Наталия Алексеевна 
	г .Белореченск, ул. Красная,59
	7

	ИП Мовсесян К.К.
	г. Белореченск ул. победы 422
	3

	ИП Морозкина
	г.Белореченск ул. Чехова 3
	3

	ИП Марикян Э.Э.
	ул. Таманской Армии 114
	4

	ИП Солопова Виктория Владимировна
	г.Белореченск, ул. Перронная (ж/д вокзал)
	1

	ИП Елефтерова Наталья Анатольевна
	г.Белореченск ул.Шалимова 24/1
	5

	ИП Тарасенко  Парикмахерская «ЛЕДИ»
	ул.Ленина,313/1, пересечение  с ул.Красная
	7

	ИП МОВСЕСЯН СЕРГЕЙ КАДЖАРИКОВИЧ
	г.Белореченск ул.Комсомольская 64
	2

	ИП Чернышева студия красоты "Dolorada"
	г.Белореченск, ул. Ленина, 86ж
	2

	ИП Колодейчук
	г.Белореченск ул.Крепостная 12 кв 3
	2

	ИП Казакова
	г.Белореченск ул. Победы, 214
	4

	ИП Саарян
	г.Белореченск ул.Ленина,145
	2

	ИП Карнильцева
	г.Белореченск,   ул.Ленина,82
	2

	ИП Литашина
	г.Белореченск ул.Ленина,82
	1

	ИП-Федоренко Инна Григорьевна. Салон- «Лилия»
	г.Белореченск ул. Ленина 135
	10

	ИП Парамонова Ульяна Юрьевна, Салон «Колор-студио»
	г.Белореченскул. Ленина, 50 
	1

	ИП Рвачева Ксения Вячеславовна
	г.Белореченскул. Ленина, 50 
	1

	ИП Рагимова Сабира Акифовна
	г.Белореченскул. Ленина, 50
	1

	ИП- Лакостова Эмма Эдуардовна (Салон красоты)
	Белореченск,ул. Интернациональная, 36/а
	2

	ИП- Старченко Татьяна Анатольевна.  Парикмахерская « Магнолия»
	г.Белореченск ул. Ленина, 58
	1

	ИП- Кулиев Валентин Салахович
	г.Белореченск ул. Дундича, 85\2
	2

	ИП- Ветров Денис Андреевич. Салон «Линия красоты»
	Г. Белореченск, ул. Луценко,162\А
	4

	ИП-Альбертян Рузана Гориевна. "Гармония красоты"
	Г. Белореченск, ул. Ленина.86/Б
	2

	ИП Ирицян Рита Арсеновна
салон красоты "Caramel"
	г. Белореченск, ул. Ленина, 131/1
	2

	ИП Птицына Надежда Алексеевна
	г. Белореченск, ул. Ленина, 129
	3

	ИП Вицюк Вячеслав Михайлович 
парикмахерская "Шанель"
	г. Белореченск, ул. Ленина, 113
	8

	ИП Лиманская Юлия Вдадимировна
салон кратоты " Beauty Zone"
	г. Белореченск, ул. Луначарского, 106
	2

	ИП Романенко Мила
студия "Красивые люди"
	г. Белореченск, ул. Ленина, 25
	6

	ИП Тонян Светлана Николаевна парикмахерская Di-Art
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 99
	2

	ИП Воробьева Анастасия Николаевна
парикмахерская Леди Boss
	г. Белореченск, ул. Луначарского,183
	3

	ИП Казанцева Татьяна Александровна
парикмахерская "Татьяна"
	г. Белореченск, ул. Ленина, 127
	10

	ИП Леонова Марина Владимировна
парикмахерская "Elit"
	г. Белореченск, ул. Гоголя, 24
	1

	ИП Казанцева Татьяна Александровна
парикмахерская "Elit"
	г. Белореченск, ул. Гоголя, 24
	1

	ИП Грачева Ольга Александровна
парикмахерская № 1
	г. Белореченск, ул. Ленина, 129
	5

	ИП Баксарина Ольга Георгиевна
парикмахерская "Эстель"
	г. Белореченск, ул. Ленина, 129
	1

	ИП Волковая Нина Григорьевна
парикмахерская "Эстель"
	г. Белореченск, ул. Ленина, 129
	1

	ИП Миш Зарема Аслановна
парикмахерская "Joker"
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 157
	2

	ИП Забирко-Калугина Татьяна Владимировна
	г. Белореченск, ул. Ленина, 27А
	1

	ИП Чиркинян Шушаник Александровна
парикмахерская "Зазеркалье"
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 28
	1

	ИП Айвазян Белла Людвиковна
парикмахерская Bella
	г. Белореченск, ул. Таманской Армии, 200
	1

	Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

	ООО НТЦ "Сервис ПК"
	г.Белореченск  ул.Мира, 2
	4

	ООО фирма « АИС»
	г.Белореченскул.Калинина,208
	4

	И.П. Солопов
	г.Белореченск, ул.Щорса 85
	2

	ИП- Малекин. Мастерская «Альянс».
	г. Белореченск, ул.Ленина, 50
	4

	ИП-Трухменёв . «Орг Техника Сервис»
	. Белореченск ул.Ленина, 145/1
	3

	ИП Николенко Андрей Сергеевич
	г Белореченск, ул Интернациональная. 28
	2

	ИП-Макеева Любовь Павловна
	Ленина 82а, 2 этаж 
	3

	ИП Примечаева Анна Григорьевна         СЦ « Ваш Сервис»
	г Белореченск, , ул Интернациональная. 16.
	2

	ИП Аллахвердян Роман Григорович мастерская "Электроник"
	г. Белореченск ул. Ленина, 72 
	1

	ИП Амбарян Алик Норбекович
мастерская "Сотовик"
	г. Белореченск, ул. Мира, 75
	1

	ИП- Ливченко Алексей Николаевич
	г Белореченск, , ул Ленина, 82. (здание магазина Кристалл)
	1

	ИП-Маркарян Гурген Макичевич. (Сервисный центр "Эпицентр")
	г. Белореченск ул. Мира, 124\ В.
	3

	ИП-Проскурина Екатерина Семёновна
	г. Белореченск ул. Ленина, 127, кв.51.
	2

	ООО "ДНС Ритейл"
мастерская "DNS сервис"
	г. Белореченск, ул. Мира, 154
	3

	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

	ИП Багнюков Андрей Александрович,
	г. Белореченск ул. Таманской Армии 114 (14 подъезд)
	1

	ООО "ДНС Ритейл" мастерская "DNS сервис"
	г. Белореченск, ул. Мира, 154
	3

	ИП Барбакадзе Испандияр  Сали-Оглы
	г. Белореченск ул. Чапаева 64, оф.7,«Бизнес центр»
	2

	И.П. Черноморов Сергей Викторович, 
	г.Белореченск, ул. Шалимова, 33
	1

	ИП Никулин
	г. Белореченск, ул. Калинина,208
	1

	ИП Бублик Сергей Васильевич
	г.Белореченск, ул. Шалимова, 33
	3

	ИП Макеева Любовь Павловна
	г. Белореченск,  ул. Ленина 80
	2

	ИП Солопов Олег Анатольевич
	г. Белореченск ул. Первомайская 7/1
	1

	ИП- Дегтярёв Владимир Петрович
	г. Белоре ченск, ул. Мира,23.
	1

	ИП- Лесков Евгений Иванович
	г. Белоре ченск, ул. Дундича,1
	2

	Ремонт обуви и прочих изделий из кожи

	ИП Тороян
	.Белореченск ул. 40 лет ВЛКСМ  ( за салоном Касандра)
	1

	И.П. Мхитарян
	г.Белореченск ул. Луценко 116
	1

	ИП- Мовин Александр Евгеньевич
	,г.Белореченск, ул Ленина, д 136
	1

	ИП-Аристов Олег Вадимович
	,г.Белореченск, ул Ленина, д 145
	1

	Хачатрян Валерий Нвасардович
	,г.Белореченск, квартал 204, территория ООО"Рынок"
	1

	Ремонт мебели и предметов домашнего обихода

	ООО «Маяк»
	г.Белореченск,ул. Победы 212
	15

	ООО «Бэст»
	г.Белореченск, ул. Кочергина 24
	35

	И.П. Сулейманян
	г.Белореченск,ул. Победы 212
	19

	И.П. Хромых
	г.Белореченск, п. Армавирский 4
	22

	И.П. Тхвазба
	г.Белореченск, п. Армавирский 4
	20

	ИП- Бушмина Ксения Геннадьевна. 
	г.Белореченск, ул Лениа,50
	2

	"Мастер Мебель"
	г.Белореченск, ул. Кирова, 60/1,
	7

	ООО «Маяк»
	г.Белореченск,ул. Победы 212
	15

	Ремонт часов и ювелирных изделий, изготовление ключей

	ИП Краснощек Александр Федорович
	г.Белореченск, ул. Ленина 78
	1

	ИП Прилепа (ремонт часов)
	г. Белореченск, ул.Красная,67
	1

	ИП Назарян ( ремонт часов)
	г. Белореченск, ул. Ленина 78
	1

	ИП Джанова Евгения Владимировна 
	г . Белореченск, ул. Дундича,2
	1

	ИП-Мартиросян Александр Эдуардович
	г. Белореченск, ул. Ленина, 84
	1

	ИП-Тороян Саркис Альбертович
	г. Белореченск, ул. Ленина, 82,
	1

	ИП Соломатина Наталья Ивановна
	г. Белореченск, ул. Мира,73
	1

	ИП-Кузнецов Константин Геннадьевич
	г. Белореченск, ул. Гоголя,53
	1

	Ремонт одежды и текстильных изделий

	ИП «Широких»
	г.Белореченск, ООО «Рынок»
	2

	ИП Керефова
	г.Белореченск,  ул. Ленина 82
	4

	И.П. Мельникова
	г.Белореченск, ООО «Рынок»
	2

	И.П. Мельникова
	г Белореченск, ул.Интернациональная, 83
	4

	ИП  Пшеничная  Елена Юрьевна
	г.Белореченск, ООО «Рынок», помещение №374.
	4

	ИП Здохлова Гаяне Гришаевна. Ателье пошив одежды. 
	г.Белореченск, ул. Ленина,80/2
	1

	ИП Рыбакина Татьяна Александровна,
	г.Белореченск, ул. Ленина,145
	1

	Швейная мастерская «Лия». ИП Даниелян
	г.Белореченск, ул.Гоголя,53
	2

	ИП Козлан
	г.Белореченск Гоголя,32
	1

	ИП- Рыбакина Татьяна Александровна 
	г.Белореченск, ул. 40-лет Октября,79
	2

	ИП Тимофеева Татьяна Александровна
	г. Белореченск, ул. Ленина, 72 ТЦ "Космос" 3 этаж
	1

	ИП Тимофеева Татьяна Александровна
	г. Белореченск, ул. Ленина, 62
	1

	Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

	МУП «Центр  бытовых услуг »
	г.Белореченск, ул. Мира 18
	23

	ООО «Никта-2005»
	г.Белореченск, ул. Мира 18
	13

	ИП Мантарджиев Дионисий Арсенович
	г. Белореченск, ул. Спортивная 1/1
	5

	ИП Димоев Сергей Ильич
	г. Белореченск, ул. Полевая, 1А/1
	3

	ИП Густов Евгений Павлович
	г. Белореченск, ул. Полевая, 1А
	4

	ИП Халатян Карен Вачаганович
	г. Белореченск, ул. Полевая, 25
	5

	И.П. Мазманов
	г.Белореченск, ул. Толстого 134/2
	3

	ИП Аманатидис Эдуард Андреевич
	г. Белореченск, ул. Гагарина, 71
	5

	ИП Косенков Сергей Николаевич
	г. Белореченск, ул. Железнодорожная, 118
	7

	ИП Моисеев Николай Иорданович
	г.Белореченск, Городское кладбище
	2

	ИП Бекетов Николай Константинович
	г Белореченск, ул. Луценко, № 185
	3

	ИП Пох Ибрагим Олегович
	г Белореченск, ул. Дундича, 1 Я
	4

	Работы строительные отделочные

	МУП «Белореченсккапстрой»
	г.Белореченск, Красная, 50
	35

	ООО «Приоритет»
	г Белореченск, ул Калинина, 192
	32

	ООО «Марка-соло»
	г. Белореченск, ул. Майкопское шоссе, 6.
	35

	ОАО «Ремонтник» 
	г. Белореченск Аэродромная, 6
	27

	ООО «Неон»
	Г. Белореченск, ул. Суворова, 9
	31

	ИП Руденко Инна Александровна
	г. Белореченск, ул.  Ленина, 127\А
	3

	ИП Нам Валентин Юрьевич
	Г. Белореченск, ул. Первомайская , 2.
	6

	Деятельность в области фотографии

	Фотосалон. ИП «Мартынов Александр Алексеевич»
	г.Белореченск ул. Ленина,113.
	1

	ИП Безъязычный Александр Викторович
	г.Белореченск, пер. Партизанский 1
	1

	Фотостудия «Квант» ИП Диденко Роман Дмитриевич 
	г.Белореченск, ул. Ленина 125/1
	5

	ИП Волгин Владимир Николаевич
	г.Белореченск,ул. Ленина,76\1
	2

	ИП Григоренко Евгения Александровна
	г. Белореченск, ул. Красная,53
	1

	ИП Пядина Ирина Владимировна
	г. Белоре ченск, ул. Ленина, 145/1
	1

	Прачечные

	ООО "Респекталь"
	г.Белореченск, ул. Карла Либкнехта, 99
	6 кг/см

	Химчистки

	ООО "Респекталь"
	г.Белореченск, ул. Карла Либкнехта, 99
	6 кг/см

	Бани

	ООО "Респекталь", Акопян Алексан Стёпанович
	Карла Либкнехта, 99
	

	ООО МП "Ласка", Должиков Александр Михайлович
	Парк победы
	

	ИП Логинов Олег Евгеньевич
	Аэродромная, 1
	

	ИП Трикиди Манулис Владимирович
	Конармейская ул., 111/1А
	

	ИП Сарян Сергей Степанович
	Майкопская ул., 57
	

	Жилищно-эксплуатационные организации микрорайонов

	МУП БГП БР «Наш город»
	г. Белореченск, ул. Красная, 27
	

	ООО «Управдом»
	г. Белореченск, ул. Интернациональная, 26
	

	ОДО УК «Центр-Сервис+»
	г. Белореченск, ул. Ленина, 25
	

	ООО «УК-Жилкомсервис»
	г. Белореченск, ул. Пушкина, 14
	

	ООО «Кубань»
	г. Белореченск, ул. Пушкина, 14
	

	ТСЖ «Интер»
	Г. Белореченск, ул. Интернациональная, 28
	

	ТСЖ «Единство 112»
	г. Белореченск, ул. Таманской Армии, 112
	

	ТСЖ «500-ка»
	г. Белореченск, ул. Таманской Армии, 114
	

	ТСЖ «Осень»
	г. Белореченск, ул. Деповская, 54
	

	ТСЖ «№ 5»
	г. Белореченск, ул. Ленина, 161/1
	

	ТСЖ «Лидер»
	г. Белореченск, ул. Ленина, 121
	

	Районный (городской) суд
	г. Белореченск, ул. Красная, 45
	объект

	Мировой суд
	г. Белореченск, ул. Ленина, 50
	объект

	Пожарное депо
	г. Белореченск, пер. Родниковый, 1
	маш.

	Гостиницы, мест

	гостиница "Bel Hotel", ООО "Респекталь"
	г. Белореченск, ул. Карла Либкнехта, 99
	58

	гостиница "City Park", ООО "Олимп"
	г. Белореченск, ул. Гоголя, 61
	22

	гостиница "Афродита", ООО"Арго"
	г. Белореченск, ул. Мира, 65/1
	17

	гостиница "Акрополь", ООО "Азимут"
	г. Белореченск, ул. Заводская, 8 Б
	12

	гостиница "Белореченск", ИП Акопян Алексан Стёпанович
	г. Белореченск, ул. Ленина, 80
	168

	Отель "Bellagio", ИП Мартикян Андраник Седракович
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 163
	20

	Отель "Старый замок", ИП Сиреканян Арам Сиреканович
	г. Белореченск, ул. Мира, 80
	13

	гостевой дом "Luky House", ИП Журавлев Александр Анатольевич
	г. Белореченск, ул. Мира, 5
	10

	отель "Asteri Hotel", ИП Зильфиев Гия Васильевич
	г. Белореченск, ул. Ленина, 145
	37

	Отель "El Greco", ИП Феодоров Эдуард Николаевич
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 27
	18

	Отделения связи

	БЕЛОРЕЧЕНСК
	352630, г. Белореченск, ул. Ленина, 76
	1

	БЕЛОРЕЧЕНСК 1
	352631, г. Белореченск, ул. Перонная, б/н
	1

	БЕЛОРЕЧЕНСК 2
	352632, г. Белореченск, ул. Таманской Армии, 114
	1

	БЕЛОРЕЧЕНСК 3
	352633, г. Белореченск, ул. Комсомольская, 191
	1

	БЕЛОРЕЧЕНСК 4
	352634, г. Белореченск, ул. Степная, 328
	1

	БЕЛОРЕЧЕНСК 5
	352635, г. Белореченск, ул. Калинина, 215
	1

	БЕЛОРЕЧЕНСК 6
	352636, г. Белореченск, ул. Автомобилистов, б/н
	1

	БЕЛОРЕЧЕНСК 7
	352637, г. Белореченск, ул. Интернациональная, 4, корп. 1
	1



Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
[bookmark: _Hlk84506005]Учреждения здравоохранения и социального обеспечения Белореченского городского поселения Белореченского района представлены следующими объектами:
· МБУЗ «ЦРБ МО БР»:
- стационар на 478 коек
- поликлиника на 850 посещений;
· МБУЗ «ССМП МО БР» на 10 автомобилей;
· МБУЗ «ЦРБ МО БР»:
- инфекционное отделение на 40 коек;
· МБУЗ «ЦРБ МО БР»:
- детская поликлиника на 250 посещений;
· МБУЗ «Женская консультация МО БР» на 250 посещений в смену;
· МБУЗ «Стоматологическая поликлиника МО БР»;
· Детская стоматологическая поликлиника;
· ГБУ социального обслуживания Краснодарского края «Белореченский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 25 мест;
· ГКУСОКК «Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов»;
· Белореченский противотуберкулезный диспансер;
· Белореченский кожно-венерологический диспансер;
· Скорая помощь;
· Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая больница на станции Белореченская ОАО "РЖД";
· Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория;
· Белореченский наркологический диспансер;
· ООО "Пелит" Медицинский центр «Ренессанс»;
· Стоматологическая клиника.
Все учреждения здравоохранения на территории Белореченского городского поселения Белореченского района находятся в ведомственной принадлежности МБУЗ "ЦРБ МО БР.
Физическая культура и спорт
В структуру физкультурно-спортивного комплекса городского поcеления входят 73 спортивных сооружения, в том числе МАУ МО БР "СШ имени И.И. Имгрунта", 2 стадиона, 1 плавательный бассейн, 17 спортивных залов, 53 спортивных площадки.  
Развитию физической культуры и массового спорта на территории Белореченского городского поселения Белореченского района уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального образования по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом. 
В настоящее время в муниципальном образовании систематически занимаются физической культурой и спортом более 6000 человек. 
Ежегодно проводятся спортивные мероприятия ко всем знаменательным датам Российской Федерации, Краснодарского края и местным праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья населения.
В муниципальном образовании остается недостаточным удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, но в то же время физическая подготовка допризывной молодежи в основном соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.
[bookmark: _Toc228365151]2.1.6 Объекты транспортной инфраструктуры
Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.
Железнодорожный транспорт
Белореченск является значимым железнодорожным узлом, который соединяет центр страны с курортами Черноморского побережья, а также Майкопом, Хадыженском, Кисловодском и Минеральными Водами.
По территории города Белореченск проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения к портам и курортам Черноморского побережья Кавказа. Протяженность участка железной дороги по территории поселения составляет 4,6 км.
Участковая железнодорожная станция (Белореченская) Северо-Кавказской железной дороги на линии Армавир - Туапсе с ответвлением электрифицированной ветки вверх по долине реки Белая (через Майкоп) проходит до посёлка Каменномостский.
Воздушный транспорт
Воздушный транспорт на территории городского поселения отсутствует. 
Речной транспорт
Речной транспорт на территории городского поселения отсутствует. 
Трубопроводный транспорт
По территории Белореченского городского поселения Белореченского района проходят следующие объекты трубопроводного транспорта:
· газопровод-отвод Краснодарского химкомбината г.Белореченск и ГРС ст.Долгогусевская протяженностью 5 км;
· "МН" Тихорецк - Туапсе-2". Участок Тихорецк - Заречье" протяженностью 0,9 км;
· магистральный трубопровод "Тихорецк-Туапсе" Ду500 (12,647-242,953 км) протяженностью 0,85 км.
Автомобильный транспорт
Основным видом транспорта на территории Белореченского городского поселения Белореченского района является автомобильный транспорт. Автодороги играют первостепенную роль в жизнеобеспечении населения. На территории Белореченского городского поселения Белореченского района развитая транспортная структура. Имеющиеся автодороги неразрывно связаны с соседними муниципальными образованиями, районным и краевым центром, обеспечивают транспортную доступность внутри района.
Основой дорожной сети Белореченского городского поселения Белореченского района является сеть автомобильных дорог общего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. На территории Белореченского городского поселения Белореченского района располагается автовокзал по адресу ул. Ленина, д. 84.
Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих через территорию Белореченского городского поселения Белореченского района согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 928«О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» отражен в таблице 2.7.
Таблица 2.7
Перечень автомобильных дорог федерального значения
Белореченского городского поселения Белореченского района
	Наименование автомобильной дороги
	Идентификационный номер
	Значение
	Протяженность, км
	Категория

	Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск
	00 ОП ФЗ А-160
	федеральное
	7,6
	I-II



Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Краснодарского края, расположенных на территории Белореченского городского поселения Белореченского района установлен согласно Постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 г. № 977 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края» и отражен в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Перечень региональных и межмуниципальных автомобильных дорог
Белореченского городского поселения Белореченского района
	Наименование автомобильной дороги
	Идентификационный номер
	Значение
	Протяженность, км

	г. Белореченск - ст-ца Гиагинская
	03 ОП РЗ 03К-037
	региональное
	2,4

	Подъезд к г. Белореченск
	03 ОП РЗ 03К-137
	региональное
	2,95

	г. Белореченск - ст-ца Ханская
	03 ОП РЗ 03К-038
	региональное
	1,9

	г. Белореченск - г. Апшеронск
	03 ОП РЗ 03К-020
	региональное
	1,2

	Итого:
	8,45



Перечень объектов улично-дорожной сети Белореченского городского поселения Белореченского района представлен в таблице 2.9.
Таблица 2.9
Перечень объектов улично-дорожной сети Белореченского городского поселения Белореченского района
	Учетный номер
	Идентификационный номер автомобильной дороги
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность, км

	
	
	
	

	1108510086
	03 406 ОП МП
	001
	Ул. Апшеронская
	0,600

	1108510087
	03 406 ОП МП
	002
	Ул. Аэродромная
	1,780

	1108510085
	03 406 ОП МП
	003
	Ул. Автомобилистов
	0,450

	1108510009
	03 406 ОП МП
	004
	Ул. Апрельская
	0,800

	1108510007
	03 406 ОП МП
	005
	Пер. Алый
	0,400

	1108510008
	03 406 ОП МП
	006
	Пер. Апрельский
	0,200

	1108510010
	03 406 ОП МП
	007
	Пер. Арбатский
	0,500

	1108510011
	03 406 ОП МП
	008
	Пер. Армавирский
	0,400

	1108510092
	03 406 ОП МП
	009
	Ул. Больничная
	3,600

	1108510089
	03 406 ОП МП
	010
	Ул. Березовая
	0,290

	1108510093
	03 406 ОП МП
	011
	Ул. Брянская
	0,280

	1108510088
	03 406 ОП МП
	012
	Ул. Белая
	0,480

	1108510091
	03 406 ОП МП
	013
	Ул. Благодатная
	0,750

	1108510013
	03 406 ОП МП
	014
	Пер. Белореченский
	1,150

	1108510012
	03 406 ОП МП
	015
	Пер. Безымянный
	0,500

	1108510090
	03 406 ОП МП
	016
	Пер. Бирюсинка
	0,680

	1108510095
	03 406 ОП МП
	017
	Ул. Веселая
	0,550

	1108510081
	03 406 ОП МП
	018
	Ул. 40 лет ВЛКСМ
	3,350

	1108510082
	03 406 ОП МП
	019
	Ул. 60 лет ВЛКСМ
	1,830

	1108510097
	03 406 ОП МП
	020
	Ул. Вишневая
	0,450

	1108510096
	03 406 ОП МП
	021
	Ул. Виноградная
	0,380

	1108510098
	03 406 ОП МП
	022
	Ул. Вольная
	0,350

	1108510015
	03 406 ОП МП
	023
	Пер. Ветеранов
	0,320

	1108510094
	03 406 ОП МП
	024
	Ул. Верности
	0,810

	1108510014
	03 406 ОП МП
	025
	Пер. Весенний
	0,220

	1108510016
	03 406 ОП МП
	026
	Пер. Вознесенский
	0,700

	1108510017
	03 406 ОП МП
	027
	Пер. Восточный
	0,500

	1108510099
	03 406 ОП МП
	028
	Ул. Гагарина
	2,495

	1108510100
	03 406 ОП МП
	029
	Ул. Гоголя
	1,250

	1108510208
	03 406 ОП МП
	030
	Ул. Грушовая
	0,350

	1108510018
	03 406 ОП МП
	031
	Пер. Газетный
	0,075

	1108510101
	03 406 ОП МП
	032
	Ул. Дачная
	0,200

	1108510019
	03 406 ОП МП
	033
	Пер. Городской
	0,210

	1108510103
	03 406 ОП МП
	034
	Ул. Депутатская
	0,600

	1108510102
	03 406 ОП МП
	035
	Ул. Деповская
	1,650

	1108510106
	03 406 ОП МП
	036
	Ул. Дундича
	1,650

	1108510105
	03 406 ОП МП
	037
	Ул. Дружбы
	0,400

	1108510104
	03 406 ОП МП
	038
	Ул. Донская
	0,350

	1108510020
	03 406 ОП МП
	039
	Пер. Дружный
	0,110

	1108510021
	03 406 ОП МП
	040
	Пер. Дымчатый
	0,175

	1108510107
	03 406 ОП МП
	041
	Ул. Есаульская
	0,750

	1108510109
	03 406 ОП МП
	042
	Ул.Жлобы
	0,400

	1108510108
	03 406 ОП МП
	043
	Ул. Жидкова
	0,500

	1108510110
	03 406 ОП МП
	044
	Ул. Жуковского
	0,500

	1108510113
	03 406 ОП МП
	045
	Ул. Заречная
	1,300

	1108510111
	03 406 ОП МП
	046
	Ул. Заводская
	1,400

	1108510115
	03 406 ОП МП
	047
	Ул. Зеленая
	0,600

	1108510114
	03 406 ОП МП
	048
	Ул. Звездная
	2,100

	1108510112
	03 406 ОП МП
	049
	Ул. Загородная
	0,800

	1108510022
	03 406 ОП МП
	050
	Пер. Звездный
	0,180

	1108510023
	03 406 ОП МП
	051
	Пер. Зеленый
	1,400

	1108510117
	03 406 ОП МП
	052
	Ул. Интернациональная
	3,800

	1108510116
	03 406 ОП МП
	053
	Ул. Изумрудная
	0,750

	1108510119
	03 406 ОП МП
	054
	Ул. Калинина
	4,700

	1108510128
	03 406 ОП МП
	055
	Ул. Конармейская
	3,950

	1108510209
	03 406 ОП МП
	056
	Ул. Карла Либкнехта
	2,840

	1108510135
	03 406 ОП МП
	057
	Ул. Крепостная
	0,500

	1108510131
	03 406 ОП МП
	058
	Ул. Красная
	1,500

	1108510137
	03 406 ОП МП
	059
	Ул. Курортная
	0,600

	1108510121
	03 406 ОП МП
	060
	Ул. Кирова
	2,450

	1108510126
	03 406 ОП МП
	061
	Ул. Коммуны
	1,200

	1108510132
	03 406 ОП МП
	062
	Ул. Краснодарская
	2,500

	1108510136
	03 406 ОП МП
	063
	Ул. Кубанская
	2,500

	1108510130
	03 406 ОП МП
	064
	Ул. Кочергина
	1,500

	1108510120
	03 406 ОП МП
	065
	Ул. Келермесская
	4,100

	1108510127
	03 406 ОП МП
	066
	Ул. Комсомольская
	3,500

	1108510118
	03 406 ОП МП
	067
	Ул. Кавказская
	0,200

	1108510134
	03 406 ОП МП
	068
	Ул. Красный Моряк
	0,300

	1108510133
	03 406 ОП МП
	069
	Ул. Красной Звезды
	0,200

	1108510122
	03 406 ОП МП
	070
	Ул. Кирпичная
	0,500

	1108510125
	03 406 ОП МП
	071
	Ул. Коммунаров
	1,100

	1108510124
	03 406 ОП МП
	072
	Ул. Коммунальная
	0,300

	1108510129
	03 406 ОП МП
	073
	Ул. Кочергин Сад
	0,700

	1108510123
	03 406 ОП МП
	074
	Ул. Кленовая Аллея
	0,700

	1108510025
	03 406 ОП МП
	075
	Пер. Короткий
	0,700

	1108510024
	03 406 ОП МП
	076
	Пер. Коммунальный
	0,075

	1108510026
	03 406 ОП МП
	077
	Пер. Космонавтов
	0,700

	1108510029
	03 406 ОП МП
	078
	Пер. Кубанский
	0,230

	1108510027
	03 406 ОП МП
	079
	Пер. Краснодарский
	0,240

	1108510206
	03 406 ОП МП
	080
	Пер. Крестьянский
	0,200

	1108510028
	03 406 ОП МП
	081
	Пер. Кропоткинский
	0,750

	1108510139
	03 406 ОП МП
	082
	Ул. Линейная
	0,850

	1108510138
	03 406 ОП МП
	083
	Ул. Ленина
	4,650

	1108510142
	03 406 ОП МП
	084
	Ул. Луценко
	4,650

	1108510141
	03 406 ОП МП
	085
	Ул. Луначарского
	2,420

	1108510140
	03 406 ОП МП
	086
	Ул. Липовая аллея
	0,400

	1108510030
	03 406 ОП МП
	087
	Пер. Лазаревский
	0,100

	1108510207
	03 406 ОП МП
	088
	Пер. Ломанный
	0,450

	1108510033
	03 406 ОП МП
	089
	Пер. Лунный
	0,550

	1108510031
	03 406 ОП МП
	090
	Пер. Лесной
	0,150

	1108510032
	03 406 ОП МП
	091
	Пер. Лесхозный
	0,850

	1108510144
	03 406 ОП МП
	092
	Ул. Международная
	1,900

	1108510084
	03 406 ОП МП
	093
	Ул. 8-е Марта
	1,000

	1108510145
	03 406 ОП МП
	094
	Ул. Мельничная
	1,400

	1108510149
	03 406 ОП МП
	095
	Ул. Мостовая
	1,400

	1108510146
	03 406 ОП МП
	096
	Ул. Мира
	2,240

	1108510148
	03 406 ОП МП
	097
	Ул. Московская
	0,850

	1108510147
	03 406 ОП МП
	098
	Ул. Молодежная
	0,950

	1108510035
	03 406 ОП МП
	099
	Пер. Малый
	0,120

	1108510036
	03 406 ОП МП
	100
	Пер. Мира
	0,120

	1108510037
	03 406 ОП МП
	101
	Пер. Мостовой
	0,300

	1108510034
	03 406 ОП МП
	102
	Пер. Майский
	0,550

	1108510080
	03 406 ОП МП
	103
	Ул. Международный тупик
	0,100

	1108510152
	03 406 ОП МП
	104
	Ул. Новоселовская
	3,500

	1108510296
	03 406 ОП МП
	105
	Ул. Набережная
	3,750

	1108510153
	03 406 ОП МП
	106
	Ул. Новостройка
	1,080

	1108510151
	03 406 ОП МП
	107
	Ул. Новая
	0,350

	1108510150
	03 406 ОП МП
	108
	Ул. Нескучный сад
	0,950

	1108510038
	03 406 ОП МП
	109
	Пер. Невский
	0,850

	1108510039
	03 406 ОП МП
	110
	Пер. Новый
	0,320

	1108510083
	03 406 ОП МП
	111
	Ул. 40 лет Октября
	1,600

	1108510155
	03 406 ОП МП
	112
	Ул. Островского
	0,400

	1108510155
	03 406 ОП МП
	113
	Ул. Октябрьская
	1,500

	1108510040
	03 406 ОП МП
	114
	Пер. Озерный
	0,180

	1108510042
	03 406 ОП МП
	115
	Пер. Олимпийский
	0,680

	1108510041
	03 406 ОП МП
	116
	Пер. Октябрьский
	0,150

	1108510167
	03 406 ОП МП
	117
	Ул. Пушкина
	0,400

	1108510161
	03 406 ОП МП
	118
	Ул. Привольная
	0,450

	1108510157
	03 406 ОП МП
	119
	Ул. Паркетная
	0,450

	1108510163
	03 406 ОП МП
	120
	Ул. Приречная
	2,700

	1108510156
	03 406 ОП МП
	121
	Ул. Папанина
	0,300

	1108510205
	03 406 ОП МП
	122
	Ул. Пионерская
	0,300

	1108510158
	03 406 ОП МП
	123
	Ул. Перронная
	1,000

	1108510160
	03 406 ОП МП
	124
	Ул. Полевая
	2,500

	1108510159
	03 406 ОП МП
	125
	Ул. Победы
	5,150

	1108510164
	03 406 ОП МП
	126
	Ул. Пролетарская
	2,350

	1108510165
	03 406 ОП МП
	127
	Ул. Проточная
	0,900

	1108510166
	03 406 ОП МП
	128
	Ул. Прохладная
	0,400

	1108510162
	03 406 ОП МП
	129
	Ул. Придорожная
	2,300

	1108510004
	03 406 ОП МП
	130
	Пер. Первомайский
	0,150

	1108510044
	03 406 ОП МП
	131
	Пер. Петровский
	0,350

	1108510046
	03 406 ОП МП
	132
	Пер. Почтовый
	0,100

	1108510047
	03 406 ОП МП
	133
	Пер. Промышленный
	0,300

	1108510043
	03 406 ОП МП
	134
	Пер. Партизанский
	1,100

	1108510045
	03 406 ОП МП
	135
	Пер. Пионерский
	0,200

	1108510168
	03 406 ОП МП
	136
	Ул. Революционная
	1,900

	1108510171
	03 406 ОП МП
	137
	Ул. Ростовская
	0,380

	1108510173
	03 406 ОП МП
	138
	Ул. Рязанская
	0,410

	1108510170
	03 406 ОП МП
	139
	Ул. Российская
	0,360

	1108510169
	03 406 ОП МП
	140
	Ул. Рождественская
	0,450

	1108510172
	03 406 ОП МП
	141
	Ул. Рябиновая
	0,200

	1108510050
	03 406 ОП МП
	142
	Пер. Революционный
	0,230

	1108510052
	03 406 ОП МП
	143
	Пер. Родниковый
	0,500

	1108510048
	03 406 ОП МП
	144
	Пер. Рабочий
	0,128

	1108510051
	03 406 ОП МП
	145
	Пер. Речной
	0,400

	1108510049
	03 406 ОП МП
	146
	Пер. Радужный
	0,500

	1108510181
	03 406 ОП МП
	147
	Ул. Совхозная
	1,550

	1108510183
	03 406 ОП МП
	148
	Ул. Спортивная
	0,650

	1108510188
	03 406 ОП МП
	149
	Ул. Суворова
	0,640

	1108510178
	03 406 ОП МП
	150
	Ул. Седова
	0,450

	1108510175
	03 406 ОП МП
	151
	Ул. Свердлова
	2,200

	1108510187
	03 406 ОП МП
	152
	Ул. Студенческая
	0,450

	1108510186
	03 406 ОП МП
	153
	Ул. Степная
	3,150

	1108510179
	03 406 ОП МП
	154
	Ул. Сельская
	0,400

	1108510177
	03 406 ОП МП
	155
	Ул. Свободная
	0,650

	1108510184
	03 406 ОП МП
	156
	Ул. Станичная
	2,100

	1108510180
	03 406 ОП МП
	157
	Ул. Советская
	3,200

	1108510211
	03 406 ОП МП
	158
	Ул. Строителей
	0,425

	1108510176
	03 406 ОП МП
	159
	Ул. Светлая
	1,000

	1108510185
	03 406 ОП МП
	160
	Ул. Старый треугольник
	0,200

	1108510210
	03 406 ОП МП
	161
	Ул. Советской Армии
	0,350

	1108510174
	03 406 ОП МП
	162
	Ул. Садовое кольцо
	0,820

	1108510182
	03 406 ОП МП
	163
	Ул. Солнечная аллея
	0,400

	1108510058
	03 406 ОП МП
	164
	Пер. Солидарный
	0,250

	1108510053
	03 406 ОП МП
	165
	Пер. Садовый
	0,140

	1108510059
	03 406 ОП МП
	166
	Пер. Солнечный
	0,500

	1108510063
	03 406 ОП МП
	167
	Пер. Стрелецкий
	0,300

	1108510060
	03 406 ОП МП
	168
	Пер. Спасский
	0,800

	1108510062
	03 406 ОП МП
	169
	Пер. Сретенский
	0,400

	1108510054
	03 406 ОП МП
	170
	Пер. Светлый
	0,250

	1108510061
	03 406 ОП МП
	171
	Пер. Средний
	0,300

	1108510057
	03 406 ОП МП
	172
	Пер. Славянский
	0,450

	1108510055
	03 406 ОП МП
	173
	Пер. Северный
	1,400

	1108510192
	03 406 ОП МП
	174
	Ул. Трудовая
	1,300

	1108510190
	03 406 ОП МП
	175
	Ул. Толстого
	2,410

	1108510189
	03 406 ОП МП
	176
	Ул. Таманской Армии
	2,800

	1108510193
	03 406 ОП МП
	177
	Ул. Тургенева
	0,250

	1108510191
	03 406 ОП МП
	178
	Ул. Тополиная аллея
	0,400

	1108510064
	03 406 ОП МП
	179
	Пер. Тихий
	0,300

	1108510065
	03 406 ОП МП
	180
	Пер. Тупиковый
	0,100

	1108510070
	03 406 ОП МП
	181
	Пер. Уютный
	0,300

	1108510069
	03 406 ОП МП
	182
	Пер. Успенский
	0,450

	1108510068
	03 406 ОП МП
	183
	Пер. Урожайный
	0,500

	1108510067
	03 406 ОП МП
	184
	Пер. Узкий
	1,850

	1108510066
	03 406 ОП МП
	185
	Пер. Угольный
	1,100

	1108510194
	03 406 ОП МП
	186
	Ул. Фабричная
	0,400

	1108510071
	03 406 ОП МП
	187
	Пер. Фестивальный
	1,350

	1108510072
	03 406 ОП МП
	188
	Пер. Химиков
	0,250

	1108510195
	03 406 ОП МП
	189
	Ул. Цветочная
	1,500

	1108510073
	03 406 ОП МП
	190
	Пер. Цветочный
	0,110

	1108510196
	03 406 ОП МП
	191
	Ул. Чапаева
	1,300

	1108510197
	03 406 ОП МП
	192
	Ул. Чехова
	2,000

	1108510074
	03 406 ОП МП
	193
	Пер. Чапаева
	0,110

	1108510198
	03 406 ОП МП
	194
	Ул. Шабанова
	0,720

	1108510199
	03 406 ОП МП
	195
	Ул. Шалимова
	0,858

	1108510201
	03 406 ОП МП
	196
	Ул. Шопина
	1,850

	1108510076
	03 406 ОП МП
	197
	Пер. Школьный
	0,300

	1108510202
	03 406 ОП МП
	198
	Ул. Щорса
	1,600

	1108510203
	03 406 ОП МП
	199
	Ул. Энтузиастов
	0,350

	1108510077
	03 406 ОП МП
	201
	Пер. Южный
	0,350

	1108510204
	03 406 ОП МП
	202
	Ул. Яровая
	0,350

	1108510079
	03 406 ОП МП
	203
	Пер. Янтарный
	0,345

	1108510006
	03 406 ОП МП
	204
	Пер. Автомобилистов, кв. 165
	0,650

	1108510003
	03 406 ОП МП
	205
	Ул. Железнодорожная от ул. Калинина до ул. Ленина
	0,750

	1108510143
	03 406 ОП МП
	206
	Ул. Майкопская
	1,800

	1108510075
	03 406 ОП МП
	207
	Пер. Черниговский
	0,200

	1108510200
	03 406 ОП МП
	208
	Ул. Шевченко
	1,050

	1108510005
	03 406 ОП МП
	209
	Ул. Широкая
	0,550

	1108510999
	03 406 ОП МП
	210
	Пер. Бирюсинка
	0,600

	1108511000
	03 406 ОП МП
	211
	Пер. Георгиевский
	0,280

	1108511001
	03 406 ОП МП
	212
	Пер. Казачий
	0,400

	1108511002
	03 406 ОП МП
	213
	Пер. Международный
	0,143

	1108511003
	03 406 ОП МП
	214
	Пер. Мирный
	0,400

	1108511004
	03 406 ОП МП
	215
	Пер. Ореховый
	0,400

	1108511005
	03 406 ОП МП
	216
	Пер. Рябиновый
	0,400

	1108511006
	03 406 ОП МП
	217
	Пер. Сиреневый
	0,400

	1108511007
	03 406 ОП МП
	218
	Туп. Мельничный
	0,105

	1108511008
	03 406 ОП МП
	219
	Ул. Вишневый Проезд
	0,150

	1108511009
	03 406 ОП МП
	220
	Ул. Казачья
	0,600

	1108511010
	03 406 ОП МП
	221
	Ул. Магистральная
	0,350

	1108511011
	03 406 ОП МП
	222
	Ул. Прибрежная
	0,500

	1108511012
	03 406 ОП МП
	223
	Ул. Роз
	0,810

	1108511013
	03 406 ОП МП
	224
	Ул. Юности
	1,190

	1108510197
	03 406 ОП МП
	225
	Пер. Чехова
	0,276

	1108511015
	03 406 ОП МП
	226
	Ул. Южная набережная
	0,420

	1108511016
	03 406 ОП МП
	227
	Ул. Шарипова
	0,380

	1108511017
	03 406 ОП МП
	228
	Ул. Выгонная
	0,343

	1108511018
	03 406 ОП МП
	229
	Ул. Фермерская
	0,329

	1108510998
	03 406 ОП МП
	230
	Ул. Бригадная
	1,650

	1108510078
	03 406 ОП МП 
	200
	Пер. Юности
	0,750



Таблица 2.10
Перечень автозаправочных станций Белореченского городского поселения Белореченского района
	№
	Собственник объекта
	Местонахождение
	Форма собственности

	1
	ОАО «НК» Роснефть» Кубаньнефтепродукт»
	г. Белореченск, ул. Майкопское шоссе, 
	частная

	2
	ОАО «НК» Роснефть» Кубаньнефтепродукт»
	г. Белореченск, ул. Мира, 91
	частная

	3
	ОАО «НК» Роснефть» Кубаньнефтепродукт»
	г. Белореченск, ул. Победы, 477
	частная

	4
	ООО «Химпром-Сервис»
	г. Белореченск, ул. Мира 87
	частная

	5
	ООО "Химпром-Сервис»
	г. Белореченск, ул. Железнодорожная 1
	частная

	6
	ООО «Лукойл- Югнефтепродукт»
	г. Белореченск, ул. Деповская, 69
	частная

	7
	ООО «Югэнерго»
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 170
	частная

	8
	ООО «Южная нефтяная компания»
	г. Белореченск, ул.  Ленина, 3
	частная



Таблица 2.11
Перечень мостовых сооружений Белореченского городского поселения Белореченского района
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Материал
	Параметры

	
	
	
	пролета
	опор
	длина
	ширина

	Автомобильные мосты

	1
	Путепровод над ж/дорогой
	ул.Калинина, № 1
	ж/б
	ж/б
	
	

	2
	А/м через р.Белую
	ул.Ж/дорожная, № 1
	ж/б
	ж/б
	171
	9,2

	3
	А/м через р.Келермесс
	ул.Первомайская, № 152
	ж/б
	ж/б
	12
	8,2

	4
	А/м через р.Келермесс
	ул.Кирова, № 140
	м/к
	ж/б
	5,8
	4,8

	5
	А/м через р.Келермесс
	ул.Суворова, № 16
	ж/б
	ж/б
	18
	13

	6
	А/м через р.Келермесс
	ул.Чехова, № 57
	м/к
	ж/б
	25,4
	8,2

	7
	А/м через р.Келермесс
	ул.Победы, № 316
	м/к
	ж/б
	19,2
	7,7

	8
	А/м через р.Келермесс
	ул.Новоселовская, № 223
	ж/б
	м/к
	10
	5

	9
	А/м через старицу-суходол
	ул.Щорса, № 12
	ж/б
	ж/б
	5,6
	6

	10
	А/м через ручей
	ул.Новоселовская, № 60
	ж/б
	м/к
	6
	5

	11
	А/м через ручей Гнилуша
	пер.Зеленый, № 13
	ж/б
	м/к
	6
	5

	Пешеходные мосты

	1
	П/м через р.Келермесс
	ул.Шопина, № 57
	мет.
	м/к
	5
	1,1

	2
	П/м через р.Келермесс
	ул.40 лет ВЛКСМ, № 278
	мет.
	м/к
	8,7
	1,6

	3
	П/м через р.Келермесс
	ул.Степная, № 269
	мет.
	ж/б
	7
	1,5

	4
	П/м через р.Келермесс
	ул.Степная, № 313
	мет.
	м/к
	6
	1,2

	5
	П/м через р.Келермесс
	ул.Спортивная, № 1
	мет.
	м/к
	6,9
	1,6

	6
	П/м через р.Келермесс
	ул.Грушовая, № 5
	мет.
	ж/б
	14
	1,2

	7
	П/м через р.Келермесс
	ул.Конармейская, № 136
	мет.
	м/к
	7
	1,2

	8
	П/м через р.Келермесс
	пер.Партизанский, № 58
	мет.
	м/к
	7
	1,6

	9
	П/м через р.Келермесс
	ул.Дундича, № 130
	мет.
	м/к
	6
	1,3

	10
	П/м через р.Келермесс
	ул.Кубанская, № 122
	мет.
	м/к
	6
	1,3

	11
	П/м через ручей
	пер.Узкий, № 102
	мет.
	м/к
	5
	1,3

	12
	П/м через ручей
	пер.Зеленый, № 23
	мет.
	м/к
	5
	1,3



На территории Белореченского городского поселения расположены следующие гаражно-строительные кооперативы: ГСКГСК-3, ГСК-4, ГСК-5, ГСК «Маяк», ГСК «Альфа», ГСК «Ветеран», ГСК «Сахалинец-23».
[bookmark: _Toc522808446]Генеральным планом предлагается сохранение участков улично-дорожной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории.
В населенном пункте осуществляется велосипедное движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке. Специализированные велосипедные дорожки на территории Белореченского городского поселения Белореченского района отсутствуют. Интенсивность движения относительно низкая. Часть улиц нуждается в благоустройстве, укладке и ограничении асфальтобетонного полотна.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из задач по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:
· проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;
· информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;
· обеспечение образовательных учреждений поселения учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
· замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;
· установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.
При реализации генерального плана планируется осуществление следующих мероприятий:
· мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;
· приобретение знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий);
· установка и замена знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий). 
Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры на территории Белореченского городского поселения Белореченского района должны стать:
· реконструкция всех региональных дорог;
· содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;
· паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;
· организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению;
· повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков т.п.);
· проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
· создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.
Развитие транспортной инфраструктуры должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.
[bookmark: _Toc80273668][bookmark: _Toc228365152]2.1.7 Объекты инженерной инфраструктуры
[bookmark: _Toc270950877][bookmark: _Toc312530943][bookmark: _Toc370201547][bookmark: _Toc465852879][bookmark: _Toc468963297]Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:
· определения зон размещения объектов водоснабжения;
· создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;
· развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;
· размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;
· обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.
Водоотведение
Водоотведение на территории г. Белореченска осуществляют предприятия ВКХ ООО «Трансвод» и ООО «Водоотведение», круглосуточно обеспечивающие потребителей соответствующими услугами. Обслуживание и эксплуатацию канализационных сетей и насосных станций осуществляет ООО «Трансвод», эксплуатацию ОСК ведет предприятие ООО «Водоотведение».
Сточные воды от потребителей Белореченского городского поселения по канализационным напорным и безнапорным сетям поступают на главную канализационную насосную станцию № 3, откуда перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений. Проектная мощность очистных сооружений канализации (ОСК) 13140 тыс. м3/год (36 тыс. м3/сут.) Сооружения введены в эксплуатацию в 1977 году, в их состав входят: камера расходомеров, приемная камера, песколовки горизонтальные с круговым движением воды, первичные радиальные отстойники, 3-х коридорные  аэротенки с рассредоточенным впуском сточной жидкости, вторичные радиальные отстойники, камера осветленных сточных вод, биопруды (временно не используются), песковые бункеры, аэробные стабилизаторы, илоуплотнитель  (не используются), иловые карты. 
Образующийся в процессе очистки осадок перекачивается на иловые площадки. Обеззараживание очищенных сточных вод осуществляется препаратом Дефлок. Затем сточные воды по сбросному каналу, представляющему собой открытый земляной лоток длиной 5 км, сбрасываются в реку Белая на 73 км от устья. Выпуск осуществляется в границах Белореченского района Краснодарского края, географические координаты места выпуска 44o50/51,6// с. ш., 39o47/58,9// в. д.
Учет сбрасываемых сточных вод ведется двумя ультразвуковыми расходометрами US - 800 заводские номера № 13178 и № 11017, установленными на входе двух напорных коллекторов КНС № 3 в приемную камеру ОСК. Выпуск сточных вод в реку Белая - сосредоточенный. Расстояние от места выпуска до берега 0 м.
Регулярный лабораторный контроль за качеством сточных вод осуществляет лаборатория ООО «Водоотведение». Контроль качества воды в р. Белая до и после сброса, а также очищенных сточных вод осуществляет ФГУЗ Роспотребнадзора, по договору. Отдельные виды исследования ФГБУ ЦЛАТИ по ЮФО по договору.
Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 72,5 км, в т.ч. ветхие сети - 55,03 км.
В системе канализования г. Белореченска для наименьшего заглубления трубопроводов на сети канализации предусмотрены насосные станции:
· КНС -1 парк Победы;
· КНС-2 ул.Толстого ЦРБ;
· КНС-в/з «Южный»;
· КНС-3 ул. Пролетарская, 220 а;
· КНС – 4; ул. Пролетарская, в районе №89
· КНС – 5 ул. Майкопская (ДСУ);
· КНС-6 ул.8-е Марта (школа № 8);
· КНС – 7 ул. Луценко, 86 а;
· КНС 8 ул. Победы, 475 а;
· КНС- 9 пер. Речной;
· КНС- 10 ул. Аэродромная, 41;
· КНС – 11 ул. Нескучный сад;
· КНС – 12 ул. Деповская в районе зем. участка № 68;
· КНС – 13 ул. 40 лет ВЛКСМ (пересечение с ул. Степная);
· КНС ул.Прохладная/ул.Полевая;
· КНС ул.Полевая/пер.Апрельский.
Оборудование насосных станций находится в не удовлетворительном состоянии, требуется капитальный ремонт зданий капитальной застройки и замена (восстановление утраченного) оборудования.
Очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 36 тыс. м3/сут. введены в эксплуатацию в 1977 г. Фактически на очистные сооружения стоки поступают в количестве Qmin=11.5 Q max=19.9 тыс. м3/сутки.
Очистные сооружения канализации г. Белореченска предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.
В настоящее время существующие очистные сооружения канализации г. Белореченска работают по классической схеме очистки сточных вод, рассчитанной на полную биологическую очистку без удаления биогенных элементов.
Обеззараживание очищенных сточных вод осуществляется препаратом «Дефлок».
Водоснабжение
Водоснабжение Белореченского городского поселения обеспечивается из подземных источников водоснабжения – артезианских скважин. Основные эксплуатируемые водоносные комплексы – понтический и меотический. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Водопровод» осуществляет эксплуатацию группового водозабора «Южный» и водозабора «188 квартал».
Водозабор «Южный» располагается южнее города Белореченска в п. Родники (Родниковское сельское поселение Белореченского района) и представляет собой линейно протяженное сооружение (протяженностью 7 км), состоящее из 17 площадок, 32 скважины. 
Водозабор «188 квартал» расположен в центральной части города и включает в себя 4 одиночные скважины. 
Эксплуатация водозаборов осуществляется круглосуточно. Скважины останавливаются только для ремонта электронасосного оборудования. Зимой и летом количество работающих скважин не меняется и составляет 11-14 шт. Разрешенный объем водопотребления ООО «Водопровод», с учетом перспективы развития составляет 25,0 тыс. м3 сут. Фактическое среднесуточное потребление составляет 7,7 тыс. м3 сут. Вода из артезианских скважин  (станций  I-го подъема) поступает на станции водоснабжения II-го подъема (в/з «Южный» и в/з «188 квартал»), где обеззараживается и поступает в резервуары чистой воды (РЧВ): 2 шт. по 3000 м3  в/з «Южный»  и 2 шт. по 1000 м3 в/з «188 квартал». Далее насосами второго подъема вода поступает в распределительную сеть города, с давлением 2,0-2,2 кгс/см2, которую эксплуатирует ООО «Трансвод». Протяженность сети водоснабжения составляет 103,6 км, из них 75,27 км нуждаются в замене. Повышение напора на отдельных участках системы водоснабжения (в многоквартирных домах) обеспечивается наличием насосных станций III-го подъема (14 шт). 
Регулярный лабораторный контроль на соответствие качества подземных вод требованию СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Контроль качества осуществляется лабораторией ООО «Водопровод», в соответствии с проектом работ по организации и ведению мониторинга подземных вод на водозаборах «Южный» и «188 квартал» и другими нормативно-техническими документами и привлеченная по договору лаборатория ФБУ Роспотребнадзора.
Количество насосных станций всех уровней, играющих решающее значение для водообеспечения Белореченского городского поселения Белореченского района – 18, в том числе:
Насосные станции II подъема – 2;
Насосные станции III подъема – 16 (включая 2, размещенные в ЦТП).
Перечень насосных станций системы водоснабжения, описание состава насосного оборудования и режимов его управления приведены в таблице 2.12.
Таблица 2.12 
Состояние существующих насосных станций
	№
	Адрес места расположения насосной станции и наименование
	Наименование насосного оборудования
	Подача, м3/час
	Напор м
	Мощность привода кВт

	
	II подъем
	
	
	
	

	
	
	Д 200/95
	200
	22
	100

	
	
	Д 630/90
	500
	22
	100

	1
	ВНС II подъема
	Д 630/90
	600
	22
	200

	
	в/з «Южный»
	Д 630/90
	500
	22
	160

	
	
	Д 630/90
	600
	22
	250

	
	
	Д 630/90
	500
	22
	160

	
	ВНС II подъема в/э «Квартал 188»
	К 90/50
	90
	20
	22

	2
	
	К 90/50
К 90/50
	90
90
	20
20
	22
30

	
	III подъем
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	ВНС №1, ул.Ленина, 15Б
	КМ 65-50-160а-т
КМ 65-50-160а-т
	20
20
	25
25
	4
4

	4
	ВНС№2, ул.Ленина, 25/1
	AJC 60C
	2,7
	38
	0.93

	5
	ВНС№3, ул. Ленина, 27/1
	AJC 60C
	2,7
	38
	0,93

	6
	ВНС№4 Ленина, 31 (здание АБК тепловых сетей)
	СМ 100-65-250-4
КМ 65-50-160
	25
25
	32
32
	4,0
5,5

	7
	ВНС №5, ул.Ленина,107 Б
	 КМ 65-50-160а-т
КМ 65-50-160а-т

	20
20
	25
25
	4
4

	8
	ВНС№6, ул.Гоголя, 53
	КМ 50-32-125
ВКС 2,3-7,3
	12,5 
8
	20
15
	2.2
4

	9
	ВНС№7, пер.Родниковый, 1-а
	КМ 65-50-160
КМ 65-50-160
	25
25
	32
32
	5,5
5,5

	10
	ВНС№8, ул.Ленина, 113
	КМ 50-32-125
КМ 50-32-125
	12,5
	20
	2,2

	11
	ВНС№9, ул.Гоголя, 47 Б
	КМ 65-50-160
КМ 65-50-160
	25
	32
	5,5

	12
	ВНС№10.ул.Таманской Армии, 114
	КМ 65-50-160а-т
	20
	25
	4

	13
	котельная №3
ул. Ленина-Щорса
	СМ 100-65-250-4
СМ 100-65-250-4
	50
50
	20
20
	7.5
7.5

	14
	ВНС№13, ул. 40 лет Октября, 45 а
	Grundfos DK 8850 (TR50-24012)
Grundfos DK 8850 (TR50-24012)
	24.1
24.1
	19.1
19.1
	4,0
4,0

	15
	ВНС №14, ул. Ленина, 159
	К 8/18-С-У2
ESPA-25
	8
25
	18
53
	1,5
0.96

	16
	ВНС№15, ул. Интернациональная, 158а
	К 8/18
К 8/18
	8
8
	18
18
	2.2
2.2

	17
	ЦТП №1, ул.Ленина, 123
	GRUNDFOS
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	ЦТП №4, ул.Таманской Армии, 112
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



Перечень емкостных сооружений на насосных станциях II подъема Белореченского городского поселения Белореченского района представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13
	Наименование
	Материал
	Объем, м3
	Техн. состояние, износ (%)
	Год постройки

	в/з «Южный»

	Резервуар
	сб. ж/б
	3000
	удовлетв. 75%
	1978

	Резервуар
	сб. ж/б
	3000
	удовлетв. 75%
	1978

	Приемная камера
	кирпич ж/б
	22 (3,5х2,5х2,5(И))
	удовлетв. 80%
	1978

	в/з «Кв. 188»

	Резервуар
	сб. ж/б
	1000
	удовлетв. 80%
	1978

	Резервуар
	сб. ж/б
	1000
	удовлетв. 80%
	1978



Централизованная система горячего водоснабжения в Белореченском городском поселении Белореченского района осуществляется в пределах зон действия котельных и ЦТП по закрытой схеме.
ООО «Водопровод»» и ООО «Трансвод», эксплуатирующие систему централизованного водоснабжения на правах аренды, осуществляют водоснабжение большей части населения, предприятий и организаций Белореченского ГП. На небольшой территории в юго-восточной части города ( ул. Деповская, ул. Свердлова, ул. Перронная, ул. Заводская) услуги по централизованному водоснабжению предоставляет Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".

Таблица 2.14
Показатели системы водоснабжения Белореченского городского поселения Белореченского района (в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Водопровод»» и ООО «Трансвод»)
	Показатель
	Единица измерения
	Количество

	Объем выработки воды
	тыс.м3/год
	2728,07

	Потери при подъеме (внутрихозяйственный оборот)
	тыс.м3/год
	106,89

	Подача в сеть
	тыс.м3/год
	2382,38

	Реализация воды
	тыс.м3/год
	1448,93

	Неучтенные расходы и технологические нужды
	тыс.м3/год
	933,44

	Неучтенные расходы и технологические нужды
	%
	53,11

	Количество скважин
	ед.
	36

	Общая протяженность сетей
	км
	103,6

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	75,27

	Коэффициент аварийности на 1 км сети
	ед./км
	2,19

	Количество емкостных сооружений (в т.ч. водонапорные башни)
	ед.
	4

	Численность обслуживаемого населения
	чел.
	19580

	Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.чел
	202,74

	Доля потребителей с водомерными счетчиками:
	
	

	· население
	%
	94,8

	· прочие
	%
	100

	Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения
	%
	61,5



Централизованная система горячего водоснабжения в Белореченском городском поселении осуществляется по закрытой схеме от котельных:
· Котельная № 1 ул. Луначарского, 113;
· Котельная № 2 ул. Железнодорожная, 2;
· Котельная №6 ул. 40 лет Октября, 45;
· Котельная № 7 ул. Лазурная, 2 А;
· Котельная № 8 ул. Ленина, 143;
· Котельная № 9 ул. Толстого, 140/1;
· Котельная № 11 пер Узкий;
· Котельная № 14 ул. Толстого, 160/1;
· Котельная №17 (ОАО РЖД) г. Белореченск ул. Перронная, 11;
· Котельная №18 (ОАО РЖД) г. Белореченск ул. Деповская, 68.
Централизованное горячее водоснабжение осуществляется, в основном, в многоквартирных жилых домах (центральная часть города), а также объектах соц-культ быта: районная больница, школы, детские сады.
Системы централизованного ГВС отсутствуют на большей части территории г. Белореченск.
[bookmark: _Hlk85706571]На остальных территориях Белореченского городского поселения Белореченского района используются местные водонагреватели.
В системах водоснабжения Белореченского городского поселения Белореченского района обеззараживание производится с помощью обеззараживающего реагента – раствора гипохлорита натрия, получаемого на электролизных установках «Электрохлор».
Общая санитарно-техническая надежность систем водоснабжения в Белореченском городском поселении Белореченского района удовлетворительная.
Проблема обеспечения населения водой гарантированного качества является одной из основных для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Газоснабжение
Белореченское городское поселение Белореченского района снабжается природным газом от ГРС «Белореченская» и ГРС «Гарда». Объем газификации приближается к 80%. Производительность ГРС «Белореченская» - 80 м3/час, ГРС «Гарда» - 10 м3/час. Объем газификации приближается к 80%.
От ГРС по городу проложены газопроводы высокого давления к ГРП, ШРП, котельным, потребителям.
Схема газоснабжения двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления. К газопроводам высокого давления подключаются ГРП, ШРП, котельные и общественные потребители. К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд. 
Протяженность существующих газовых сетей высокого давления составляет 43,6 км.
Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в 8 газорегуляторных пунктах (ГРП), расположенных в здании и 45 установках ШРП.
Существующие газопотребление на нужды населения составляет – 32017 м3/час. Существующее газопотребление котельными установками составляет – 50400 м3/час. Суммарное потребление газа по Белореченскому городскому поселению Белореченского района составляет – 82417 м3/час.

Таблица 2.15
Характеристики существующих газопроводов Белореченского городского поселения Белореченского района
	Место расположения
	Рабочее давление
	Диаметр
	Протяженность сетей, км
	Собственник

	г.Белореченск

	в.д.1 кат
в.д.2 кат
ср.д.3 кат
	
	9,2
0,4
2.8
	ООО «ЕвроХИМ -БМУ»

	г.Белореченск
	в.д. 2 кат


н.д.
	150
200,
300

	22.4


257,1
	ОАО «Белореченскрайгаз»

	г.Белореченск
	в.д. 2 кат
н.д.
н.д.
	100
150
100
	0,3
0,1
0,3
	ОАО «Краснодаркрайгаз»

	г.Белореченск
	в.д. 1 кат.

н.д.
	150
100
80,50
	0,4
1,1
0,9
	Администрация Белореченского района

	г.Белореченск
	в.д. 1 кат
	500
400
	1,6
4,0
	ОАО «Регионгазхолдинг»

	г.Белореченск
	в.д. 1 кат
	250
200
100
	3,2
0,2
0,2

	ОАО «Краснодаррегионгаз»

	г.Белореченск
	в.д. 2 кат

н.д.
	50
250
50
200
	6,83


3,87
	юридические лица

	г.Белореченск
	в.д.2 кат
н.д.
	100
80,100
	0,19
1,7

	бесхозные

	г,Белореченск
	н.д.
	20,150
	66,16
	физ.лица

	г.Белореченск
	в.д.
	50
	2,8
	ООО «ЗАК»

	ВСЕГО по городу
	
	
	385,7
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Таблица 2.16
Характеристики существующих газораспределительных сооружений Белореченского городского поселения Белореченского района
	Наименование
	Мощность проектная/фактич. каждого головного сооружения м3/час
	Потребители газа
	Техн.состояние (год стр-ва, остаточный ресурс оборудования)
	Возможность расширения (макс.нагр.), реконстр. или стр-во нового объекта
	Место расположения и ведомственная принадлежность

	Белореченск
ГРП №2
	1197
	Белореченск
	1981
	4970 м3/час
	ул. 40 лет ВЛКСМ кв.24-Белрайгаз

	ГРП №1
	1197
	Белореченск
	1983
	4970 м3/час
	ул. Международная,кв.170-Белрайгаз

	ГРП №6
	2200
	Белореченск
	1988
	7700 м3/час
	ул.К.Либкнехта,кв.177-Белрайгаз

	ГРП №7
	2200
	Белореченск
	1988
	7700 м3/час
	ул.Коммунальная Белрайгаз

	ГРП №5
	2132
	Белореченск
	1989
	4250 м3/час
	ул.Конармейская Белрайгаз

	ГРП №4
	1418
	Белореченск
	1991
	4970 м3/час
	ул.Шабанова Белрайгаз

	ГРП №3
	2200
	Белореченск
	1993
	7700 м3/час
	ул.Комсомольская Белрайгаз

	ГРП №8
	1418
	Белореченск
	1993
	4970 м3/час
	ул.40 лет ВЛКСМ Белрайгаз

	ШРП №2а
	900
	Белореченск
	1990
	3178 м3/час
	ул.Конармейская Белрайгаз

	ШРП №4а
	900
	Белореченск
	1990
	2000 м3/час
	ул.Майкопская Белрайгаз

	ШРП №3
	900
	Белореченск
	1988
	2000 м3/час
	ул.Калинина Белрайгаз

	ШРП №5
	900
	Белореченск
	1996
	3,125 м3/час
	ул.40 лет ВЛКСМ Белрайгаз

	ШРП №24
	900
	Белореченск
	1995
	2000 м3/час
	ул.Победы,Чехова Белрайгаз

	ШРП №13
	900
	Белореченск
	1995
	2000 м3/час
	ул.Калинина,К.Либкнехта-Белрайгаз

	ШРП № 9
	130
	Белореченск
	1995
	900 м3/час
	ул.Первомайская, пер.Зелёный-
Белрайгаз

	Белореченск
ШГРП
	900
	ЗАО «Птицефабрика»
	2005
	2600 м3/час
	ул.Приозёрная Птицефабрика

	ШГРП
	900
	ЗАО «Птицефабрика»
	2005
	2600 м3/час
	ул.Приозёрная Птицефабрика

	ШГРП-29
	900
	Белореченск
	2006
	2600 м3/час
	ул.Больничная адм.

	ГРПШ-03М
	220
	частное предприятие
	2005
	670 м3/час
	ул.Аэродромная,10 Приходько

	ГРПШ-10 МС
	25
	частное предприятие
	2005
	90 м3/час
	ул.Аэродромная,10 Приходько

	ШГРП
	900
	ОАО «Белореченский комбикормовый завод»
	2005
	3178 м3/час
	ул.Аэродромная Комбикормовый завод

	ШГРП
	900
	ООО  «Белора»
	2005
	3178 м3/час
	ул.Аэродромная, -«Белора»

	ГРПШ 10 МС
	16
	ООО «ЗАК»
	2005
	80 м3/час
	Фермерское хоз-во «ЗАК»

	ШГРП-26
	900
	Белореченск
	2007
	3178 м3/час
	пер. Фестивальный б/х

	ШГРП-10
	25
	ООО «Аэлита»
	2007
	80 м3/час
	ул.Конармейская «Аэлита»

	ШГРП
	900
	Вагонное депо
	2008
	2600 м3/час
	ул.Майкопская, Вагонное депо

	ШГРП
	80
	ОАО «МЭЗ»
	2007
	300 м3/час
	ул. Мира,2 ОАО «МЭЗ»

	ШГРП
	25
	ООО «Микроген»
	2008
	90 м3/час
	ул.Аэродромная,15 «Микроген»

	ШГРП-11
	700
	Белореченск
	2008
	2600 м3/час
	пер.Лесхозный Крайгаз

	ГРПШ-32
	25
	частное предприятие
	2009
	105 м3/час
	ул.К.Либкнехта Акопян Г.М.

	ШГРП-21а
	700
	Белореченск
	2010
	2600 м3/час
	ул.Мостовая Белрайгаз

	ГРПШ-10
	8
	ООО «Марка-Соло»
	2009
	15,5 м3/час
	ул.Майкопское шоссе,4-Марка-Соло

	Белореченск 
ШРП
	100
	ООО «Ахтаниз-Жемчуг»
	1995
	600 м3/час
	ул.Аэродромная от Ахтаниз-Жемчуг- Белрайгаз

	ШРП №19
	900
	Белореченск
	1995
	2000 м3/час
	ул.Шабанова-60лет
ВЛКСМ- Белрайгаз

	ШРП №17
	260
	Белореченск
	1997
	1800 м3/час
	ул.Яровая- Белрайгаз

	ШРП №15
	260
	Белореченск
	1996
	1800 м3/час
	ул,Паркетная- Белрайгаз

	ШРП №21
	900
	Белореченск
	1997
	3000 м3/час
	ул.Чапаева- Белрайгаз

	ШРП №20
	200
	Белореченск
	1997
	1200 м3/час
	ул.Аэродромная- Белрайгаз

	ШРП №22
	900
	Белореченск
	1977
	2000 м3/час
	ул.Мостовая- Белрайгаз

	ШРП
	900
	Белореченск
	1988
	2000 м3/час
	ул.Аэродромная- Белрайгаз

	ШРП
	25
	ООО «Фриз»
	1988
	105 м3/час
	ул.Пролетарская Белрайгаз

	ШРП
	40
	ПКП «Рико»
	1999
	2000 м3/час
	ул.Аэродромная Белрайгаз

	ШРП
	100
	ООО «Калорит»
	1999
	600 м3/час
	ул.Железнодорожная- ООО Калорит

	ШРП №25
	900
	Белореченск
	1999
	2000 м3/час
	пер.Партизанский Белрайгаз

	ГРПШ-10
	16
	ООО «Кубаньсвязьстрой»
	2000
	80 м3/час
	ул.Аэродромная,3 Кубаньсвязьстрой

	ГРПШ
	180
	Белореченск
	2001
	1000 м3/час
	ул.Аэродромная,3а-Белрайгаз

	ГРПШ-1
	40
	ООО «Эльна»
	2001
	100 м3/час
	Промзона  ООО «Эльна»

	ШРП
	25
	Вагонное депо
	2002
	80 м3/час
	ул.Аэродромная,37 Белрайгаз

	ШГРП №16
	900
	Белореченск
	2006
	3125 м3/час
	ул.Свердлова-адм.

	ГРПШ-10МС
	16
	частное предприятие
	2004
	80 м3/час
	ул.Аэродромная,4 Диленян А.А.

	ШРП
	900
	Белореченск
	2004
	3178 м3/час
	СОТ «Надежда» б/х

	ШРП №3а
	900
	Белореченск
	2005
	2600 м3/час
	пер.Белореченский Белрайгаз

	ГРПШ-10МС
	16
	ООО «Лесстройторг»
	2005
	80 м3/час
	ул.Аэродромная,2 Лесстройторг




Теплоснабжение
Теплоснабжение города Белореченска в настоящее время осуществляется от десяти существующих котельных МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети», двух существующих котельных ОАО «РЖД» и четырех существующим котельных УО МО Белореченский район, которые отапливают детские сады, школы, административные и жилые здания.
Тепловые сети всех котельных имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод, тепловые камеры и потребитель тепловой энергии.
В качестве арматуры в тепловых сетях источников поселения применяются стальные задвижки, шаровые краны и затворы.
Сводные данные по структуре тепловых сетей МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети», представлены в таблице 2.17.
Таблица 2.17
Характеристики существующих тепловых сетей Белореченского городского поселения Белореченского района
	[bookmark: bookmark44]№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Общая протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении), м

	Трубопроводы отопления

	1
	котельная №1, ул. Луначарского, 113
	18439

	2
	котельная № 2, ул. Железнодорожная, 116 Г
	12548

	3
	I уч-к
	30987

	4
	котельная № 3, ул. Ленина, 127Б
	2914

	5
	котельная № 4, ул. Ленина, 147 Б
	2247

	6
	котельная № 5, ул. Ленина,163Б
	1484

	7
	котельная №6, ул. Комсомольская 102
	4830

	9
	II уч-к
	11475

	10
	котельная №7, ул. Лазурная, 2А
	2982

	11
	котельная №11, ул. Луценко 86Б
	1258

	12
	III уч-к
	4240

	13
	котельная №9, ул. Толстого, 140/1
	520

	14
	котельная №14, ул. Толстого, 160Д, строение 2
	4076

	15
	IV уч-к
	4596

	16
	ИТОГО
	51298

	Трубопроводы горячего водоснабжения

	1
	котельная №1, ул. Луначарского, 113
	6695

	2
	котельная № 2, ул. Железнодорожная, 116 Г
	6053

	3
	I уч-к
	12748

	4
	котельная № 5, ул. Ленина,163Б
	-

	5
	котельная №6, ул. Комсомольская 102
	4080

	6
	котельная №8, ул. Ленина, 141
	90

	7
	II уч-к
	4170

	8
	котельная №7, ул. Лазурная, 2А
	2182

	9
	котельная №11, ул. Луценко 86Б
	876

	10
	III уч-к
	3058

	11
	котельная №9, ул. Толстого, 140/1
	170

	12
	котельная №14, ул. Толстого, 160Д, строение 2
	1552

	13
	IV уч-к
	1722

	14
	ИТОГО
	21698



Центральные тепловые пункты имеются на тепловых сетях котельных №1, ул. Луначарского, 113 и № 2, ул. Железнодорожная, 116 Г, работающих на одну тепловую сеть.
Сводный перечень теплоисточников с указанием ограничений тепловой мощности, параметров располагаемой тепловой мощности представлен в таблице 2.18.
Таблица 2.18
Характеристики существующих газораспределительных сооружений Белореченского городского поселения Белореченского района
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	котельная №1, ул. Луначарского, 113
	23,1
	23,100
	0,556
	22,544

	2
	котельная № 2, ул. Железнодорожная, 116 Г
	23,1
	23,100
	0,556
	22,544

	3
	котельная № 3, ул. Ленина, 127Б
	4,4
	4,400
	0,103
	4,297

	4
	котельная № 4, ул. Ленина, 147 Б
	2,79
	2,790
	0,052
	2,738

	5
	котельная № 5, ул. Ленина, 163Б
	2,9
	2,900
	0,065
	2,835

	6
	котельная №6, ул. Комсомольская 102
	4,7
	4,700
	0,107
	4,593

	7
	котельная №7, ул. Лазурная, 2А
	1,35
	1,350
	0,030
	1,320

	8
	котельная №8, ул. Ленина, 141
	0,05
	0,050
	0,007
	0,043

	9
	котельная №9, ул. Толстого, 140/1
	1,7
	1,700
	0,048
	1,652

	10
	котельная №11, ул. Луценко 86Б
	3,6
	3,600
	0,089
	3,511

	11
	котельная №14, ул. Толстого, 160Д, строение 2
	4,73
	4,730
	0,113
	4,617

	12
	ОАО РЖД ул. Перонная 11
	5,16
	5,160
	0,115
	5,045

	13
	ОАО "РЖД" ул. Деповская 68
	2,58
	2,580
	0,058
	2,522

	14
	МБОУ СОШ № 4ул. Победы, 170
	0,34
	0,340
	0,008
	0,332

	15
	МДОУ № 2 ул. Больничная, 135
	0,06
	0,060
	0,001
	0,059

	16
	(МДОУ № 7) г. Белореченск ул Шалимова 24
	0,05
	0,050
	0,001
	0,049

	17
	МДОУ № 3) г. Белореченск ул Победы 311
	0,13
	0,130
	0,002
	0,128



На всех эксплуатируемых ими котельных установлены приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Электроснабжение
Электроснабжение Белореченского городского поселения Белореченского района осуществляется от подстанций: ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» и ПС 110/10 кВ «Промзона». Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.19.
Таблица 2.19
Характеристики существующих источников электроснабжения Белореченского городского поселения Белореченского района
	Наименование ПС
	Факт. мощность
	Техн.состояние
	Ведомственная принадлежность

	ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения»
	2х16 МВт
	–
	г.Белореченск, ОАО «Кубаньэнерго»

	Фидер ОС-1
	–
	1978
Износ 70%
	Белореченское городское поселение (аренда)

	Фидер ОС-3
	–
	1965
Износ 80%
	Белореченское городское поселение (аренда)

	Фидер ОС-5
	–
	1992
Износ 65%
	Белореченское городское поселение (аренда)

	Фидер ОС-10
	–
	1974
Износ 72%
	Белореченское городское поселение (аренда)

	Фидер ОС-14
	–
	1970
Износ 76%
	Белореченское городское поселение (аренда)

	Фидер ОС-15
	–
	1971
Износ 74%
	Белореченское городское поселение (аренда)

	ПС 110/10 кВ «Промзона»
	2х10 МВт
	
	г.Белореченск, ОАО «Кубаньэнерго»

	Фидер ПЗ-5
	–
	1982
Износ 60%
	Белореченское городское поселение (аренда)

	Фидер ПЗ-10
	–
	1993
Износ 40%
	Белореченское городское поселение (аренда)



Суммарная установленная мощность подстанций составляет 52,0 МВА.
Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.
Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.
В Белореченском городском поселения Белореченского района в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 170 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлен 211 трансформатор. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 57,726 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 97 шт. (57,05 %), в том числе 64 шт. (37,64 %) более 25 лет.
Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 70 %.

Расчет электропотребления
Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.
Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются по таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.
Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются по таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94.
Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП. Прогноз электрических нагрузок и электропотребления приведен в таблице 2.20. 
Таблица 2.20
Прогноз электрических нагрузок и электропотребления
Белореченского городского поселения Белореченского района
	Численность населения, чел
	Расчетная электрическая нагрузка, кВт
	Годовой расход электроэнергии, 
тыс. кВт/ч

	1 очередь
	расчетный срок
	1 очередь
	расчетный срок
	1 очередь
	расчетный срок

	54190
	55284
	33379,87
	34047,4
	155772,73
	158887,88


Связь
На территории Белореченского городского поселения Белореченского района функционируют 8 отделений почтовой связи (таблица 2.21):
Таблица 2.21
Перечень отделений почтовой связи
Белореченского городского поселения Белореченского района
	Наименование объектов почтовой связи, адрес
	Принадлежность
	Оснащенность узла связи (ПКД)
	Населенные пункты, поселения, обслуживаемые узлом связи

	БЕЛОРЕЧЕНСК 352630, г. Белореченск, ул. Ленина, 76
	Федеральная собственность
	оснащено
	г. Белореченск

	БЕЛОРЕЧЕНСК 1 352631, г. Белореченск, ул. Перонная, б/н
	Федеральная собственность
	оснащено
	г. Белореченск

	БЕЛОРЕЧЕНСК 2 352632, г. Белореченск, ул. Таманской Армии, 114
	Федеральная собственность
	оснащено
	г. Белореченск

	БЕЛОРЕЧЕНСК 3 352633, г. Белореченск, ул. Комсомольская, 191
	Федеральная собственность
	оснащено
	г. Белореченск

	БЕЛОРЕЧЕНСК 4 352634, г. Белореченск, ул. Степная, 328
	Федеральная собственность
	оснащено
	г. Белореченск

	БЕЛОРЕЧЕНСК 5 352635, г. Белореченск, ул. Калинина, 215
	Федеральная собственность
	оснащено
	г. Белореченск

	БЕЛОРЕЧЕНСК 6 352636, г. Белореченск, ул. Автомобилистов, б/н
	Федеральная собственность
	оснащено
	г. Белореченск

	БЕЛОРЕЧЕНСК 7 352637, г. Белореченск, ул. Интернациональная, 4, корп. 1
	Федеральная собственность
	оснащено
	г. Белореченск



Услуги почтовой связи обеспечивает ФГУП «Почта России».
[bookmark: _Hlk56763738]На территории Белореченского городского поселения Белореченского района располагаются вышки связи сотовых операторов МТС, Мегафон, Билайн. В настоящее время организациям и населению Белореченского городского поселения Белореченского района предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, междугородная и международная связь, почтовая связь и услуги сети сотовой подвижной связи. 
Проектом рекомендовано:
· организация и развитие широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL;
· осуществление ремонта и модернизации ветхих и аварийных линий связи;
· размещение автоматической телефонной станции;
· расширение зоны охвата мобильной связью;
· размещение телевизионного ретранслятора.
Санитарная очистка территории
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Краснодарского края, утвержденной приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 19 декабря 2023 года № 768 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Краснодарского края и федеральной территории "Сириус"» территория Белореченского городского поселения Белореченского района располагается в Белореченской зоне деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Сбор и вывоз ТКО и эксплуатацию полигона ТКО в Белореченском городском поселении Белореченского района осуществляет АО "Крайжилкомресурс".
Транспортирование и обезвреживание ТКО с территории Белореченского городского поселения Белореченского района осуществляется на полигон захоронения твердых коммунальных отходов в район Родниковского сельского поселения (номер объекта в ГРОРО 23-00103-З-00460-27072017).
Согласно Постановлению Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 17 марта 2017 года № 175 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Краснодарском крае» норматив накопления ТКО в Белореченском районе принят в размере – 2,44 м3/год.
Численность населения Белореченского городского поселения Белореченского района в 2025 году составляет 54190 чел. В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории поселения отходов составляет 
· 2,44 м3/год *54190 = 132223,6 м3/год.
[bookmark: _Toc77844305][bookmark: _Toc228365153]2.1.8 Жилищный фонд
Общая площадь жилищного фонда Белореченского городского поселения Белореченского района составляет 1843,7 тыс. кв.м.
Помимо обеспеченности жилой площадью большое значение имеют показатели качественных характеристик жилья. По городскому поселению наблюдается удовлетворительный уровень обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда, высокий уровень благоустройства существующего жилищного фонда. Характеристики существующего жилищного фонда поселения представлены в таблицах 2.22-2.25.

Таблица 2.22
Благоустройство жилого фонда многоквартирных жилых домов за 2020 год
	№п/п
	Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием
	% от общего количества жилого фонда

	
	
	

	1
	- водопроводом
	100%

	2
	- канализацией + септик
	99,8%

	3
	- газифицированный жилой фонд
	99,9%

	4
	- теплоснабжением
	100%

	5
	- местным горячим водоснабжением (нагреватели)
	100%



Таблица 2.23
Плотность жилой застройки
	№ п/п
	Тип застройки
	Жилищный фонд, кв. м общей площади
	Территория, га
	Плотность застройки, кв.м/га

	
	
	
	
	

	1
	Всего по городскому поселению
	584 396,3
	51,8582
	35386,21

	2
	- многоэтажная
	225 539,6
	11,8135
	19091,68

	3
	- среднеэтажная
	282 577,8
	26,2420
	10768,15

	4
	- малоэтажная
	76 278,9
	13,8027
	5526,38



Таблица 2.24
Данные об общем, ветхом и аварийном жилищном фонде поселения

	№ п/п
	Адрес
	Общее количество домов
	Общая площадь жилого фонда
	Степень износа

	1.
	Аэродромная, 27
	1
	223,7
	Свыше 65%



Таблица 2.25
Общая характеристика жилищного фонда
	Наименование
	Един. изм.
	Значение

	Всего жилых домов
	количество квартир/ м2 общей площади
	23006/1809896,3

	В том числе индивидуальная жилая застройка
	
	13766/1225500

	Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей - 66
	
	1405/76278,9

	Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома - 70 
	
	4523/282577,8

	Многоквартирные жилые дома этажностью более 5–ти этажей - 26
	
	3312/225539,6

	Характеристика жилищного фонда по материалу стен - в том числе 
	тыс.м2 общей площади
	584396,3

	каменные (кирпичные, панельных и т.д.)
	
	584172,6

	- деревянные
	
	223,7

	- из прочих материалов
	
	-

	Характеристика жилищного фонда по износу
	тыс.м2 общей площади
	583854,3

	- в том числе с износом от 0 до 30%
	
	59256,6

	- от 30 до 60%
	
	524374,0

	- от 60% и выше
	
	223,7



Численность населения на территории Белореченского городского поселения Белореченского района на расчетный срок составит 55284 человек. Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Белореченского городского поселения Белореченского района, утвержденным решением Совета Белореченского городского поселения от 21.11.2017 № 234, принят показатель жилищной обеспеченности 30 кв.м на 1 человека. Средняя жилищная обеспеченность на территории Белореченского городского поселения Белореченского района составляет 33,34 кв.м/чел, что выше нормативного. 
С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения 
Предложения по развитию жилищного фонда:
· оказание содействия для строительства жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан;
· обеспечение населения газоснабжением, канализацией и модернизация системы отопления;
· комплексное благоустройство жилых кварталов;
· проведение инвентаризации неиспользуемых своими владельцами земельных участков и выполнение проектов планировка на данные территории.
[bookmark: _Toc228365154]2.2 Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения
[bookmark: _Hlk167883564]Генеральным планом определены следующие ограничения использования территории на территории Белореченского городского поселения Белореченского района:
· [bookmark: dst1865][bookmark: dst1866][bookmark: dst1867][bookmark: _Hlk56763080]прибрежная защитная полоса;
· береговая полоса;
· водоохранная зона;
· зона затопления (зона затопления тер-ии п. Родники,х. Грушевый,х. Подгорный,п. МТФ №1 к-за им. Ленина,п. МТФ №2 к-за им. Ленина,п. Приречный Родниковского сп,г. Белореченск Белореченского р-на Краснодарского кр. при половодьях и паводках р. Келермес, р. Белая 1% обес-ти 23:39-6.1353);
· зона подтопления (зона подтопления тер-ии п. Родники, х. Грушевый,х. Подгорный,п. МТФ №1 к-за им. Ленина, п. МТФ №2 к-за им. Ленина,п. Приречный Родниковского сп,г. Белореченск Белореченского р-на Краснодарского кр. при половодьях и паводках р. Келермес, р. Белая 1% обес-ти 23:39-6.1358 и 23:39-6.1350);
· охранная зона нефтепроводов;
· зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, амииакопроводов);
· охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;
· охранная зона объектов электросетевого хозяйства, объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);
· охранная зона линий и сооружений связи;
· охранная зона объекта культурного наследия;
· защитная зона объекта культурного наследия;
· зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
· граница территории объекта культурного наследия;
· зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения, второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения, третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения);
· охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природного среды, ее загрязнением;
· санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.
[bookmark: dst1868][bookmark: dst1869][bookmark: dst1883][bookmark: dst1884][bookmark: dst1885][bookmark: dst1888][bookmark: dst1889][bookmark: dst1892]Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
[bookmark: _Toc228365155]2.2.1	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса зоны санитарной охраны подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса зоны санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора 
Граница третьего пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (I пояс ЗСО, II пояс ЗСО, III пояс ЗСО) устанавливаются в соответствии с разделом 3 СанПиНа 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
В границах Белореченского городского поселения Белореченского района учитываются 3 действующих лицензии на право пользования участками недр местного значения, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки:
· КРД 80633 ВЭ от 11 мая 2017 г. с целевым назначением «добыча подземных вод с целью технологического обеспечения водой объектов промышленности», предоставленная ИП Рыбка Эдуард Сергеевич (ИНН: 010508664921) сроком действия до 1 I мая 2042 г.;
· КРД 81189 ВЭ от 19 сентября 2019 г. с целевым назначением «для добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объекта промышленности», предоставленная АО «Дорожно-строительное управление-7» (ИНН: 2329014177) сроком действия до 19 сентября 2044 г.;
· КРД 81999 ВЭ от 1 октября 2021 г. с целевым назначением «для разведки и добычи подземных вод с целью питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения», предоставленная ООО «Южная соковая компания» (ИНН: 2303015320) сроком действия до 1 октября 2046 г.
Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) проектируемых водозаборных скважин для водоснабжения спортивного сооружения в пос. МТФ-2 Родниковского сельского поселения Белореченского района» (правообладатель водозабора - Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ЮгПроектСтрой») утвержден приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 09.06.2015 года № 968.
В соответствии с данным приказом установлены границы зон санитарной охраны в размерах:
1.	Граница первого пояса зон санитарной охраны:
Для проектируемых скважин №№ 1п и 2п расстояние от скважин до границ первого пояса зон санитарной охраны радиусом - 30,0 метров.
2.	Граница второго пояса зон санитарной охраны:
Для проектируемых скважин №№ 1п и 2п расстояние от скважин до границ второго пояса зон санитарной охраны радиусом - 48,0 метров.
3.	Граница третьего пояса зон санитарной охраны:
Для проектируемых скважин №№ 1п и 2п расстояние от скважин до границ третьего пояса зон санитарной охраны радиусом - 486,0 метров.
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 09.06.2015 года № 968 установлен режим зон санитарной охраны в соответствии с главой 111 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:
1.	В границах первого пояса зон санитарной охраны:
1.1.	Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
1.2.	Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.
1.3.	При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.
1.4.	Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
1.5.	Водозабор оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.
1.6.	На границе первого пояса зон санитарной охраны установить знаки, запрещающие въезд и проход посторонним лицам, стоянку всех видов транспорта у границ ограждения.
2.	В границах второго пояса зон санитарной охраны:
2.1.	Не допускать:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
рубку леса главного пользования и реконструкции.
2.2.	Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).
3.	В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:
3.1.	Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
3.2.	Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.
3.3.	Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.
3.4.	Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
4.	В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
[bookmark: _Toc156487318][bookmark: _Toc228365156][bookmark: _Hlk150942094]2.2.2	Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
В силу требований пункта 1 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации и абзаца третьего части 2 статьи 8 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации должно утвердить положение об охранных зонах трубопроводов и положение о зонах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов.
До утверждения Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации такого положения с учетом переходных норм, содержащихся в статье 26 Федерального закона от 3.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 342-ФЗ), правовой режим и порядок установления охранных зон трубопроводов и минимальных расстояний до промышленных и магистральных трубопроводов, осуществляется с учетом Свода правил «СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденным приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.31.2012 № 108/ГС (далее - СНиП 2.05.06-85*).
В соответствии с пунктом 1 таб. 4 СП 36.13330.2012, Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* Минимальные расстояния от магистральных трубопроводов до зданий, строений и сооружений, не относящихся к объектам магистральных трубопроводов - в границах зон минимальных расстояний магистральных трубопроводов не допускается размещение и строительство следующих объектов: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; тепличных комбинатов и хозяйств; птицефабрик; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и так далее); жилых зданий 3 этажные и выше; железнодорожных станций; аэропортов; морских и речных портов и пристаней; гидроэлектростанций; гидротехнических сооружений морского и речного транспорта; очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу; мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций; мачт (башен) и сооружений многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачт (башен) и сооружений многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи – владельцев коммуникаций.
Частями 38 – 43 статьи 26 Федерального Закона от 03.08.2018 № 342 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» определены переходные положения, связанные с правовыми последствиями установления зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов до утверждения Правительством Российской Федерации положения о них в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе вопросы возмещения убытков, выкупа земельных участков, возмещения за прекращение прав на земельные участки.
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Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются для исключения возможности их повреждения в соответствии Правилами охраны магистральных газопроводов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083.
Охранные зоны устанавливаются:
· вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
· вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;
· вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
· вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;
· вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;
· вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.
Правила охраны магистральных трубопроводов определяют требования к обустройству трасс трубопроводов, порядку определения границ охранных зон магистральных трубопроводов, условиям использования земельных участков в границах охранных зон магистральных трубопроводов, порядку организации и производства работ в охранных зонах трубопроводов, права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности опасных производственных объектов, предотвращения аварий на магистральных трубопроводах и ликвидации их последствий.
На территории охранной зоны магистрального трубопровода запрещается:
· перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
· открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;
· устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;
· складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
· повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;
· осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;
· проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;
· проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
· осуществлять рекреационную деятельность, разводить костры и размещать источники огня;
· огораживать и перегораживать охранные зоны;
· размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» - «к» и «м» пункта 6 данного документа;
· осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального трубопровода или организации, эксплуатирующей магистральный трубопровод, допускается:
· проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;
· осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
· проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
· проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 м, планировка грунта;
· сооружение запруд на реках и ручьях;
· складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
· размещение туристских стоянок;
· размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
· сооружение переездов через магистральные газопроводы;
· прокладка инженерных коммуникаций;
· проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
· устройство причалов для судов и пляжей;
· проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;
· проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.
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В соответствии п.7 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.200 № 878, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
8. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.
10. Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.
11. Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями на постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных сетей. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся эксплуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса.
12. В местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами на обоих берегах на расстоянии 100 м от оси газопроводов устанавливаются навигационные знаки. Навигационные знаки устанавливаются эксплуатационной организацией газораспределительной сети по согласованию с бассейновыми управлениями водных путей и судоходства (управлениями каналов) и вносятся последними в лоцманские карты.
13. Исполнительная съемка газораспределительных сетей и границ их охранных зон выполняется в единой государственной или местной системах координат и оформляется в установленном порядке. Организации - собственники газораспределительных сетей или эксплуатационные организации обязаны включать сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей, направляемых указанными организациями в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с заявлением об утверждении границ охранной зоны газораспределительных сетей.
Пунктом 14 установлено, что на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми, в том числе, запрещено: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
В соответствии с пунктом 23 указанных Правил лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.
[bookmark: _Toc156487310][bookmark: _Toc228365159][bookmark: _Hlk153283896]2.2.5	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии); (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются с целью обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации данных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:
Таблица 2.27
Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
	№ п/п
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	1
	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	2
	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	3
	35
	15

	4
	110
	20

	5
	150, 220
	25


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее Постановление) охранные зоны устанавливаются вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии:
· ПС-220 кВ – 25м;
· ПС-110 кВ – 20 м;
· ПС-35 кВ – 15 м;
· ТП-10 кВ – 10 м.
В соответствии с Постановлением в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:
· строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
· производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;
· посадка и вырубка деревьев и кустарников.
[bookmark: _Toc106616511][bookmark: _Toc106885441][bookmark: _Toc106885514][bookmark: _Toc109990049][bookmark: _Toc156487313][bookmark: _Toc228365160]2.2.6	Охранные зоны линий и сооружений и связи
Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации.
Охранные зоны линий связи устанавливаются регламентами использования территории в соответствии с требованиями Правил.
Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
· производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
· производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, коммунальных и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
· открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
· огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
· самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
· совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
· осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
· производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
· производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
· устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
· устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
· производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
· производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в охранных зонах разрешается:
· устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;
· разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с последующей их засыпкой;
· вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, проходящих через лесные участки, осуществляется в уведомительном порядке, в соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации и правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. Полученная при этом древесина используется согласно действующему гражданскому и лесному законодательству.
Работы по прокладке, докладке и ремонту кабельных линий связи и линий радиофикации, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, садовым и дачным участкам, должны производиться, как правило, в период, когда эти угодья не заняты полевыми культурами, а работы по ликвидации аварий и эксплуатационному обслуживанию линий связи и линий радиофикации – в любой период.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:
· принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;
· обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).
[bookmark: _Toc156487315][bookmark: _Toc228365161]2.2.7 	Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.2.1. (2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II классов опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны принимают уполномоченные органы по результатам рассмотрения заявления об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны:
· Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – в отношении объектов I и II классов опасности в соответствии с санитарной классификацией, групп объектов, в состав которых входят объекты I и II классов опасности, а также в отношении объектов, не включенных в санитарную классификацию;
· территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – в отношении объектов III – V классов опасности в соответствии с санитарной классификацией, а также в отношении групп объектов, в состав которых входят объекты III – V классов опасности.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
[bookmark: _Hlk527388863]В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека определяет предусмотренные классификацией, установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями, виды объектов, в отношении которых решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимаются ее территориальными органами.
Для установления санитарно-защитных зон правообладателям объектов капитального строительства рекомендовано проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении объекта санитарно-защитной зоны, с дальнейшим заявлением в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей об установлении границ санитарно-защитных зон. Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям, за исключением случаев, предусмотренных «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». В случае попадания в границу установленной санитарно-защитной зоны существующих жилых объектов и объектов социально-бытового назначения Администрацией городского округа Симферополь на основании статьи 57.1 и статьи 107 Земельного кодекса Российской Федерации принимается решение о приведение в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны и возмещении убытков.
Санитарно-защитные зоны планируемых объектов в границах населенных пунктов не должны превышать размеры установленной функциональной зоны.
Санитарно-защитная зона для предприятий IV и V классов должна быть максимально озеленена (не менее 60 % площади) для предприятий II и III классов - не менее 50 % площади.
Регламенты использования территории санитарно-защитных зон определены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
На территории санитарно-защитных зон не допускается размещать:
· жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
· ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;
· территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;
· спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения;
· лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
· объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
На территории санитарно-защитных зон допускается размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):
· нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники;
· спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
· бани, прачечные;
· объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы;
· гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
· пожарные депо;
· местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы;
· артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения;
· автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей.
Также согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 необходимо учитывать санитарные разрывы. Величина санитарного разрыва для автомобильных и железных дорог устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и других) с последующим проведением натурных исследований и измерений.
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[bookmark: _Hlk153285012][bookmark: _Toc118966045][bookmark: _Toc119504427][bookmark: _Hlk84945034][bookmark: _Toc61969714][bookmark: _Toc106800850]1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
7. Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".
8. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
9. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.
10. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
13. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
14. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
15. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
16.1. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
16.2. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
16.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
18. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, включая обозначение на местности посредством специальных информационных знаков на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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К территориям общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ выделяются объекты общего пользования, а также полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования.
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
Согласно п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве». 
Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах. 
Зона затопления территории п. Родники, х. Грушевый, х. Подгорный, п. МТФ №1 колхоза им. Ленина, п. МТФ №2 колхоза им. Ленина,п. Приречный Родниковского сп., г. Белореченск Белореченского р-на Краснодарского края при половодьях и паводках р. Келермес, р. Белая 1% обеспеченности 23:39-6.1353).
[bookmark: _Toc522808448][bookmark: _Toc80273670]Зона подтопления территории п. Родники, х. Грушевый, х. Подгорный, п. МТФ №1 колхоза им. Ленина, п. МТФ №2 колхоза им. Ленина,п. Приречный Родниковского сп., г. Белореченск Белореченского р-на Краснодарского края при половодьях и паводках р. Келермес, р. Белая 1% обеспеченности 23:39-6.1358 и 23:39-6.1350).
[bookmark: _Toc156487324][bookmark: _Toc228365165]2.2.11	Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
В границах Белореченского городского поселения Белореченского района расположены следующие стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением (таблица 2.30):

Таблица 2.30
Перечень стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, расположенных на территории Белореченского городского поселения Белореченского района
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	Краснодарский край, Белореченский район, Родниковское с/п, п. Родники, ул Промышленная, №54, Производственное здание
	метеорологическая станция II разряда - М-II Белореченск


[bookmark: _Toc228365166]2.2.12	Зоны охраны объектов культурного наследия (охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, защитная зона объекта культурного наследия, граница территории объекта культурного наследия)
[bookmark: _Hlk56763154]В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации» территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.
В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.
Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.
Согласно ст. 5.1 Федерального Закона №73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
На территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению.
На территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.
Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.
В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).
Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.
Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
Согласно ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ к объекту культурного наследия устанавливается защитная зона.
В соответствии с п.1 ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.
Согласно п. 3, 4 ст. 34.1 Федерального закона границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
Согласно п. 3 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-K3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» (далее — Закон), до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:
1) для объектов археологического наследия:
а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;
б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;
в) курганы высотой:
до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;
до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;
до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;
свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;
г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;
2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), а также являющихся произведениями монументального искусства - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
Порядок разработки, согласования и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
При разработке проектов планировки территории (проектов межевания территории) и проектов строительства отдельных объектов, проведении любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, отводе земельных участков под строительство необходимо учитывать обеспечение сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 5.1, 34, 34.1, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.
В целях принятия мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении изыскательных, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ на основании ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.
Изыскательные, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.
Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельных участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
На территории Белореченского городского поселения Белореченского района расположены объекты следующие объекты культурного наследия (таблица 2.26).
[bookmark: _Hlk55201293]Таблица 2.26
Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Белореченского городского поселения Белореченского района
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Документ о постановке на госохрану
	Номер по госсписку
	Общая видовая принадлежность
	Категория историко-культурного значения
	Уч. № в АИС ЕГРОКН

	Памятники истории и культуры регионального значения

	1. 
	Здание, где размещался Белореченский станичный ревсовет, 1918 г. 
	г. Белореченск, ул. Калинина, 208 
	63
	624

	И
	Р
	23-122840

	2. 
	Дом заезжий купца Иконникова, 1907 г.
	г. Белореченск, ул. Красная, 65
	11-1-р
313-КЗ
2424-КЗ[footnoteRef:1] [1:  В редакции Закона Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края» от 3 февраля 2012 года № 2424-КЗ.] 

	8656

	А
	Р
	23-133923

	3. 
	Здание, где находился штаб Таманской Красной армии, 1918 г. 
	г. Белореченск, ул. Мира, 100 
	63[footnoteRef:2] [2:  Решение Краснодарского крайисполкома от 29 января 1975 г. №63.] 

759[footnoteRef:3] [3:  Решение Краснодарского крайисполкома от 15 ноября 1977 г. №759.] 

	623

	И[footnoteRef:4] [4:  Памятник истории.] 

	Р[footnoteRef:5] [5:  Памятник региональной категории историко-культурного значения.] 

	23-122912

	4. 
	Дом культуры железнодорожников, 1929 г.
	г. Белореченск, ул. Свердлова, 3
	11-1-р
313-КЗ
	8657

	А
	Р
	23-133929

	5. 
	Здание, где выступал председатель ВЦИК М.И. Калинин, 14 февраля 1921 г. 
	г. Белореченск, ул. 40-летия Октября, 29 
	63
	628

	И
	Р
	23-122922

	6. 
	Здание, где располагался Белореченский станичный ревкомСовет, 1918 г. 
	г. Белореченск, ул. 40-летия Октября, 42 
	63
	629
	И
	Р
	23-122926

	7. 
	Дом священника
	г. Белореченск, ул. Шалимова, 13
	11-1-р
313-КЗ
2424-КЗ
	8658
	А
	Р
	23-116550

	8. 
	Братская могила военнопленных и колхозников, сожженных фашистскими оккупантами, январь 1943 г. 
	г. Белореченск, у въезда в город со стороны г. Краснодара 900 м справа, в границах земель Родниковского сельского поселения
	63
2424-КЗ
	636
	И
	Р
	23-133973

	9. 
	Могила И.С. Жидкова (1923-1977), Героя Советского Союза
	г. Белореченск,
городское кладбище (новое), участок №3
	540
	632
	И
	Р
	23-133984

	10. 
	Могила М.А. Маренкова (1912-1969), Героя Советского Союза
	г. Белореченск, городское кладбище (новое), участок №2
	540
	633
	И
	Р
	23-133986

	11. 
	Могила К.Г. Прокоповой (1902-1973), Героя Социалистического Труда
	г. Белореченск, кладбище
	540
	634
	И
	Р
	23-133993

	12. 
	Обелиск 130 колхозникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. 
	г. Белореченск, угол ул. К.Либкнехта и ул. Толстого
	759
	625
	И
	Р
	23-133997

	13. 
	Памятный знак в честь 50-летия Советской власти, 1967 г. 
	г. Белореченск, центр, площадь им. 50-летия Советской власти
	63
1872-КЗ
	630
	И
	Р
	23-124119

	14. 
	Памятник учителям и учащимся средней школы №68, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970 г., ск. Лапко
	г. Белореченск, ул. Свердлова, 1, территория средней школы № 68
	63
	627
	И
	Р
	23-134008

	15. 
	Памятник В.И. Ленину
	г. Белореченск, паровозное депо ж.-д. станция "Белореченская"
	63
	646
	МИ
	Р
	23-134508

	16. 
	Памятник В.И. Ленину,
1967 г.
	г. Белореченск, Привокзальная площадь
	63
	638
	МИ[footnoteRef:6] [6:  Памятник монументального искусства.] 

	Р
	23-134517

	17. 
	Памятник В.И.Ленину,
1960 г.
	г. Белореченск, ул. Свердлова, у средней школы № 68
	63
	639
	МИ
	Р
	23-134522

	18. 
	Памятник В.И. Ленину,
1962 г.
	г. Белореченск, ул. Ленина, территория Городского парка культуры и отдыха
	63
	643
	МИ
	Р
	23-134530

	Ансамбли

	19. 
	Мемориальный комплекс:
памятник воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн;
братские могилы воинов и мирных жителей, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918 - 1928, 1942 - 1943 годы

	г. Белореченск, ул. Красная, городской парк Победы, у районного Дома культуры

	63
540[footnoteRef:7] [7:  Решение Краснодарского крайисполкома от 31.08.81г. №540.] 


63
1872-КЗ
	622


635


	И
	Р
	23-134632
23-134648
23-134659

	20. 
	Аллея писателей:
бюст А.С. Пушкина;
бюст М.Ю. Лермонтова;
бюст Л.Н. Толстого;
бюст А.П. Чехова;
бюст А.М. Горького;
бюст В.В. Маяковского,
1960 г.
	г. Белореченск, ул. Свердлова, во дворе средней школы № 68

	63
	640
640/1
640/2
640/3
640/4
640/5
640/6
	МИ
	Р
	23-135718
23-13572223-13572523-13572623-13572923-13573023-135731

	21. 
	Ансамбль, 1913 г.:
здание школы;
дом учителей
	г. Белореченск, ул. Ленина, 90
	11-1-р[footnoteRef:8] [8:  Распоряжение председателя комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 21 мая 1996 года №11-1-р.] 

313-КЗ
2424-КЗ
	8656/1
	А[footnoteRef:9] [9:  Памятник архитектуры.] 

	Р
	23-135955
23-135957
23-135958

	22. 
	Ансамбль:
здание спиртозавода Мальянца;
дом управляющего
	г. Белореченск,
пос Заречный, ул. Клубная, 1, лит. Ч, лит. И
	11-1-р
313-КЗ

	8671
	А
	Р
	23-135984
23-135988
23-135990

	Достопримечательные места

	23. 
	Памятное место, где 5 мая 1920 г. был организован союз молодежи железнодорожной станции "Белореченская"
	г. Белореченск,
ул. Свердлова, 3, территория парка железнодорожников

	333[footnoteRef:10] [10:  Решение Краснодарского крайисполкома от 16 мая 1979 г. №333.] 

1872-КЗ
	626
	И
	Р
	23-136081

	Выявленные объекты археологического наследия

	24. 
	Курганная группа 2
(2 насыпи)
	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 2, №30
	
	АР
	В
	

	25. 
	Курган 3
	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 3, №30
	
	АР
	В
	

	26. 
	Курган 4
	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 4, №30
	
	АР
	В
	

	27. 
	Курганная группа 5
(2 насыпи)
	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 5, №30
	
	АР
	В
	

	28. 
	Курганная группа 6
(4 насыпи)
	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 6, №30
	
	АР
	В
	

	29. 
	Курганная группа 7
(3 насыпи)
Курганная группа 7

	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 7, №30
Приказ администрации Краснодарского края от 19.06.2020 № 273-кн «О включении выявленных объектов археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края и внесении изменений в перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края»
	
	АР
	В
	

	30. 
	Курган 8
	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 8, №30
	
	АР
	В
	

	31. 
	Курган 9
Курганная группа 9

	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 9, №30
Приказ администрации Краснодарского края от 19.06.2020 № 273-кн «О включении выявленных объектов археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края и внесении изменений в перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края»
	
	АР
	В
	

	32. 
	Курганная группа 10
(5 насыпей)
	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 10, №30
	
	АР
	В
	

	33. 
	Курган 11
	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 11, №30
	
	АР
	В
	

	34. 
	Курганная группа 12
(2 насыпи)
	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 12, №30
	
	АР
	В
	

	35. 
	Курганная группа 13
(2 насыпи)
	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 13, №30
	
	АР
	В
	

	36. 
	Курган 14
	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 14, №30
	
	АР
	В
	

	37. 
	Курган 15
	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 15, №30
	
	АР
	В
	

	38. 
	Курганная группа 16
(2 насыпи)
	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 16, №30
	
	АР
	В
	

	39. 
	Курган 17
	
	Приложение №2 к 498-п, п/н 17, №30
	
	АР
	В
	

	40. 
	Городище "Псенафа 1"
	
	Приложение №3 к 480-п, п/н 2, №30
	
	АР
	В
	

	41. 
	Курган «Грушевой 1»
	
	№30
	
	АР
	В
	

	42. 
	Курганная группа «Псенафа 3»
(2 насыпи)
	
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№89, №64
	
	АР
	В
	

	43. 
	Курган «Псенафа 9»
	
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№95, №64
	
	АР
	В
	

	44. 
	Курганная группа «Псенафа 14»
(22 насыпи)
	
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№100, №64
	
	АР
	В
	

	45. 
	Курганная группа «Псенафа 15»
(50 насыпей)
	
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№101, №64
	
	АР
	В
	

	46. 
	Курганная группа «Псенафа 16»
(7 насыпей)
	
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№102, №64
	
	АР
	В
	

	47. 
	Курганная группа «Псенафа 17»
(6 насыпей)
	
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№103, №64
	
	АР
	В
	

	48. 
	Курганная группа «Псенафа 27»
(11 насыпей)
	
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№113, №64
	
	АР
	В
	

	49. 
	Курганная группа «Псенафа 28»
(6 насыпей)
	
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№114, №64
	
	АР
	В
	

	50. 
	Курганная группа «Псенафа 29»
(4 насыпи)
	
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№115, №64
	
	АР
	В
	

	51. 
	Курганная группа «Псенафа 31»
(4 насыпи)
	
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№117, №64
	
	АР
	В
	

	52. 
	Курганная группа «Псенафа 32»
(4 насыпи)
	
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№118, №64
	
	АР
	В
	

	53. 
	Курганная группа «Псенафа 33»
(2 насыпи)
	
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№119, №64
	
	АР
	В
	

	54. 
	Курганная группа «Трасса»
(18 насыпей)
	
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№120, №64
	
	АР
	В
	

	55. 
	Курганная группа 19
(2 насыпи)
	
	№64
	
	АР
	В
	

	56. 
	Курган 
	
	№64
	
	АР
	В
	

	57. 
	Поселение
	
	№64
	
	АР
	В
	


[bookmark: _Toc80273671]


[bookmark: _Toc228365167]2.2.3 Особо охраняемые природные территории
В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.
На рассматриваемой территории особо охраняемые природные территории краевого (регионального) значения отсутствуют.
На территории Белореченского городского поселения расположена особо охраняемая природная территория местного значения - природная рекреационная зона «парк «Победы», утвержденная постановлением администрации Белореченского городского поселения Белореченского района от 31.10.2019 г. № 686.
[bookmark: _Toc2585156][bookmark: _Toc9243256][bookmark: _Toc15994667][bookmark: _Toc80273672][bookmark: _Toc228365168]2.2.4 Объекты специального назначения
На территории Белореченского городского поселения расположено ГБУ «Ветуправление Белореченского района», являющееся учреждением государственной ветеринарной сети, выполняющее противоэпизоотические, лечебно-профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия на территории муниципального образования Белореченский район Краснодарского края. ГБУ «Ветуправление Белореченского района» расположено по адресу: 352630, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Международная, д. 3.
Погребение тел, умерших в Белореченском городском поселении Белореченского района осуществляется на общественных кладбищах. Объекты специального назначения Белореченского городского поселения Белореченского района представлены в таблице 2.27.
Таблица 2.27
Объекты специального назначения Белореченского городского поселения Белореченского района
	№
	Наименование
	Местоположение, ЗУ
	Территория, га

	
	
	
	

	1
	Кладбище (закрытое)
	г. Белореченск, ул. Ленина, ЗУ 23:39:1101184:149
	4,99

	2
	Кладбище
	г. Белореченск, юго-восточная часть города в районе ул. Суворова, ЗУ 23:39:1101908:12
	24,49




[bookmark: _Toc228365169]3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения
[bookmark: _Toc228365170]3.1 Перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения
На территории Белореченского городского поселения Белореченского района планируются размещение и реконструкция объектов местного значения, отраженные в таблице 3.1.
Генеральным планом предусмотрено установление планируемых зон жилого назначения. С учетом предельного коэффициента плотности индивидуальной жилой застройки (0,7) и установленной жилищной обеспеченности 30 кв.м на одного человека, емкость планируемых жилых зон составит 2860 человек. Данные территории предлагается обеспечить следующими объектами социальной инфраструктуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Белореченского городского поселения (таблица 3.2).

Таблица 3.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения
	[bookmark: _Hlk131585651]№ п/п
	Код объекта
	Вид объекта
	Наименование объекта
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Планируемые мероприятия по объекту
	Функциональная зона (для объектов, не являющихся линейными объектами)
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории

	1.Улично-дорожная сеть городского населенного пункта

	1.1
	602030406
	Улицы и дороги местного значения
	Улично-дорожная сеть
	Протяженность 12,8 км
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Не устанавливается (линейный объект)
	Не устанавливается

	1.2
	602030407
	Дорожка велосипедная
	Дорожка велосипедная
	Протяженность 15,0 км
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Не устанавливается (линейный объект)
	Не устанавливается

	2.Сети водоотведения

	2.1
	602041401
	Канализация самотечная
	Канализация самотечная
	Протяженность 25,19 км
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Не устанавливается (линейный объект)
	Охранная зона 5 м

	2.2
	602041401
	Канализация самотечная
	Канализация самотечная
	Протяженность 34,13 км
	г. Белореченск
	Планируемый к реконструкции
	Не устанавливается (линейный объект)
	Охранная зона 5 м

	2.3
	602041402
	Канализация напорная
	Канализация напорная
	Протяженность 13,06 км
	г. Белореченск
	Планируемый к реконструкции
	Не устанавливается (линейный объект)
	Охранная зона 5 м

	3.Сети водоснабжения

	3.1
	602041202
	Водопровод
	Водопровод
	Протяженность 41,84 км
	г. Белореченск
	Планируемый к реконструкции
	Не устанавливается (линейный объект)
	ЗСО 5 м

	3.2
	602041202
	Водопровод
	Водопровод
	Протяженность 33,65 км
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Не устанавливается (линейный объект)
	ЗСО 5 м

	4.Объекты водоотведения

	4.1
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 40 м3/час
	г. Белореченск, парк Победы
	Планируемый к реконструкции
	Зона инженерной инфраструктуры
	СЗЗ 20 м

	4.2
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 125 м3/час
	г. Белореченск, ул.Толстого ЦРБ
	Планируемый к реконструкции
	Зона специализированной общественной застройки
	СЗЗ 20 м

	4.3
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 100 м3/час
	г. Белореченск, в/з «Южный»
	Планируемый к реконструкции
	Зона инженерной инфраструктуры
	СЗЗ 20 м

	4.4
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 2381 м3/час
	г. Белореченск, ул. Пролетарская, 220 а
	Планируемый к реконструкции
	Зона транспортной инфраструктуры
	СЗЗ 20 м

	4.5
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 2060 м3/час
	г. Белореченск, ул. Пролетарская, в районе №89
	Планируемый к реконструкции
	Зона инженерной инфраструктуры
	СЗЗ 20 м

	4.6
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 154 м3/час
	г. Белореченск, ул. Майкопская (ДСУ)
	Планируемый к реконструкции
	Зона инженерной инфраструктуры
	СЗЗ 20 м

	4.7
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 60 м3/час
	г. Белореченск, ул.8-е Марта (школа № 8)
	Планируемый к реконструкции
	Зона специализированной общественной застройки
	СЗЗ 20 м

	4.8
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 60 м3/час
	г. Белореченск, ул. Луценко, 86 а
	Планируемый к реконструкции
	Зона транспортной инфраструктуры
	СЗЗ 20 м

	4.9
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 50 м3/час
	г. Белореченск, ул. Победы, 475 а
	Планируемый к реконструкции
	Производственная зона
	СЗЗ 20 м

	4.10
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 50 м3/час
	г. Белореченск, пер. Речной
	Планируемый к реконструкции
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	СЗЗ 20 м

	4.11
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 60 м3/час
	г. Белореченск, ул. Аэродромная, 41
	Планируемый к реконструкции
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	СЗЗ 20 м

	4.12
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 20 м3/час
	г. Белореченск, ул. Нескучный сад
	Планируемый к реконструкции
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	СЗЗ 20 м

	4.13
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 67,5 м3/час
	г. Белореченск, ул. Деповская в районе зем. участка № 68
	Планируемый к реконструкции
	Производственная зона
	СЗЗ 20 м

	4.14
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 125 м3/час
	г. Белореченск, ул. 40 лет ВЛКСМ (пересечение с ул. Степная)
	Планируемый к реконструкции
	Зона транспортной инфраструктуры
	СЗЗ 20 м

	4.15
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 10,1 м3/час
	г. Белореченск, ул.Прохладная/ул.Полевая
	Планируемый к реконструкции
	Зона транспортной инфраструктуры
	СЗЗ 20 м

	4.16
	602041303
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Объем подачи – 5,45 м3/час
	г. Белореченск, ул.Полевая/пер.Апрельский
	Планируемый к реконструкции
	Зона специализированной общественной застройки
	СЗЗ 20 м

	5.Объекты водоснабжения

	5.1
	602041101
	Водозабор
	Водозабор «188 квартал»
	3 скважины
Объем подачи – 270 м3/час
	г. Белореченск
	Планируемый к реконструкции
	Зона инженерной инфраструктуры
	ЗСО 5 м

	5.2
	602041106
	Артезианская скважина
	Перебуривание арт. скважины №58241 (№10)
(площ. №5)
	Дебит скважины – 25 м3/час
Глубина 225 м
	г. Белореченск
	Планируемый к реконструкции
	Зона инженерной инфраструктуры
	ЗСО 5 м

	5.3
	602041106
	Артезианская скважина
	Перебуривание арт. скважины №58232 (№24)
(площ. №12)
	Дебит скважины – 25 м3/час
Глубина 215 м
	г. Белореченск
	Планируемый к реконструкции
	Зона инженерной инфраструктуры
	ЗСО 5 м

	[bookmark: _Hlk147476809]5.4
	602041106
	Артезианская скважина
	Водозаборная скважина
	Дебит скважины – 25 м3/час
Глубина 215 м
	Микрорайон Лара в северо-восточной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона инженерной инфраструктуры
	ЗСО 5 м

	6.Объекты физической культуры и массового спорта

	6.1
	602010302
	Спортивное сооружение
	[bookmark: _Hlk86320163]Спортивные площадки
	Площадь 0,2 га, единовременная пропускная способность 100 чел./сут.
	южная часть г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	6.2
	602010302
	Спортивное сооружение
	Спортивные площадки
	Площадь 0,2 га, единовременная пропускная способность 100 чел./сут.
	южная часть г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Не устанавливается

	6.3
	602010302
	Спортивное сооружение
	Спортивные площадки
	Площадь 0,2 га, единовременная пропускная способность 100 чел./сут.
	район планируемой многоэтажной жилой застройки в северной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	7.Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	7.1
	602050205
	Объекты информирования и оповещения
	Громкоговорители
	Радиус действия 1000 м
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	7.2
	602050205
	Объекты информирования и оповещения
	Громкоговорители
	Радиус действия 1000 м
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Производственная зона
	Не устанавливается

	7.3
	602050205
	Объекты информирования и оповещения
	Громкоговорители
	Радиус действия 1000 м
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	7.4
	602050205
	Объекты информирования и оповещения
	Громкоговорители
	Радиус действия 1000 м
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Производственная зона
	Не устанавливается

	7.5
	602050205
	Объекты информирования и оповещения
	Громкоговорители
	Радиус действия 1000 м
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	7.6
	602050205
	Объекты информирования и оповещения
	Громкоговорители
	Радиус действия 1000 м
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Производственная зона
	Не устанавливается

	7.7
	602050205
	Объекты информирования и оповещения
	Громкоговорители
	Радиус действия 1000 м
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Производственная зона
	Не устанавливается

	8.Электрические подстанции

	8.1
	602040217
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП-50 г.Белореченск
	Мощность трансформатора 40 кВА
	г. Белореченск
	Планируемый к реконструкции
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 10 м

	8.2
	602040217
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП-73 г. Белореченск
	Мощность трансформатора 40 кВА
	г. Белореченск
	Планируемый к реконструкции
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 10 м

	8.3
	602040217
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП
	Мощность трансформатора 40 кВА
	Центральная часть г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 10 м

	8.4
	602040217
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП
	Мощность трансформатора 40 кВА
	микрорайон Лара в северо-восточной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 10 м

	8.5
	602040217
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП
	Мощность трансформатора 40 кВА
	микрорайон Лара в северо-восточной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 10 м

	8.6
	602040217
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП
	Мощность трансформатора 40 кВА
	микрорайон Лара в северо-восточной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона транспортной инфраструктуры
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 10 м

	8.7
	602040217
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП
	Мощность трансформатора 40 кВА
	район планируемой многоэтажной жилой застройки в северной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 10 м

	9.Линии электропередачи (ЛЭП)

	9.1
	602040315
	Линии электропередачи 10 кВ
	КЛ-10 кВ от ТП-17 яч.3 до ТП-20 яч.5 г.Белореченск
	Протяженность 2,32 км
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Не устанавливается (линейный объект)
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 10 м

	9.2
	602040315
	Линии электропередачи 10 кВ
	КЛ-10 кВ от ТП № 93 яч.3 до РП № 2 яч. 9 г.Белореченск
	Протяженность 0,76 км
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Не устанавливается (линейный объект)
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 10 м

	9.3
	602040315
	Линии электропередачи 10 кВ
	ВЛ-10 кВ ф.ОС-14 от подстанции 110/35/10 кВ "Очистные сооружения" до КРН-4 "ОС" г.Белореченск
	Протяженность 3,66 км
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Не устанавливается (линейный объект)
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 10 м

	9.4
	602040315
	Линии электропередачи 10 кВ
	ВЛ-10 кВ ф. ОС-15 от подстанции 110/35/10 кВ "Очистные сооружения" от опоры №1 до РП-1 яч. 7 г. Белореченск
	Протяженность 6,42 км
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Не устанавливается (линейный объект)
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 10 м

	9.5
	602040315
	Линии электропередачи 10 кВ
	КЛ-10 кВ от опоры № 19 ВЛ-10 кВ ф.ПЗ-5 подстанция 110/10 кВ «Промзона» до РП-2  г.Белореченск.
	Протяженность 3,32 км
	г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Не устанавливается (линейный объект)
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 10 м

	9.6
	602040315
	Линии электропередачи 10 кВ
	ВЛ-10 кВ
	Протяженность 7,69 км
	микрорайон Лара в северо-восточной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Не устанавливается (линейный объект)
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 10 м

	9.7
	602040315
	Линии электропередачи 10 кВ
	ВЛ-10 кВ
	Протяженность 1,28 км
	район планируемой многоэтажной жилой застройки в северной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Не устанавливается (линейный объект)
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства 10 м

	10.Объекты образования и науки

	10.1
	602010102
	Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации
	Общеобразовательная школа
	Вместимость 250 мест
	микрорайон Лара в северо-восточной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	10.2
	602010102
	Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации
	Общеобразовательная школа
	Вместимость 500 мест
	район планируемой многоэтажной жилой застройки в северной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Не устанавливается

	10.3
	602010102
	Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации
	Общеобразовательная школа
	Вместимость 250 мест
	ул. Полевая восточная часть г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	10.6
	602010101
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Детский сад
	Вместимость 70 мест
	микрорайон Лара в северо-восточной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	10.7
	602010101
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Детский сад
	Вместимость 70 мест
	южная часть г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	10.8
	602010101
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Детский сад
	Вместимость 150 мест
	район планируемой многоэтажной жилой застройки в северной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Не устанавливается

	11.Объекты здравоохранения

	11.1
	602010402
	Объект (здание, комплекс зданий) медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара
	Врачебная амбулатория
	Мощность 50 пос./смену
	район планируемой многоэтажной жилой застройки в северной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	12.Объекты культуры и искусства

	12.1
	602010202
	Объект культурно-досугового (клубного) типа
	Дом культуры
	дом культуры на 215 мест, 
	район планируемой многоэтажной жилой застройки в северной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	12.2
	602010203
	Зрелищная организация
	Кинозал
	кинозал на 85 мест
	
	Планируемый к размещению
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	12.3
	602010201
	Объект культурно-просветительного назначения
	Библиотека
	библиотека на 12,1 тыс. томов хранения
	
	Планируемый к размещению
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	13.Прочие объекты обслуживания

	13.1
	602010804
	Объекты торговли, общественного питания
	Магазин
	Площадь торгового зала 50 кв.м
	микрорайон Лара в северо-восточной части г. Белореченск
	Планируемый к размещению
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается





Таблица 3.2
Расчетные показатели для объектов социальной инфраструктуры территории планируемой жилой застройки:
	Наименование объекта
	Кол-во мест
	[bookmark: _Hlk104716748]Рекомендуемая обеспеченность для планируемой территории 
	Размер земельного участка, кв. м
	Примечание

	I. Образовательные организации

	Дошкольные образовательные организации
	63 места
	По расчетной формуле, предусмотренной нормативами градостроительного проектирования Белореченского городского поселения
	
	Радиус обслуживания 300 м

	Общеобразовательные организации: школы, лицеи, гимназии, кадетские училища
	233 места
	По расчетной формуле, предусмотренной нормативами градостроительного проектирования Белореченского городского поселения
	
	Радиус обслуживания 500 м. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне"

	Внешкольные учреждения, место
	64 места (на базе планируемой СОШ)
	10% общего числа школьников
	По заданию на проектирование
	В городе Белореченск внешкольные учреждения должны размещается на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. В Белореченском городском поселении места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ

	II. Учреждения социального обслуживания и здравоохранения

	Учреждения здравоохранения

	Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными сооружениями
	–
	Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование
	При мощности стационаров, коек: до 50 - 150 м2 на 1 койку, св. 50 до 100 - 150 м2 - 100, св. 100 до 200 - 100 - 80 м2 на одну койку, св. 200 до 400 - 80 - 75 м2, св. 400 до 800 - 75 - 70 м2, св. 800 до 1000 - 70 - 60 м2, св. 1000 - 60 м2
	Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь участка может быть соответственно уменьшена по заданию на проектирование. Для размещения парковой зоны, а также при необходимости размещения на участке вспомогательных зданий и сооружений для обслуживания стационара большей конечной мощности, чем расчетная (для других стационаров или поликлиник), площадь участка должна быть соответственно увеличена по заданию на проектирование. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров

	Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену
	–
	по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения
	На 100 посещений в смену - встроенные;
0,1 и на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га
	Радиус обслуживания - 1000 м

	Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену отдельно стоящие здания
	–
	
	0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га
	тоже

	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль
	1 автомобиль
	0,1
	
	в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле

	Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект
	1 объект
	по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения
	0,2 га
	

	Аптеки групп:
I - II
	1 объект
	по заданию на проектирование
	0,3 га или встроенные
	Радиус обслуживания - 500 м, при малоэтажной застройке - 800 м

	III - V
	
	
	0,25
	

	VI - VIII
	
	
	0,2
	

	III. Учреждения культуры и искусства

	Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	165 кв. м общей площади
	50 - 60
	по заданию на проектирование
	Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м

	Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел.
	215 мест
	80
	По заданию на проектирование
	Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40 - 50%.
Размещение, вместимость и размеры земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев определяются заданием на проектирование. В городе Белореченск необходимо предусмотреть кинотеатр, универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом. 

	Кинотеатры, место на 1 тыс. чел.
	85 мест
	30
	По заданию на проектирование
	

	Городские массовые библиотеки на 1 тыс. чел., зоны обслуживания при населении города, тыс. чел. <*>:
	12,1 тыс. единиц хранения
	4,5
	По заданию на проектирование
	массовые библиотеки - 1 объект на жилой район

	IV. Физкультурно-спортивные сооружения

	Физкультурно-спортивные сооружения. Территория
	2,5 га
	По заданию на проектирование
	0,9 га
	Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок должны быть предусмотрена на территории города Белореченск.
Доступность физкультурно-спортивных сооружений не должна превышать 30 мин.
Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать % общей нормы:
территории - 35,
спортивные залы - 50,
бассейны - 45

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м2 общей площади на 1 тыс. чел.
	215,2 кв. м общей площади
	80
	По заданию на проектирование
	

	Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	215,2 кв. м общей площади
	80
	По заданию на проектирование
	

	Бассейны крытые и открытие общего пользования, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.
	67,25 кв. м зеркала воды
	25
	По заданию на проектирование
	

	Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания
	120,0 кв. м общей площади
	60
	По заданию на проектирование
	

	V. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Торговые центры,
в том числе:
	270,0 кв. м торговой площади
	280 (100 - для микрорайонов и жилых районов)
	Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.:
от 4 до 6 - 0,4 - 0,6 га на объект;
от 6 до 10 - 0,6 - 0,8 га на объект;
от 10 до 15 - 0,8 - 1,1 га на объект.
Предприятия торговли (возможно встроенно-пристроенные), м2 торговой площади; до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади, св. 250 до 650 - 0,08 - 0,06"
"650 "1500 - 0,06 - 0,04"
"1500 "3500 - 0,04 - 0,02"
"3500 - 0,02"
	Нормативная обеспеченность населения площадью торговых объектов на территориях муниципальных образований Краснодарского края должна быть не ниже установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2016 года № 916 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов», в том числе стационарных по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в соответствии с Приложением № 1 указанного постановления; нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения соответствии с Приложением № 2 указанного постановления в соответствии с приложением № 3.
При этом в норму расчета магазинов непродовольственных товаров входят комиссионные магазины из расчета 10 кв. м торговой площади на 1000 человек.

	магазины продовольственных товаров
	188 кв. м торговой площади
	100 (70 - для микрорайонов и жилых районов)
	
	

	магазины непродовольственных товаров
	82 кв. м торговой площади
	180 (30 - для микрорайонов и жилых районов)
	
	

	Рынок, ярмарка
	–
	по заданию на проектирование
	по заданию на проектирование
	Нормативная обеспеченность населения площадью торговых мест рынков на территориях муниципальных образований Краснодарского края должна быть не ниже установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2016 года № 916 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов» в соответствии с Приложением № 4 указанного постановления.
Ярмарки - на основании решения органов местного самоуправления муниципального образования, в соответствии с видом ярмарки

	Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
	110,0 кв. м торговой площади
	40
	От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости: 14 м2 - при торговой площади до 600 м2, 7 м2 - св. 3000 м2
	Рынки - в соответствии с планом, предусматривающим организацию рынков на территории Краснодарского края, 1 торговое место принимается в размере 5 кв. м торговой площади

	VI. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	Отделения связи, объект
	








объект
	Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, междугородних, городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам министерств связи РФ
	Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп:
IV - V (по 9 тыс. чел.) - 0,07 - 0,08 га на объект
III - IV (9 - 18 тыс. чел.) - 0,09 - 0,1 га на объект
Отделения связи города Белореченск для обслуживаемого населения групп:
V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) - 0,3 - 0,35
III - IV (2 - 6 тыс. чел.) - 0,4 - 0,45
	

	Участковый пункт полиции
	

участковый уполномоченный (1 сотрудник)
	1 сотрудник на 2,8 тыс. чел.
	по заданию на проектирование
	Допускается встроенное или пристроенное размещение участковых пунктов полиции с отдельным входом, в городе Белореченск в малоэтажной застройке рекомендуется совмещать с жильем сотрудника (участкового уполномоченного полиции)

	VII. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Бюро похоронного обслуживания
	1 объект
	1 объект 
	По заданию на проектирование
	

	Кладбище традиционного захоронения
	0,65 га
	0,24
	
	Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям



Реализация данных мероприятий позволит сохранить численность постоянного населения Белореченского городского поселения Белореченского района за счет повышения удовлетворенности жителей.
[bookmark: _Toc73021525][bookmark: _Toc228365171]3.2 Предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, включающие мероприятия по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Белореченского городского поселения Белореченского района обусловлен выбросами от предприятий различных ведомств и министерств, при этом основная доля приходится на предприятия акционерных обществ открытого, закрытого и частного типа, созданных на базе государственных предприятий, межотраслевых объединений, консорциумов, ассоциаций и других организаций, созданных на добровольной основе и предприятий, основанных физическими лицами, а также от автотранспорта.
Природоохранные мероприятия, способствующие снижению негативного воздействия на атмосферный воздух от стационарных источников:
1) проведение на предприятиях - основных источниках загрязнения, технологических и организационно-технических мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух (модернизация технологического оборудования, установление и модернизация пылегазоочистного оборудования – основании разработанных проектов ПДВ);
2) снижение величины выбросов от отопительных котельных и прочих теплоисточников путем перевода их с твердого на газообразный вид топлива.
Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в Белореченском городском поселении Белореченского района не проводился.
Загрязнение атмосферного воздуха Белореченского городского поселения Белореченского района в течение года определяют двумя факторами, работой: передвижных источников (легкового и грузового автотранспорта) и небольших котельных в отопительный сезон, топливом которых служит, наряду с природным газом, также уголь и мазут.
[bookmark: _Toc437008326]Загрязнение поверхностных вод
[bookmark: _Toc437008327]Водоотведение сточных вод производится в поверхностные водные объекты и водоемы накопители. Основными приемниками загрязненных сточных вод в Белореченском городском поселении Белореченского района являются реки. Главными загрязнителями, сбрасывающими загрязненные сточные воды, являются объекты коммунального хозяйства.
Сброс загрязняющих веществ в водные объекты и очистка сточных вод
Анализ существующей ситуации с водоотведением сточных вод показал, что практически во всех городах и поселках сложилась крайне сложная обстановка с отведением и очисткой сточных вод. Существующие канализационные очистные сооружения и сети морально и технически устарели, работают с большой перегрузкой, не обеспечивают должной степени очистки стоков, что приводит к загрязнению водных объектов и ухудшению состояния окружающей среды. 
Сложное положение с водоотведением сложилось практически во всех населенных пунктах Белореченского района, в том числе на территории Белореченского городского поселения.
Основные загрязнители водных объектов (по отраслям экономики)
Основными загрязнителями водного бассейна являются объекты коммунального хозяйства, на долю которых приходится более 90% сброса загрязненных сточных вод.
Качество питьевой воды и ее влияние на здоровье населения
Анализ результатов лабораторных исследований показал, что качество питьевой воды в распределительной сети по микробиологическим показателям стабильное, а колебания удельного веса несоответствующих проб по санитарно-химическим показателям можно объяснить изменением подхода в последние годы к осуществлению социально-гигиенического мониторинга и перечню контролируемых показателей в распределительной сети.
Водоснабжение Белореченского городского поселения обеспечивается из подземных источников водоснабжения – артезианских скважин. Основные эксплуатируемые водоносные комплексы – понтический и меотический. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Водопровод» осуществляет эксплуатацию группового водозабора «Южный» и водозабора «188 квартал».
Водозабор «Южный» располагается южнее города Белореченска в п. Родники (Родниковское сельское поселение Белореченского района) и представляет собой линейно протяженное сооружение (протяженностью 7 км), состоящее из 17 площадок, 32 скважины. 
Водозабор «188 квартал» расположен в центральной части города и включает в себя 4 одиночные скважины. 
Эксплуатация водозаборов осуществляется круглосуточно.
Предложения по охране почвенного покрова
[bookmark: _Toc437008332]Основные факторы антропогенного воздействия на земельные ресурсы
Потенциальными источниками загрязнения земель являются сооружения, связанные с разведкой, добычей, переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией нефти и нефтепродуктов. Особый вред наносит техническое состояние разведочных и эксплуатационных скважин на месторождениях углеводородов. Основными видами загрязняющих веществ являются тяжелые металлы и остаточное количество пестицидов.
[bookmark: _Toc437008333]Деградация земель
Почвы на территории Белореченского городского поселения Белореченского района страдают от ветровой эрозии.
Интенсивное развитие объектов, строительство домов, коттеджей привело к появлению большого разнообразия техногенных воздействий на геологическую среду.
Мероприятия по охране почвенного покрова
К основным мероприятиям, направленным на защиту почв от деградации, относится охрана почв от ветровой и водной эрозии, засоления, заболачивания и загрязнения, а также препятствование необоснованному изъятию земель из сельскохозяйственного оборот и рекультивация поврежденного почвенного покрова.
При нарушении природного водного режима может возникнуть заболачивание почвы. Для борьбы с ним используют осушительную мелиорацию, понижающую уровень грунтовых вод, например, устройство открытых каналов, дренажей, водозаборных и других сооружений. 
Для профилактики засоления почв следует соблюдать нормы полива, периодически промывать орошаемые земли, отводя промывные воды при помощи дренажных систем, делать гидроизоляцию оросительных каналов, препятствующую фильтрации оросительных вод и подъему уровня грунтовых вод.
Почвы на территории Белореченского городского поселения Белореченского района могут быть загрязнены химическими веществами, возбудителями инфекционных и паразитарных заболеваний вследствие:
· нарушения правил внесения и хранения минеральных и органических удобрений, пестицидов;
· образования промышленных и коммунальных отходов, различных видов необезвреженных сточных вод и их осадков, которые применяются как удобрение;
· внесения отходов животноводческих комплексов (ферм) и индивидуальных хозяйств;
· наличия на поверхности почв ксенобиотиков из выбросов в атмосферный воздух промышленных предприятий и автотранспортных средств;
· хранения или постоянного захоронения коммунальных и промышленных отходов;
· нарушения правил добычи, транспортировки и переработки нефти и газа и разливания горюче-смазочных материалов.
Охрана почв от водной эрозии состоит из комплекса мероприятий, включающих в себя:
· закрепление почвы корнями растений, снижающее скорость поверхностного потока и способствующее впитыванию осадков в почву;
· устройство в верховье склона специальных канав, отводящих поверхностный поток;
· формирование на склонах борозд и валиков, создание террас;
· проведение пахотных работ поперек склона.
Защита от ветровой эрозии предполагает:
· агротехнические методы: чередование культур полосами, безотвальную вспашку, оставление на полях стерни;
· высадку защитных лесополос, уменьшающих в приземном слое скорость ветра;
· закрепление почвы специальными полимерами или растительностью.
Охрана почв от загрязнения пестицидами заключается в применении природных методов борьбы с вредителями растений – использовании их естественных врагов. Самое сложное – подобрать этих врагов таким образом, чтобы они не нанесли ущерба иным видам.
Отчуждение земель должно быть минимальным: 
· при строительстве следует соблюдать правила отвода земель;
· новые коммуникации и дорожные трассы должны привязываться к неугодьям или существующим трассам;
· при выполнении земляных работ нужно стремиться сохранить плодородный слой;
· следует утилизировать отходы, совершенствовать технологии и комплексно использовать их в качестве сырья, что даст возможность уменьшить отчуждение земель для складирования мусора;
· необходимо проводить рекультивацию поврежденных земель.
Мероприятия по рекультивации нарушенных земель:
Рекультивация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на восстановление почв, нарушенных при складировании отходов, строительстве, при добыче полезных ископаемых и прочих работах. Необходимо проведение следующих мероприятий:
· рекультивация территории недействующих карьеров; 
· мониторинг степени загрязнения почвы на селитебных территориях, в зоне влияния предприятий; 
· проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; 
· контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель; 
· предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, производственными и прочими технологическими отходами; 
· устройство защитных полос вдоль автомобильных дорог; 
· организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории сельского поселения от ТКО; 
· выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 утверждены Правила проведения рекультивации и консервации земель и земельных участков (далее - Правила). 
Правилами установлено, что разработка проекта рекультивации земель и рекультивация земель, разработка проекта консервации земель и консервация земель обеспечиваются лицами, деятельность которых привела к деградации земель, в том числе правообладателями земельных участков, лицами, использующими земельные участки на условиях сервитута, публичного сервитута, а также лицами, использующими земли или земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
Кроме того, Правилами регламентируется порядок разработки, согласования и утверждения проекта рекультивации земель и консервации земель, требования к его содержанию, перечень земель и земельных участков, в отношении которых проведение рекультивации или консервации является обязательной, сроки проведения работ по рекультивации земель, порядок завершения работ по рекультивации и консервации земель и др.
Охрана животного и растительного мира
Законодательным Собранием Краснодарского края принят Закон Краснодарского края от 2 декабря 2004 г. N 802-КЗ "О животном мире на территории Краснодарского края".
Целью принятия данного закона является охрана и использование обитающих в условиях естественной свободы, содержащихся в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания объектов животного мира на территории Краснодарского края и среды их обитания в целях обеспечения биологического разнообразия, устойчивого использования всех компонентов животного мира, создания условий для устойчивого существования объектов животного мира, сохранения генетического фонда диких животных на территории Краснодарского края и иной защиты животного мира как неотъемлемого элемента окружающей среды.
Территория Белореченского городского поселения Белореченского района входит в состав ареалов и мест обитания ряда видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края.
В соответствии с пунктом 2 постановления главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 г. № 670 «О Красной книге Краснодарского края» Красная книга Краснодарского края является официальным документом. содержащим сведения о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, обитающих на территории Краснодарского края. Действующий в настоящее время Перечень таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, утвержден постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 декабря 2017 г. № 1029, Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержден приказом Минприроды России от 24 марта 2020 г. № 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Электронная версия действующего третьего издания Красной книги Краснодарского края размещена на официальном сайте министерства природных ресурсов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mpr.krasnodar.ru) в открытом для общего пользования разделе «Красная книга Краснодарского края».
Вопрос о наличии или отсутствии особей и (или) мест обитания тех или иных видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края, на каждом конкретном участке, который планируется использовать для строительства, реконструкции, капитального ремонта или размещения объектов, либо для иных видов деятельности, способных оказать воздействие на упомянутых объектов животного мира и места их обитания, может быть решен посредством проведения полевых (натурных) и камеральных исследований профильными научными организациями.
Частью 2 статьи 22 Федерального Закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции. Кроме того, частью 1 статьи 56 упомянутого Федерального закона установлено, что юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо ио решению суда или арбитражного суда. Данные нормы законодательства распространяются на все группы объектов животного мира без исключения (охотничьи ресурсы, позвоночные, беспозвоночные, занесенные и нс занесенные в Красные книги Российской Федерации и (или) Краснодарского края).
В соответствии с пунктом 1.6 Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Краснодарского края, утвержденных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 августа 2016 г. № 642, при проектировании объектов капитального строительства и иных сооружений любого типа, планировании иной хозяйственной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, необходимо производить оценку их воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания, предусматривать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания (в том числе компенсационные природоохранные мероприятия), а при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов - реализовывать упомянутые мероприятия. Не допускается осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания (за исключением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов) без планирования и реализации мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания, согласованных с органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания.
В связи с этим, при проектировании каких-либо объектов необходимо произвести оценку его воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания и. по согласованию с министерством, предусмотреть и. в дальнейшем, реализовать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания, для чего перед прохождением экспертизы проектной документации необходимо направить соответствующие материалы в министерство.
Территория Белореченского городского поселения Белореченского района Краснодарского края частично расположена в границах охотничьих угодий, в связи с этим при планировании использования земельных участков, находящихся в границах охотничьих угодий, необходимо учитывать интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, а также охотников.
Согласно части 2 статьи 22 Закона «О животном мире» и в соответствии с пунктом 1.6 Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Краснодарского края планируемые для размещения объекты местного значения поселения не приведут к ухудшению объектов животного мира и экологической обстановки.
[bookmark: _Toc73021527][bookmark: _Toc228365172]3.3 Предложения по инженерной защите территории от опасных природных процессов
Сложность инженерно-геологических и строительных условий обуславливается сложностью гидрогеологического режима, состояния и свойства пород, широким развитием опасных геологических процессов и явлений (эрозия, подтопление и др.) на фоне высокой сейсмической активности, достигающей 7-8 баллов. Среди современных отрицательных природных процессов геологического и гидрологического характера на территории Белореченского городского поселения Белореченского района широкое распространение получили:
· ветровая и водная эрозия; 
· деградация почв сельскохозяйственных угодий вследствие вторичного засоления, осолонцования, подтопления; 
· процессы подтопления и вторичного заболачивания. 
Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов, являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной защите и подготовке территории. Вследствие изучения и анализа местных природных условий, имеющихся плановых и картографических материалов и учитывая архитектурно-планировочные решения, принятые в данном проекте, определился перечень наиболее актуальных вопросов по инженерной защите территории от опасных природных процессов, развитию орошения на рассматриваемой территории: 
· защита территории от подтопления; 
· противоэрозионные мероприятия; 
· организация и очистка поверхностного стока; 
· орошение. 
Защита от подтопления грунтовыми водами
Высокий уровень развития орошаемого земледелия исследуемой территории вызвал некоторые нарушения условий формирования стока, что способствовало развитию подтопленных территорий в зоне орошаемого земледелия, в том числе на территориях населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов. Анализ показал, что за последние годы в результате многократного сокращения объемов подачи воды на орошение, на пахотных землях произошло некоторое снижение уровней грунтовых вод и улучшение мелиоративной обстановки. Однако, на некоторых участках сельскохозяйственных угодий высокий уровень грунтовых вод сохраняется, сохраняется он и в зоне жилой застройки. В зоне возможного подтопления находятся сельские населенные пункты и сельхозугодья. Основные причины сложившейся ситуации: неудовлетворительное техническое состояние дренажа и дренажных насосных станций, невыполнение мероприятий по отведению поверхностных стоков. Требуется проведение мероприятий по мелиоративному улучшению территорий и реконструкция дренажа на территории населенных пунктов. Подтоплению застроенных территорий грунтовыми водами способствуют естественные природные условия. Среди них: 
· наличие плохо проницаемых грунтов (супесей, суглинков, пылеватых песков, лесса и т.д.) с низкими коэффициентами фильтрации (1,0-2,0 м/сут);
· близость расположения от поверхности водоупора или слабопроницаемых прослоек; 
· слабая естественная дренированность территории; 
· относительно высокое естественное положение грунтовых вод; 
· не полностью организованный сток поверхностных вод. 
К искусственным источникам подтопления территорий относятся: 
· утечки из водонесущих инженерных коммуникаций; 
· утечки из различных резервуаров, отвалов, котлованов и траншей; 
· нарушение поверхностного и подземного стока; 
· снижение интенсивности испарения. 
Подтопление селитебных территорий и промышленных предприятий приводит к подтоплению оснований фундаментов, разрушает фундаменты и стены домов, вызывает значительные строительные и эксплуатационные затраты из-за разрушения подземных сетей и сооружений. В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования, допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м. В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо по возможности максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение ручьев, тальвегов, логов, являющихся для всей территории естественными дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора. 
В целях понижения уровня грунтовых вод предлагается: 
· организация поверхностного стока путем устройства разветвленной сети ливнесточных коллекторов закрытого или открытого типа в комплексе с вертикальной планировкой территории; 
· качественное выполнение и реконструкция водонесущих инженерных коммуникаций и сооружений, возможно с сопутствующими дренажами; 
· исключение влияния водоемов путем устройства перехватывающих дренажей или противофильтрационных завес и экранов; 
· устройство защитной гидроизоляции или локальных дренажей для подземных помещений; -строительство горизонтальных или вертикальных дренажных коллекторов, часто с принудительной откачкой собранного подземного стока. Выбор варианта мероприятий и конструкции дренажа на той или иной площадке следует определить после проведения соответствующих гидрогеологических изысканий на основании детальных технико- экономических расчетов. 
Для ликвидации подтопления, вызванного фильтрацией воды из различных водоёмов, предлагается устройство противофильтрационного экрана или завесы. Конструкция противофильтрационной завесы (цементационная или дренажная в виде открытого канала, закрытой трубчатой дрены, ряда вертикальных скважин или комбинированного типа) должна быть принята после детальных изысканий. Дренажную воду рекомендуется использовать для технических нужд промпредприятий. Сброс дренажных вод предусматривается в дождевую канализацию с дальнейшей принудительной откачкой стока насосными станциями или близлежащие водотоки. При возведении новых зданий с заглублёнными фундаментами необходимо строительство локальных пристенных или кольцевых дренажей вокруг отдельных зданий или группы зданий с целью отвода дренажных вод в магистральный дренажный коллектор или ливневую канализацию. Необходима также реконструкция существующих инженерных сетей, имеющих значительный износ. 
Противоэрозионные мероприятия
Эрозионными процессами, в основном ветровой и водной эрозии, поражено больше 65% общей площади сельхозугодий. Для обеспечения противоэрозионной стойкости и повышения производительности угодий должна быть широко введенная почвозащитная система земледелия с контурно-мелиоративной организацией территории. Необходимо постепенное наращивание объемов работ по химической мелиорации солонцовых и засоленных грунтов (гипсование), а также по устранению деградации грунтового покрова орошаемых земель, в частности вторичного засоления и подтопления. Основными направлениями рекультивации деградированных земель должны быть рекреационный и лесохозяйственный. Эрозии способствуют обильные атмосферные осадки, отсутствие древесно-кустарниковой растительности и неглубокое залегание грунтовых вод. Наибольшую активность эрозионных процессов следует ожидать в период весеннего максимума осадков. 
Организация поверхностного стока
Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности. Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков. В Белореченском городском поселении наблюдается гидравлическая связь уровня подземных вод с уровнем воды в реке Келермесс. 
На территории Белореченского городского поселения имеется система ливневой канализации протяженностью 9377 м и 200 ливнеприемных колодцев, которые обслуживают только центральные улицы города.
Для отвода дождевых и талых вод с территории городского поселения предлагается следующее: 
· строительство сети ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов и перспективы их развития; 
· строительство открытых водоотводящих каналов; 
· планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.
Основными элементами сети поверхностного стока могут быть приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в железобетонных лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды. При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа. Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом, выполненным по СП 32.13330.2012 и справочнику Карагодина, Молокова "Отвод поверхностных вод с городской территории", Москва. Стройиздат. 
Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом. Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод необходима очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоприёмник. Очистка необходима наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70% объема поверхностного стока. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически чистыми сбрасываются непосредственно в водоприемник. Для очистки поверхностного стока возможно применение прудов-отстойников механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. Эффективность очистки в прудах отстойниках при времени отстаивания 2 часа составляет 80%, при времени отстаивания 4 часа – 85%. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и нефтемаслопродуктов. Твёрдый осадок и плавающий мусор необходимо отвозить на свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений. 
Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо: 
· регулярно выполнять уборку территории, 
· своевременно проводить ремонт дорожных покрытий, 
· ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия, 
· исключить сброс в дождевую канализацию отходов производства. 
В дальнейшем каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно- геологической и гидрологической изученности территории и технико- экономических сопоставлений вариантов проектных решений. 
Рекомендации по строительству в сейсмических зонах и на участках распространения грязевулканических образований
Рассматриваемая территории отнесена к сейсмически активным районам, характеризующимися высокой сейсмической опасностью – 7-8 баллов. 
Разрушительному воздействию сильных землетрясений в районах сейсмической опасности подвержены практически все здания и ИС. В этой связи проектирование зданий и сооружений потребует введения определённых конструктивных особенностей, увеличенного расстояния между сооружениями, приоритетного выбора мест для строительства на скальных грунтах или выбора соответствующего условиям типа фундамента.
Основные вопросы проектирования и строительства на данных территориях отражены в СП 14.13330-2014 «Строительство в сейсмических районах».
Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании зданий и сооружений, возводимых в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. При проектировании зданий и сооружений для строительства в указанных сейсмических районах надлежит:
· применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок; 
· принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия; 
· в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны максимальных усилий; 
· обеспечивать монолитность и однородность конструкций с применением укрупненных сборных элементов;
· предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом устойчивость сооружения.
При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах следует учитывать: интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность); повторяемость сейсмического воздействия. Интенсивность и повторяемость следует принимать по картам сейсмического районирования территории согласно СП 14.13330-2014. При этом сейсмичность относится к участкам со средними по сейсмическим свойствам грунтами (II категории).
Площадки строительства с крутизной склонов более 15°, близостью плоскостей сбросов, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами: просадочностью грунтов, осыпями, обвалами, оползнями, карстом, горными выработками, являются неблагоприятными в сейсмическом отношении. При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.
Проектирование сложных объектов и особо ответственных, важных объектов должно осуществляться при участии и научном сопровождении специалистов исследовательских институтов и разработчиков нормативных документов.
Научное сопровождение проектирования позволит повысить сейсмическую надежность сооружений и безопасность людей.
Сейсмостойкость зданий может усиливаться конструктивными решениями.
Для усиления сейсмостойкости зданий рекомендуется применение инновационных технологий.
Наиболее разрушительный эффект создают возможные тектонические подвижки и вызванные ими оползни, обвалы, просадки и т.д.
Причины активизации грязевулканической деятельности и сейсмичности едины и связаны с активизацией тектодинамических процессов.
При инженерных изысканиях под гражданское и промышленное строительство, а также линейных сооружений особое внимание необходимо уделять изучению грязевых вулканов и возможных последствий при их взрыве. 
Участки на вулканах и в непосредственной близости от них являются непригодными для строительства.



[bookmark: _Toc228365173]4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения
На территорию Белореченского городского поселения Белореченского района распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:
1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);
2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;
3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями и дополнениями);
4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р (с последующими изменениями и дополнениями);
5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615 сс;
6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).
Кроме того, на территорию Белореченского городского поселения Белореченского района распространяется действие документов территориального планирования Краснодарского края:
· схема территориального планирования Краснодарского края, утвержденная Постановлением Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 438.
Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблицах 4.1, 4.2.

[bookmark: _Hlk224546333][bookmark: _Hlk224551174]Таблица 4.1
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах федерального значения
	№ объекта
	Код объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Наименование объекта
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Планируемые мероприятия по объекту
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
	Реквизиты документов территориального планирования

	Автомобильные дороги

	1ф
	[bookmark: _Hlk86320591]602030301
	Автомобильные дороги федерального значения
	Развитие транспортной инфраструктуры
	А-160 Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск
	Протяженность 7,6 км
	Белореченское городское поселение Белореченского района
	Планируемый к реконструкции
	Придорожная полоса в соответствии с ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
	СТП РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р


[bookmark: _Hlk224546362]Таблица 4.2
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах регионального значения
	[bookmark: _Hlk224546368]№ объекта
	Код объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Наименование объекта
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Планируемые мероприятия по объекту
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
	Реквизиты документов территориального планирования

	Автомобильные дороги

	[bookmark: _Hlk86320680]1.1р
	602030302
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	Развитие транспортной инфраструктуры
	г. Белореченск - ст-ца Гиагинская" 03 ОП РЗ 03К-037
	Протяженность 2.4 км
	Белореченское городское поселение Белореченского района
	Планируемый к реконструкции
	Придорожная полоса в соответствии с ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
	СТП Краснодарского края

	[bookmark: _Hlk86320728]1.2р
	602030302
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	Развитие транспортной инфраструктуры
	Подъезд к г. Белореченск 03 ОП РЗ 03К-137
	Протяженность 2,95 км
	Белореченское городское поселение Белореченского района
	Планируемый к реконструкции
	Придорожная полоса в соответствии с ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
	СТП Краснодарского края

	1.3р
	602030302
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	Развитие транспортной инфраструктуры
	г. Белореченск - п. Родники 03 ОП РЗ 03К-135
	Протяженность 1,91 км
	Белореченское городское поселение Белореченского района
	Планируемый к реконструкции
	Придорожная полоса в соответствии с ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
	СТП Краснодарского края

	[bookmark: _Hlk86320744]1.4р
	602030302
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	Развитие транспортной инфраструктуры
	г. Белореченск - ст-ца Ханская 03 ОП РЗ 03К-038
	Протяженность 1,9 км
	Белореченское городское поселение Белореченского района
	Планируемый к реконструкции
	Придорожная полоса в соответствии с ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
	СТП Краснодарского края

	[bookmark: _Hlk86320761]1.5р
	602030302
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	Развитие транспортной инфраструктуры
	г. Белореченск - г. Апшеронск 03 ОП РЗ 03К-020
	Протяженность 1,2 км
	Белореченское городское поселение Белореченского района
	Планируемый к реконструкции
	Придорожная полоса в соответствии с ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
	СТП Краснодарского края

	Объекты физической культуры и массового спорта

	2.1р
	602010301
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	Развитие социальной инфраструктуры
	Центр плавания
	Площадь 6803,3 кв. м
	Белореченское городское поселение Белореченского района
	Планируемый к размещению
	Не устанавливается
	СТП Краснодарского края

	Электрические подстанции

	3.1р
	602040211
	Электрическая подстанция 110 кВ
	Развитие инженерной инфраструктуры
	ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения»
	Замена трансформаторов мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА
	Белореченское городское поселение Белореченского района
	Планируемый к реконструкции
	Охранная зона 20 м
	СТП Краснодарского края

	3.2р
	602040211
	Электрическая подстанция 110 кВ
	Развитие инженерной инфраструктуры
	ПС 110/10 кВ «Промзона» 
	Замена трансформаторов мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА
	Белореченское городское поселение Белореченского района
	Планируемый к реконструкции
	Охранная зона 20 м
	СТП Краснодарского края
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[bookmark: _Toc228365174]5. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района
[bookmark: dst101699][bookmark: _Toc370201566]На территорию Белореченского городского поселения Белореченского района распространяет действие документ территориального планирования Белореченского района Краснодарского края:
· Схема территориального планирования Белореченского района Краснодарского края, утвержденная решением Совета муниципального образования Белореченский район от 30.01.2014 г. № 45.
На территории Белореченского городского поселения Белореченского района не предусмотрено размещение объектов местного значения муниципального района.
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[bookmark: _Toc228365175]6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Белореченского городского поселения Белореченского района.
[bookmark: _Toc521619][bookmark: _Toc12268634][bookmark: _Toc54700571][bookmark: _Toc228365176]6.1 Общие положения
[bookmark: _Toc54700572][bookmark: _Toc80273679][bookmark: _Toc228365177]6.1.1 Краткое описание территории
[bookmark: _Toc54700573][bookmark: _Toc80273680]Белореченское городское поселение Белореченского района расположено в юго-восточной предгорной зоне Краснодарского края, на реке Белой, в 120 километрах от Краснодара и 25 километрах от Майкопа.
В состав поселения входит 1 населённый пункт - город Белореченск.
В Белореченском городском поселении имеется хорошо развитая транспортная инфраструктура.
По территории Белореченского городского поселения проходит федеральная автомобильная дорога А-160 Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск.
По территории города Белореченск проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения к портам и курортам Черноморского побережья Кавказа.
Участковая железнодорожная станция (Белореченская) Северо-Кавказской железной дороги на линии Армавир - Туапсе с ответвлением электрифицированной ветки вверх по долине реки Белая (через Майкоп) проходит до посёлка Каменномостский.
[bookmark: _Toc228365178]6.1.2 Природно-ресурсный потенциал территории поселения
Климат в Белореченском городском поселении относится к континентальному умеренных широт с теплым летом и умеренно мягкой зимой. Город Белореченск расположен на реке Белая, в предгорьях Главного Кавказского хребта.
Средняя температура января + 2,6 °С, августа + 23,7 °С, среднегодовая + 11 °С. Безморозный период составляет 232 дня в году. По многолетним данным, абсолютный минимум составляет - 36 °С. Абсолютный максимум + 41,5 °С. Средняя годовая температура самого жаркого месяца (июнь) - плюс 28,6 °С, а самого холодного (январь) - минус 0,6 °С.
Наибольшее количество осадков выпадает зимой, наименьшее летом.
Среднегодовое количество осадков по данным многолетних наблюдений 713 мм. Число дней с осадками в году по многолетним наблюдениям равно 139. Относительная влажность 60 %.
В среднем за год в районе муниципального образования наблюдается два дня с метелями, хотя в отдельные годы количество метелей может быть больше в 3 - 4 раза. Средняя продолжительность одной метели около 7 часов.
Грозы на рассматриваемой территории возможны в любой из месяцев года, наибольшее количество их отмечается летом. В среднем в году бывает 26 дней с грозой. Среднегодовое число дней с туманами составляет 6 - 15, и чаще всего они отмечаются в период с марта по май.
К опасным явлениям природы, кроме перечисленных, относится град. В среднем за год отмечается 1 - 2 дня с градом. Наиболее вероятен град летом.
Для Белореченского городского поселения характерен средний ветровой режим, среднегодовая скорость 5 км/ч, преобладающее направление ветров в течение большинства месяцев года юго-восточное.
Среднегодовая температура воды на поверхности + 14,4 °С, максимальная температура воды + 28 °С, минимальная около 0 °С. Количество дней в году с температурой воды на поверхности выше + 20 °С около 110.
[bookmark: _Toc54700574][bookmark: _Toc80273681][bookmark: _Toc228365179]6.1.3 Инженерное обеспечение территории
[bookmark: _Toc449611267][bookmark: _Toc54700575][bookmark: _Toc80273682]Водоотведение
Водоотведение на территории г. Белореченска осуществляют предприятия ВКХ ООО «Трансвод» и ООО «Водоотведение», круглосуточно обеспечивающие потребителей соответствующими услугами. Обслуживание и эксплуатацию канализационных сетей и насосных станций осуществляет ООО «Трансвод», эксплуатацию ОСК ведет предприятие ООО «Водоотведение».
Сточные воды от потребителей Белореченского городского поселения по канализационным напорным и безнапорным сетям поступают на главную канализационную насосную станцию № 3, откуда перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений. Проектная мощность очистных сооружений канализации (ОСК) 13140 тыс. м3/год (36 тыс. м3/сут.) Сооружения введены в эксплуатацию в 1977 году, в их состав входят: камера расходомеров, приемная камера, песколовки горизонтальные с круговым движением воды, первичные радиальные отстойники, 3-х коридорные  аэротенки с рассредоточенным впуском сточной жидкости, вторичные радиальные отстойники, камера осветленных сточных вод, биопруды (временно не используются), песковые бункеры, аэробные стабилизаторы, илоуплотнитель  (не используются), иловые карты. 
В настоящее время существующие очистные сооружения канализации г. Белореченска работают по классической схеме очистки сточных вод, рассчитанной на полную биологическую очистку без удаления биогенных элементов.
Обеззараживание сточных вод осуществляется хлором.
Водоснабжение
Водоснабжение Белореченского городского поселения обеспечивается из подземных источников водоснабжения – артезианских скважин. Основные эксплуатируемые водоносные комплексы – понтический и меотический. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Водопровод» осуществляет эксплуатацию группового водозабора «Южный» и водозабора «188 квартал».
Водозабор «Южный» располагается южнее города Белореченска в п. Родники (Родниковское сельское поселение Белореченского района) и представляет собой линейно протяженное сооружение (протяженностью 7 км), состоящее из 17 площадок, 32 скважины. 
Водозабор «188 квартал» расположен в центральной части города и включает в себя 4 одиночные скважины. 
Централизованная система горячего водоснабжения в Белореченском городском поселении Белореченского района осуществляется в пределах зон действия котельных и ЦТП по закрытой схеме.
Общая санитарно-техническая надежность систем водоснабжения в Белореченском городском поселении Белореченского района удовлетворительная.
Проблема обеспечения населения водой гарантированного качества является одной из основных для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
Газоснабжение
Белореченское городское поселение Белореченского района снабжается природным газом от ГРС «Белореченская» и ГРС «Гарда». Объем газификации приближается к 80%. Производительность ГРС «Белореченская» - 80 м3/час, ГРС «Гарда» - 10 м3/час. Объем газификации приближается к 80%.
От ГРС по городу проложены газопроводы высокого давления к ГРП, ШРП, котельным, потребителям.
Схема газоснабжения двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления. К газопроводам высокого давления подключаются ГРП, ШРП, котельные и общественные потребители. К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд. 
Протяженность существующих газовых сетей высокого давления составляет 43,6 км.
Теплоснабжение
Теплоснабжение города Белореченска в настоящее время осуществляется от десяти существующих котельных МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети», двух существующих котельных ОАО «РЖД» и четырех существующим котельных УО МО Белореченский район, которые отапливают детские сады, школы, административные и жилые здания.
Тепловые сети всех котельных имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод, тепловые камеры и потребитель тепловой энергии.
В качестве арматуры в тепловых сетях источников поселения применяются стальные задвижки, шаровые краны и затворы.
Электроснабжение
Электроснабжение Белореченского городского поселения Белореченского района осуществляется от подстанций: ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» и ПС 110/10 кВ «Промзона». 
Суммарная установленная мощность подстанций составляет 52,0 МВА.
Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.
Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.
В Белореченском городском поселения Белореченского района в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 170 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлен 211 трансформатор. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 57,726 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 97 шт. (57,05 %), в том числе 64 шт. (37,64 %) более 25 лет.
Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 70 %.
[bookmark: _Toc228365180]6.1.4 Анализ использования территорий поселения
Белореченское городское поселение – муниципальное образование, наделенное статусом городского поселения в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 июля 2004 года № 767-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского и сельских поселений - и установлении их границ». В соответствии с данным законом в состав городского поселения входит единственный населенный пункт - город Белореченск.
По группе ГО Белореченское городское поселение Белореченского района – не категорировано. На территории поселения отсутствуют категорированные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения. 
[bookmark: _Toc54700576][bookmark: _Toc228365181]6.2 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения
[bookmark: _Toc12268639][bookmark: _Toc54700577][bookmark: _Toc80273684][bookmark: _Toc228365182]6.2.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения
В соответствии с исходными данными Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проектируемый объект градостроительной деятельности располагается на некатегорированной территории вне зон опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.
Вероятность нанесения противником ядерного удара по объекту не рассматривается.
Предприятия и учреждения в военное время будут работать в обычном режиме.
[bookmark: _Toc54700578][bookmark: _Toc80273685][bookmark: _Toc228365183]6.2.2 Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера
Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Белореченского городского поселения Белореченского района эксплуатируются котельные, трансформаторные подстанции, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения. В поселении проходят автодороги регионального и межмуниципального значения. Основу экономической базы городского поселения составляет сельское хозяйство.
Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера.
Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)
Риски возникновения аварий на химически опасных объектах
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.
Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах
Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на радиационно-опасных объектах.
Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах
Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах. Перечень пожаровзрывоопасных объектов представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1
Перечень пожаровзрывоопасных объектов Белореченского городского поселения Белореченского района
	№ п/п
	Наименование объекта и организации
	Место расположения объекта
	Наименование опасного вещества
	Общее количество опасного вещества
	Основные операции, производимые с опасными веществами

	1
	Склад ГСМ Туапсинского МТО базы топлива «Белореченская»
	г. Белореченск ул. Свердлова, 2а
	нефтепродукты
	2360 т
	Хранение и перевалка нефтепродуктов

	2
	Нефтебаза Белореченского филиала ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт»
	г. Белореченск, ул. Майкопское шоссе, 1
	нефтепродукты
	4080 т
	Хранение продуктов нефтепереработки, заправка транспорта жидким моторным топливом

	3
	Склад ГСМ ООО «Химпром-Сервис»
	г. Белореченск ул. Майкопское шоссе, 4-в
	нефтепродукты
	2000 т
	Хранение и перевалка нефтепродуктов

	АЗС

	4
	АЗС «Позитрон» ООО «Фирма «Позитрон»
	г. Белореченск, ул. Толстого
	бензин, дизтопливо
	40 т
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	5
	АЗС № 1 ООО «Химпромсервис»
	г. Белореченск, ул. Железнодорожная, 1а
	бензин, дизтопливо, газ (пропан)
	120 т
18,4 м3
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	6
	АЗС № 2 ООО «Химпромсервис»
	г. Белореченск, ул. Мира, 87
	бензин, дизтопливо, газ (пропан)
	120 т
18,4 м3
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	7
	МАЗК № 83 Белореченский филиал ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт»
	г. Белореченск, ул. Победы, 477
	бензин, дизтопливо, газ (пропан)
	80 т
10 т
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	8
	МАЗС № 15 ООО «Южная нефтяная компания»
	г. Белореченск, угол ул. Ленина и ул. Железнодорожной
	бензин, дизтопливо, газ (пропан)
	150 т
10 м3
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	9
	АЗС № 122 Белореченский филиал ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт»
	г. Белореченск, ул. Майкопское шоссе,1
	бензин, дизтопливо
	10 т
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	10
	АЗК № 9 Белореченский филиал ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт»
	г. Белореченск, ул. Мира 91
	бензин, дизтопливо
	21 т
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	11
	АЗС № 52 ООО «Лукойл - Югнефтепродукт»
	г. Белореченск, ул. Деповская, 69
	бензин, дизтопливо
	180 т
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	12
	АЗС № 26 ООО «Югэнерго» РНБ
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 170
	бензин, дизтопливо
	50 т
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	13
	АЗС № 207 ООО «ГЭС розница»
	г. Белореченск, автодорога Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск 24 км + 800 м (слева)
	бензин, дизтопливо
	150 т
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	14
	АЗС № 4 «РУСОЙЛ»
	г. Белореченск, автодорога Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск 24 км + 800м (справа)
	бензин, дизтопливо
	250 т
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	15
	АЗС «ДОН»
	г. Белореченск г., трасса Р253, 36 км
	бензин, дизтопливо
	150 т
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	АГЗС

	16
	АГЗС ИП Щава В.П.
	г. Белореченск, ул. Суворова (выезд на автодорогу Майкоп -Усть-Лабинск)
	газ (пропан)
	18,4 м3
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	17
	АГЗС «Автогазсервис» ИП Аношин П.Г.
	г. Белореченск, ул. Первомайская, 167
	газ (пропан)
	50 м3
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	18
	АГЗС ООО «ЮРиТА»
	г. Белореченск, автодорога Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск + 500м (справа)
	газ (пропан)
	18,4 м3
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов

	19
	АГНКС-1 ООО "Газпром газомоторное топливо"
	г. Белореченск, автодорога Майкоп Усть-Лабинск -Кореновск 26 км + 400м (слева)
	газ (метан)
	50 м3
	Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов



Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
Перечень гидротехнических сооружений Белореченского городского поселения Белореченского района представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2
Перечень гидротехнических сооружений, расположенных на территории
Белореченского городского поселения
	№ пп
	Наименование и место расположения ГТС
	Протяженность (м)

	1
	«Берегоукрепительные работы на реке Белой», на участке от улицы Веселой до улицы Красной в г. Белореченске, 2-я очередь строительства. 
	1468

	2
	Габионное крепление правого берега реки Белой в черте города Белореченска
	1870

	3
	От автодорожного моста Белореченск-Апшеронск через реку Белую до ул. Кочергин сад
	–



При аварии на берегоукрепительных сооружениях реки Белой возможно локальное разрушение данного гидротехнического сооружения и подтопление прилегающей территории.
В результате аварии будет нанесен ущерб в размере 7 млн. рублей.
В зону подтопления попадут жилые дома и объекты экономики, расположенные вдоль берегоукрепительного сооружения.
При планировании действий по ликвидации чрезвычайной ситуации необходимо учесть, что коммуникации в районах, подвергшихся затоплению, будут отключены. При планировании эвакуационных мероприятий следует предусматривать использование транспорта обычной проходимости, особенно легкового, только на начальных этапах развития чрезвычайной ситуации или при проведении заблаговременной эвакуации.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании следующих общих требований:
· обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений;
· представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений;
· осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений;
· непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений;
· осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе установление критериев их безопасности, оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение;
· необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях;
· ответственность за действия (бездействие), которые повлекли за собой снижение безопасности гидротехнических сооружений ниже допустимого уровня.
Риски возникновения опасных происшествий на транспорте
Основным видом транспорта в Белореченском городском поселении Белореченского района является автомобильный и железнодорожный транспорт.

Автомобильный транспорт
По территории Белореченского городского поселения Белореченского района проходят автомобильные Одна из опасностей для населения Белореченского городского поселения связана с авариями на железнодорожном и автотранспорте, перевозящем опасные грузы.
Наиболее опасными авариями являются:
· крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, так как может произойти детонация взрывоопасных веществ и возгорание пожароопасных веществ, что приведет к мощному взрыву, возникновению крупного пожара, человеческим жертвам и потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС;
· крушение товарных поездов, перевозящих аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), что приведет к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и большому количеству пострадавших, если крушение произойдет в черте населенного пункта;
· нарушение герметичности емкости для перевозки АХОВ.
При аварии на железнодорожном транспорте максимальный объем разлившихся нефтепродуктов принимался 60 тонн, аммиака 43 тонны.
При аварии на автомобильном транспорте максимальный объем разлившихся нефтепродуктов принимался 22,5 тонн, СУГ - 15,3 тонны.
Вероятность разгерметизации железнодорожной цистерны с нефтепродуктами - 1,62Е-04 [30].
Вероятность разгерметизации автоцистерны с бензином - 4,62Е-04 [30].
Вероятность разгерметизации автоцистерны с сжиженным углеводородным газом - 2,00Е-06 [28].
Вероятность разгерметизации ж/д цистерны с аммиаком представлена в таблице 6.3.

Таблица 6.3
Оценка степени риска разгерметизации автоцистерны с нефтепродуктами
	Разгерметизация автоцистерны с нефтепродуктами
4,62E-04
	Исключение источников зажигания 0,95
	
	
	Рассеивание облака ТВС 4,39E-04

	
	Появление источника зажигания 0,05
	Пожар пролива 0,9
	Своевременные и эффективные действия по охлаждению оборудования в зоне пожара 0,76
	Сгорание выброшенного нефтепродукта
1.58E-05

	
	
	Бездействие или ошибочные действия по охлаждению оборудования в зоне пожара 0,24
	Воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование и население 4,99E-06

	
	Пожар-вспышка 0,021
	
	Воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование и население 4,85E-07

	
	Взрыв 0,029
	
	Воздействие избыточного давления на население и соседнее оборудование 6,70E-07

	
	Без горения 0,05
	
	Авария ликвидирована без опасных последствий
1.16E-06



Таблица 6.4
Оценка степени риска разгерметизации автоцистерны с СУГ
	автоцистерны с СУГ
2,0E-06
	источников зажигания 0,95
	
	
	Дрейф облака ТВС
1.9E-06

	
	Появление источников зажигания 0,05
	Пожар пролива 0,061
	Своевременные и эффективные меры по локализации и ликвидации пожара 0,906
	Опасные последствия ликвидированы на начальной стадии 5,52E-09

	
	
	Несвоевременные или ошибочные меры по локализации и ликвидации пожара 0,094
	Воздействие теплового излучения на персонал, население и соседнее оборудование 5,73E-10

	
	Воспламенение облака ТВС 0,939
	Взрыв облака ТВС 0,1
	Воздействие избыточного давления на персонал, население и соседнее оборудование 9,39E-09

	
	
	Возникновение «огненного шара» 0,9
	Воздействие теплового излучения «огненного шара» на персонал, население и соседнее оборудование 8,45E-08



Таблица 6.5
Оценка степени риска разгерметизации автоцистерны с бензином
	ж/д цистерны с нефтепродуктом (бензин)
1,62E-04
	Исключение источников зажигания 0,95
	Рассеивание облака ТВС 1,54E-04

	
	Появление источника зажигания 0,05
	Пожар пролива 0,95
	Своевременные и эффективные действия по охлаждению оборудования в зоне пожара 0,76
	Сгорание выброшенного нефтепродукта
5,85E-06

	
	
	
	Бездействие или ошибочные действия по охлаждению оборудования в зоне пожара 0,24
	Воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование и население
1,85E-06

	
	
	Пожар-вспышка 0,021
	
	Воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование и население
1,70E-07

	
	
	Взрыв 0,029
	
	Воздействие избыточного давления на население и соседнее оборудование 2,35E-07


Таблица 6.6
Оценка степени риска разгерметизации автоцистерны с аммиаком
	Разгерметизация ж/д цистерны с аммиаком
1,24E-06
	Своевременные действия по обнаружению и ликвидации разгерметизации 0,975
	Авария ликвидирована на начальной стадии
1.21E-06

	
	Отсутствие своевременных действий по ликвидации аварии 0,025
	Интоксикация персонала и населения
на пути распространения токсичного облака
3,10E-08



В таблице 6.7 сведены результаты расчетов вероятности возникновения и развития аварий.
Таблица 6.7
Вероятности возникновения и развития аварий
	Наименование аварии
	Вероятность возникновения аварии, год'-1
	Развитие аварии

	
	
	Ветвь «дерева событий»
	Вероятность, год'1

	Разгерметизация ж/д цистерны с нефтепродуктом (бензин)
	1,62E-04
	Рассеивание облака ТВС
	1,54E-04

	
	
	Сгорание выброшенного нефтепродукта
	5,85E-06

	
	
	Воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование, персонал и население
	1,85E-06

	
	
	Пожар-вспышка, воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование, персонал и население
	1,70E-07

	
	
	Воздействие избыточного давления на персонал, население и соседнее оборудование
	2,35E-07

	Разгерметизация ж/д цистерны с аммиаком
	1,24E-06
	Авария ликвидирована на начальной стадии
	1,21E-06

	
	
	Интоксикация персонала и населения на пути распространения токсичного облака
	3,10E-08

	Разгерметизация автоцистерны с бензином
	4,62E-04
	Рассеивание облака ТВС
	4,39E-04

	
	
	Сгорание выброшенного нефтепродукта
	1.58E-05

	
	
	Воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование, население и персонал
	4,99E-06

	
	
	Пожар-вспышка, воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование, население и персонал
	4,85E-07

	
	
	Воздействие избыточного давления на население, персонал и соседнее оборудование
	6,70E-07

	
	
	Авария ликвидирована без опасных последствий
	1,16E-06

	Разгерметизация автоцистерны с СУГ
	2,00E-06
	Дрейф облака ТВС
	1.9E-06

	
	
	Опасные последствия ликвидированы на начальной стадии
	5,52E-09

	
	
	Воздействие теплового излучения на персонал, население и соседнее оборудование
	5,73E-10

	
	
	Воздействие избыточного давления на персонал, население и соседнее оборудование
	9,39E-09

	
	
	Воздействие теплового излучения «огненного шара» на персонал и соседнее оборудование
	8,45E-08



Наиболее опасным сценарием развития определен такой, в результате реализации которого происходит наибольшее травмирование и гибель людей, максимальное уничтожение материальных ценностей, наибольший радиус опасной зоны.
Наиболее опасной является развитие ситуации: Разгерметизация ж/д цистерны с аммиаком - интоксикация персонала и населения на пути распространения токсического облака - вероятность 3,10E-08).
Наиболее вероятной является развитие ситуации: Разгерметизация автоцистерны с нефтепродуктом - пожар пролива (воздействие теплового излучения на соседнее оборудование, население 4,99Е-06).
Результаты расчетов для транспортных коммуникаций
Все расчеты приняты в соответствии с паспортом безопасности Белореченского городского поселения Белореченского района.
Разгерметизация автоцистерны (бензин)
	1. Исходные данные
Вещество	Бензин
Агрегатное состояние вещества	Жидкость
Масса вещества	22500 кг
Объем вещества	28653,8461538 л
Площадь разлива	4298,07693 м
Вероятность аварии	4,62Е-04
Вероятность возгорания	0,05
Расстояние до объекта	30 м
Коэффициент участия	0,1
Время испарения	3600 сек
Температура воздуха	35 C°
Скорость воздушного потока	0 м/с
Вероятности различных сценариев

	Сценарий
	Вероятность

	Воспламенение пролива
	0,9

	Возникновение "огненного шара"
	0,021

	Возникновение избыточного давления
	0,029




Разгерметизация автоцистерны (СУГ)
	1. Исходные данные

	Вещество
	Пропан

	Агрегатное состояние вещества
	Жидкость

	Масса вещества
	15300 кг

	Объем вещества
	30569,4305694л

	Площадь разлива
	6000м

	Вероятность аварии
	2E-06

	Вероятность возгорания
	0,05

	Расстояние до объекта
	7 м

	Коэффициент участия
	0,1

	Время испарения
	3600сек

	Температура воздуха
	15C°

	Скорость воздушного потока
	0,1м/с

	Вероятности различных сценариев
	

	Сценарий
	Вероятность

	Воспламенение пролива
	0,8

	Возникновение "огненного шара"
	0,9

	Возникновение избыточного давления
	0,2


[bookmark: bookmark8]
Разгерметизация ж/д цистерны (аммиак)
	1. Исходные данные

	Вещество
	Аммиак

	Агрегатное состояние вещества
	Жидкость

	Масса вещества
	43000 кг

	Давление в емкости
	2000 кПа

	Температура хранения
	-33 оС

	Метеоусловия
	Скорость ветра, м/с: 3, Температура воздуха, °С: 20, Время суток: День

	Инсоляция
	Умеренная

	Местность
	Тип местности: Ровная местность с высотой травы до 1 см, Тип подстилающей поверхности: Песок, Температура подстилающей поверхности, °С: 20

	Тип аварии
	полное разрушение емкости

	Время экспозиции
	600 с

	
	


Результаты расчета
Количество вещества, кг:
· в первичном облаке - 177,828;
· во вторичном облаке - 42822,172;
Плотность вещества в выбросе, кг/м3:
· в первичном облаке - 1,284;
· во вторичном облаке - 0,864;
Начальный размер облака, м:
· первичного - 3,21;
· вторичного - 17,74;
Площадь пролива, м2 - 1259,43;
Время испарения ОХВ из пролива - 1 ч. 9 мин.;
Протяженность зоны, м:
· смертельного поражения – 249;
· пороговых поражений – 669.

[bookmark: bookmark10]Расчет индивидуального риска: авария на ж/д с аммиаком:
Вероятность аварии с аммиаком на ж/д составляет 0,00000124/год.
Pr (Авар.) = 0,00000124/год.
В зоне действия образовавшегося облака АХОВ поражения со смертельным исходом могут получать до 3% всех людей, т. е. У(Авар.) = 0.03 смертей.
Тогда риск со смертельным исходом при аварии на ж/д составит:
Rr(Аваp.) = Pr(Аваp.)•У(Аваp.) = 0,00000124^,03 = 0,0000000372 смертей/ год.
Если в зоне действия облака АХОВ окажется до 259 человек (исходя из протяженности дозы смертельных поражений), то тогда риск со смертельным исходом будет представлен в виде:
Rr инд.(Авар.) = Rr(Аваp.)/H, т.е.:
Индивидуальный риск - Rr инд.(Авар.) = 0,0000000372/259 = 1,44Е-08 чел./год.
Для зоны пороговых поражений:
Если в зоне действия облака АХОВ окажется до 1916 человек (исходя из протяженности дозы пороговых поражений), то тогда риск будет представлен в виде:
Rr инд.(Авар.) = Rr(Аваp.)/H, т.е.:
Индивидуальный риск - Rr инд.(Авар.) = 0,0000000372/1916 = 1,94Е-9 чел./год.
Таким образом, количество погибших составит 259 человек, количество пострадавших - около 1916 человек.

Оценка риска ЧС на потенциально-опасных объектах
В качестве потенциально-опасного объекта в соответствии с паспортом безопасности Белореченского городского поселения Белореченского района принята Железнодорожная станция Белореченская, г. Белореченск, ул. Перонная, 3, ул. Свердлова, 2 (железнодорожный вокзал, склад ГСМ).
Безопасность перевозки грузов по железной дороге определяется состоянием путевого и вагонного хозяйства. Кроме этого, причинами аварий и катастроф могут явиться неисправности средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов.
Через территорию Белореченского городского поселения перевозят опасный груз: ГСМ в ж/д транспорте вместимостью 60 тонн.
В таблице 6.8 представлены результаты оценки риска на рассматриваемом ПОО.

Таблица 6.8
Оценка степени риска на потенциально-опасном объекте Железнодорожная станция Белореченская
	Сценарии развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов, км2
	Величина возможного ущерба,млн.

	Наиболее опасный сценарий
	Наиболее тяжелые последствия могут иметь место при полной разгерметизации цистерн, с последующим воспламенением и взрывом
	60т (дизельного топлива, нефти) 60 т (мазута) 60 т (бензина)
	0,3
	16,50

	Наиболее вероятный сценарий
	Наиболее вероятными причинами возникновения аварии могут быть ошибки производственного персонала, разгерметизация цистерн из-за дефектов изготовления, некачественного ремонта, механических повреждений, физического износа, с последующим возникновением пожара
	60
	0,0007
	1,10



Оценка риска ЧС на взрывопожароопасных объектах на территории Белореченского городского поселения

Автозаправочные станции на территории Белореченского городского поселения Белореченского района
На автозаправочных станция (АЗС) предусмотрено подземное хранение нефтепродуктов. На территориях АЗС предусмотрен прием нефтепродуктов из автоцистерн, хранение в подземном резервуарном парке и отпуск потребителям через топливораздаточные колонки (ТРК).
Заправка транспортных средств газом (пропаном) осуществляется посредством емкости (цистерны) под давлением и ТРК.
Вследствие того, что резервуары в резервуарном парке АЗС имеют подземное расположение, наиболее опасным сценарием развития ЧС является разгерметизация емкости с СУГ (пропан) - воспламенение облака ТВС - взрыв - воздействие избыточного давления на персонал и соседнее оборудование.
Наиболее вероятными сценариями на АЗС являются повреждения (разгерметизация) топливных шлангов ТРК - пролив нефтепродуктов - пожар пролива - поражение людей тепловым излучением.
Вследствие данных аварий травмы и повреждения могут получить персонал АЗС и посетители, находящиеся в момент аварии на территории АЗС.
На территории Белореченского городского поселения находятся 16 автомобильных заправочных станций.
Результаты оценки риска для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария ЧС на АЗС приведены в таблицах 6.9 – 6.27.
АЗГС ИП Щава В.П.
Автомобильная газозаправочная станция (в дальнейшем АГЗС) расположена в г. Белореченск, ул. Суворова (выезд на автодорогу Майкоп - Усть-Лабинск).
АГЗС функционирует как традиционная автогазозаправочная станция общего пользования и предназначена для заправки транспортных средств только сжиженным углеводородным газом (СУГ).
Общее количество опасного вещества на объекте: сжиженный газ - 18,4 м3.

Таблица 6.9
Результаты оценки риска
	Сценарий развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, м3
	Площадь зон действия поражающих факторов. м2
	Величина возможного ущерба, млн.

	Наиболее опасный
	Наиболее крупными (тяжелыми по последствиям) являются следующие аварии:
· разрыв входного газопровода - истечение газа с немедленным возгоранием, разлет осколков (фрагментов трубы) - образование настильной струи пламени длиной до 20 м - прямое огневое воздействие на окружающую среду - тепловая радиация - пожар в рабочей зоне АГЗС.
· утечка газа в машзале - отказ датчиков загазованности - повышение концентрации газа до НКПВ - взрывное воспламенние газа - разрушение отсечного запорного вентиля - развитие пожара в машзале, разрушение компрессорной установки, установки осушки газа, помещения машзала.
	от 1 до 10
	200
	1,5

	Наиболее вероятный
	Наиболее крупными (тяжелыми по последствиям) являются следующие аварии: - разрыв входного газопровода;
- утечка газа.
	1-10
	20-200
	0,1




АГЗС «Автогазсервис» ИП Антошин П.Г.
АГЗС расположена в Белореченском городском поселении, г. Белореченск, ул. Первомайская, 167.
АГЗС предназначена для заправки транспортных средств только сжиженным углеводородным газом (СУГ).
Общее количество опасного вещества на объекте: сжиженный газ - 50 м3.

Таблица 6.10
Результаты оценки риска
	Сценарий развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, м3
	Площадь зон действия поражающих факторов. м2
	Величина возможного ущерба, млн.

	Наиболее опасный
	Наиболее крупными являются аварии, связанные с разрывом входного газопровода, приводящего к пожару в рабочей зоне АГЗС и утечка газа в машзале, приводящая к пожару в машзале, разрушению компрессорной установки, установки осушки газа, помещения машзала.
	от 1 до 20
	300
	2,5

	Наиболее вероятный
	Наиболее крупными (тяжелыми по последствиям) являются следующие аварии:
· разрыв входного газопровода;
· утечка газа.
	1-20
	20-250
	1,5


АЗГС ООО «ЮРиТА»
Автомобильная газозаправочная станция расположена в г. Белореченск, автодорога Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск + 500 м (справа).
АГЗС функционирует как традиционная автогазозаправочная станция общего пользования и предназначена для заправки транспортных средств только сжиженным углеводородным газом (СУГ).
Общее количество опасного вещества на объекте: сжиженный газ - 18,3 м3.

Таблица 6.11
Результаты оценки риска
	Сценарий развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, м3
	Площадь зон действия поражающих факторов. м2
	Величина возможного ущерба, млн.

	Наиболее опасный
	Наиболее крупными (тяжелыми по последствиям) являются следующие аварии:
- разрыв входного газопровода - истечение газа с немедленным возгоранием, разлет осколков (фрагментов трубы) - образование настильной струи пламени длиной до 20 м - прямое огневое воздействие на окружающую среду - тепловая радиация - пожар в рабочей зоне АГЗС.
- утечка газа в машзале - отказ датчиков загазованности - повышение концентрации газа до НКПВ - взрывное воспламенние газа - разрушение отсечного запорного вентиля - развитие пожара в машзале, разрушение компрессорной установки, установки осушки газа, помещения машзала.
	от 1 до 10
	200
	1,5

	Наиболее вероятный
	Наиболее крупными (тяжелыми по последствиям) являются следующие аварии:
- разрыв входного газопровода;
утечка газа.
	от 1 до 10
	20-200
	0,1



АГНКС-1 ООО «Газпром газомоторное топливо»
АГНКС-1 расположена в Белореченском городском поселении, г. Белореченск, автодорога Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск 26 км + 400 м (слева).
АГЗС предназначена для заправки транспортных средств только сжиженным углеводородным газом (СУГ).
Общее количество опасного вещества на объекте: сжиженный газ - 50 м3.

Таблица 6.12
Результаты оценки риска
	Сценарий развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, м3
	Площадь зон действия поражающих факторов. м2
	Величина возможного ущерба, млн.

	Наиболее опасный
	Наиболее крупными являются аварии, связанные с разрывом входного газопровода, приводящего к пожару в рабочей зоне АГЗС и утечка газа в машзале, приводящая к пожару в машзале, разрушению компрессорной установки, установки осушки газа, помещения машзала.
	от 1 до 20
	300
	2,5

	Наиболее вероятный
	Наиболее крупными (тяжелыми по последствиям) являются следующие аварии:
· разрыв входного газопровода;
· утечка газа.
	1-20
	20-250
	1,5



АЗС «Позитрон» ООО «Фирма «Позитрон»
Многофункциональный автозаправочный комплекс АЗС «Позитрон» расположена в г. Белореченск, ул. Толстого, б/н.
Общее количество опасного вещества на объекте: бензин, дизтопливо - 40 тонн.

Таблица 6.13
Результаты оценки риска
	Сценарий развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов. М2
	Величина возможного ущерба, млн.

	Наиболее опасный
	Разгерметизация резервуара с бензином - Появление источника зажигания - Взрыв - Воздействие избыточного давления на соседнее оборудование и персонал
	32
	946
	1,8

	Наиболее вероятный
	Разгерметизация насоса или трубопроводов его обвязки, выброс нефтепродукта
	0,075
	250
	0,007



АЗС № 1 «Химпромсервис»
Автозаправочная станция расположена в г. Белореченск, ул. Железнодорожная, 1а.
Основное направление деятельности: обеспечивает прием, хранение и выдачу потребителю нефтепродуктов.
Общее количество опасного вещества на объекте: бензин, дизтопливо - 120 тонн, газ (пропан) - 18,4 м3.

Таблица 6.14
Результаты оценки риска
	Сценарии развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов, м2
	Величина возможного ущерба,млн.руб.

	Наиболее опасный сценарий
	Полное разрушение автомобильной цистерны с бензином (на эстакаде) образование разлива образование облака ТВС воздействие источника зажигания взрыв облака ТВС избыточное давление, термическое поражение.
	35,7
	958
	1,6

	Наиболее вероятный сценарий
	Разрушение технологического трубопровода или разрушение топливораздаточной колонки в процессе заправки образование разлива загрязнение почвы.
	0,25
	500
	0,47



АЗС № 2 «Химпромсервис»
АЗС № 2 «Химпромсервис» расположена в г. Белореченск, ул. Мира, 87.
Основное направление деятельности: обеспечивает прием, хранение и выдачу потребителю нефтепродуктов.
Общее количество опасного вещества на объекте: бензин, дизтопливо - 120 тонн, газ (пропан) - 18,4 м3.

Таблица 6.15
Результаты оценки риска
	Сценарии развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов, М2
	Величина возможного ущерба,млн.руб.

	Наиболее опасный сценарий
	Полное разрушение автомобильной цистерны с бензином (на эстакаде) образование разлива образование облака ТВС воздействие источника зажигания взрыв облака ТВС избыточное давление, термическое поражение.
	35,7
	958
	1,6

	Наиболее вероятный сценарий
	Разрушение технологического трубопровода или разрушение топливораздаточной колонки в процессе заправки образование разлива загрязнение почвы.
	0,25
	500
	0,47



МАЗК № 83 Белореченский филиал ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт»
МАЗК № 83 Белореченский филиал ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» расположена в г. Белореченск, ул. Победы, 477.
Основное направление деятельности: обеспечивает прием, хранение и выдачу потребителю нефтепродуктов.
Общее количество опасного вещества на объекте: бензин, дизтопливо - 80 тонн, газ (пропан) - 10 тонн.

Таблица 6.16
Результаты оценки риска
	Сценарий развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов. км2
	Величина возможного ущерба, млн. руб.

	Наиболее опасный
	Разгерметизация цистерны с СУГ - воспламенения облака ТВС Взрыв
Воздействие избыточного давления на персонал и соседнее оборудование
	32
	· слабые повреждения зданий, 12 кПа - 0,176; - средние повреждения зданий, 28 кПа - 0,056; - тяжелые повреждения зданий, 53 кПа - 0,026;
· полное разрушение, 100 кПа - 0,013
	11

	Наиболее вероятный
	Разгерметизация топливного шланга ТРК (бензин) 
Появление источника зажигания Пожар пролива
Воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование и персонал
	0,075
	0,002
	1,1



елореченского района

МАЗС № 15 ООО «Южная нефтяная компания»
МАЗС № 15 ООО «Южная нефтяная компания» расположена в г. Белореченск, угол ул. Ленина и ул. Железнодорожной.
Основное направление деятельности: обеспечивает прием, хранение и выдачу потребителю нефтепродуктов.
Общее количество опасного вещества на объекте: бензин, дизтопливо - 150 тонн, газ (пропан) - 10 м3.

Таблица 6.17
Результаты оценки риска
	Сценарии развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов, м2
	Величина возможног о ущерба, млн.руб.

	Наиболее опасный сценарий
	Полное разрушение автомобильной цистерны с бензином (на эстакаде) образование разлива  образование облака ТВС воздействие источника зажигания взрыв облака ТВС  избыточное давление, термическое поражение.
	35,7
	958
	1,6

	Наиболее вероятный сценарий
	Разрушение технологического трубопровода или разрушение топливораздаточной колонки в процессе заправки образование разлива  загрязнение почвы.
	0,25
	500
	0,47



АЗС № 122 Белореченский филиал ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт»
Автозаправочная станция расположена в г. Белореченск, ул. Майкопское шоссе, 1.
Основное направление деятельности: обеспечивает прием, хранение и выдачу топлива в топливные баки автотранспортных средств.
Общее количество опасного вещества на объекте: бензин, дизтопливо - 10 тонн.

Таблица 6.18
Результаты оценки риска
	Сценарий развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов. М2
	Величина возможного ущерба, млн.

	Наиболее опасный
	Разгерметизация цистерны с бензином-Образование взрывоопасного облака - Взрыв на площадке слива из автоцистерн - Разрушение оборудования и поражение персонала ударной волной
	24
	314
	2

	Наиболее вероятный
	Разгерметизация насоса ТРК - пролив нефтепродукта - пожар - воздействие теплового излучения пожара на оборудование и персонал
	0,34
	150
	1,1



АЗК № 9 Белореченский филиал ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт»
АЗК расположена в г. Белореченск, ул. Мира, 91.
Основное направление деятельности: обеспечивает прием, хранение и выдачу топлива в топливные баки автотранспортных средств.
Общее количество опасного вещества на объекте: бензин, дизтопливо - 21 тонна.

Таблица 6.19
Результаты оценки риска
	Сценарий развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов. М2
	Величина возможного ущерба, млн.

	Наиболее опасный
	Разгерметизация цистерны с бензином-Образование взрывоопасного облака - Взрыв на площадке слива из автоцистерн - Разрушение оборудования и поражение персонала ударной волной
	24
	314
	2

	Наиболее вероятный
	Разгерметизация насоса ТРК - пролив нефтепродукта - пожар - воздействие теплового излучения пожара на оборудование и персонал
	0,34
	150
	1,1



АЗС № 52 ООО «Лукойл-Югнефтепродукт»
АЗС № 52 ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» расположена в г. Белореченск, ул. Деповская, 69.
АЗС предназначена для хранения продуктов нефтепереработки (бензина, дизельного топлива), заправка транспорта жидким моторным топливом.
Общее количество опасного вещества на объекте: нефтепродукты - 180 тонн.

Таблица 6.20
Результаты оценки риска
	Сценарий развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов, М2
	Величина возможного ущерба, млн.

	Наиболее опасный
	Разгерметизация автоцистерны с бензином - воздействие теплового излучения пожара-вспышки на персонал и соседнее оборудование
	52
	12000
	2,5

	Наиболее вероятный
	Разгерметизация насоса ТРК, пролив нефтепродукта(бензин) - появление источника зажигания - пожар пролива - воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование и персонал
	0,075
	20
	0,441



АЗС № 26 ООО «Югэнерго» РНБ
Автозаправочная станция № 26 ООО «Югэнерго» РНБ расположена в г. Белореченск, ул. Первомайская, 170.
Общее количество опасного вещества на объекте: бензин, дизтопливо - 50 тонн.

Таблица 6.21
Результаты оценки риска
	Сценарий развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов. М2
	Величина возможного ущерба, млн.

	Наиболее опасный
	Разгерметизация резервуара с бензином - Появление источника зажигания - Взрыв - Воздействие избыточного давления на соседнее оборудование и персонал
	32
	946
	1,8

	Наиболее вероятный
	Разгерметизация насоса или трубопроводов его обвязки, выброс нефтепродукта
	0,075
	250
	0,007




АЗС № 207 ООО «ГЭС розница»
АЗС № 207 ООО «ГЭС розница» расположена в г. Белореченск, автодорога Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск 24 км + 800 м (слева).
АЗС № 207 предназначена для хранения продуктов нефтепереработки (бензина, дизельного топлива), заправка транспорта жидким моторным топливом (ЖМТ).
Общее количество опасного вещества на объекте: нефтепродукты - 150 тонн.

Таблица 6.22
Результаты оценки риска
	Сценарий развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов, М2
	Величина возможного ущерба, млн.

	Наиболее опасный
	Разгерметизация автоцистерны с бензином - воздействие теплового излучения пожара-вспышки на персонал и соседнее оборудование
	52
	12000
	2,5

	Наиболее вероятный
	Разгерметизация насоса ТРК, пролив нефтепродукта(бензин) - появление источника зажигания - пожар пролива - воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование и персонал
	0,075
	20
	0,441



АЗС № 4 «РУСОЙЛ»
АЗС № 4 «РУСОЙЛ» расположена в г. Белореченск, автодорога Майкоп - Усть- Лабинск - Кореновск 24 км + 800 м (справа).
АЗС предназначена для хранения продуктов нефтепереработки (бензина, дизельного топлива), заправка транспорта жидким моторным топливом (ЖМТ).
Общее количество опасного вещества на объекте: нефтепродукты - 250 тонн.

Таблица 6.23
Результаты оценки риска
	Сценарий развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов, М2
	Величина возможного ущерба, млн.

	Наиболее опасный
	Разгерметизация автоцистерны с бензином - воздействие теплового излучения пожара-вспышки на персонал и соседнее оборудование
	78
	15000
	2,6

	Наиболее вероятный
	Разгерметизация насоса ТРК, пролив нефтепродукта(бензин) - появление источника зажигания - пожар пролива - воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование и персонал
	0,095
	40
	0,54



АЗС «ДОН»
АЗС «ДОН» расположена в г. Белореченск, трасса Р253, 36-й км.
АЗС предназначена для хранения продуктов нефтепереработки (бензина, дизельного топлива), заправка транспорта жидким моторным топливом (ЖМТ).
Общее количество опасного вещества на объекте: нефтепродукты - 150 тонн.

Таблица 6.24
Результаты оценки риска
	Сценарий развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов, М2
	Величина возможного ущерба, млн.

	Наиболее опасный
	Разгерметизация автоцистерны с бензином - воздействие теплового излучения пожара-вспышки на персонал и соседнее оборудование
	52
	12000
	2,5

	Наиболее вероятный
	Разгерметизация насоса ТРК, пролив нефтепродукта(бензин) - появление источника зажигания - пожар пролива - воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование и персонал
	0,075
	20
	0,441



Склад ГСМ Туапсинского МТО базы топлива «Белореченская»
Склад ГСМ Туапсинского МТО базы топлива «Белореченская» расположен в г. Белореченск, ул. Свердлова, 2а.
Склад ГСМ представляет собой комплекс сооружений и предназначен для приема, хранения и отпуска светлых нефтепродуктов.
Общее количество нефтепродуктов на складе составляет 2360 тонн.

Таблица 6.25
Результаты оценки риска
	Сценарии развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов, м2
	Величина возможного ущерба,млн.

	Наиболее опасный сценарий
	Полное разрушение автомобильной цистерны с бензином (на эстакаде) образование разлива образование облака ТВС воздействие источника зажигания взрыв облака ТВС избыточное давление, термическое поражение.
	70
	25434
	2,5

	Наиболее вероятный сценарий
	Разрушение технологического трубопровода или разрушение топливораздаточной колонки в процессе заправки образование разлива загрязнение почвы.
	0,06
	547
	0,024



Склад ГСМ ООО «Химпром-Сервис»
Слад ГСМ ООО «Химпром-Сервис» расположен в г. Белореченск, ул. Майкопское шоссе, 4в.
Общее количество нефтепродуктов на складе составляет 2000 тонн.

Таблица 6.26
Результаты оценки риска
	Сценарии развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов, М2
	Величина возможного ущерба, млн.

	Наиболее опасный сценарий
	Разгерметизация автоцистерны - выброс нефтепродукта - перелив - образование паров - пожар пролива - воздействие избыточного давления на соседнее оборудование и персонал
	75,3
	Смертельное поражение - 2400, Ожогов 3 ст.2700 Ожогов 2 ст.3900 Ожогов 1 ст.5300
	0,34

	Наиболее вероятный сценарий
	Разгерметизация насоса ТРК, пролив нефтепродукта(бензин) - появление источника зажигания - пожар пролива - воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование и персонал
	0,096
	10
	0,02



Нефтебаза Белореченского филиалаОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт»
Нефтебаза по хранению нефтепродуктов Белореченский филиал расположен на территории г. Белореченск, Майкопское шоссе, 1 и предназначена для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов.
Общее количество нефтепродуктов на площадке нефтебазы - 4080 тонн.
Нефтебаза осуществляет следующие виды деятельности, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта:
· прием, хранение, замер, отпуск, учет нефтепродуктов;
· эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
· эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
· эксплуатация и обслуживание объектов нефтепродуктообеспечения, подконтрольных Ростехнадзору.
В состав площадки нефтебазы входят следующие технологические здания и сооружения, технологическое оборудование: резервуарный парк, операторная, щитовая, противопожарный щит.
Таблица 6.27
Результаты оценки риска
	Сценарии развития ЧС
	Краткая характеристика
	Количество опасного вещества, тонн
	Площадь зон действия поражающих факторов, М2
	Величина возможного ущерба,млн.

	Наиболее опасный сценарий
	Частичное/полное разрушение резервуара - образование облака ТВС - поражение людей, сооружений ударной волной - образование и распространение облака продуктов сгорания
	30
	Полная-252,08 Сильная-295,86 Средняя-1061,52 Слабая-12080,8
	1,80

	Наиболее вероятный сценарий
	Разгерметизация насоса ТРК, пролив нефтепродукта(бензин) - появление источника зажигания - пожар пролива - воздействие теплового излучения пожара на соседнее оборудование и персонал
	0,3
	Полная-11,82 Сильная-2,00 Средняя-3,10 Слабая-6,35
	0,45



Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов
Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на водном транспорте.
Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов
Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.
По территории Белореченского городского поселения Белореченского района проходят следующие объекты трубопроводного транспорта:
· газопровод-отвод Краснодарского химкомбината г.Белореченск и ГРС ст.Долгогусевская протяженностью 5 км;
· "МН" Тихорецк - Туапсе-2". Участок Тихорецк - Заречье" протяженностью 0,9 км;
· магистральный трубопровод "Тихорецк-Туапсе" Ду500 (12,647-242,953 км) протяженностью 0,85 км.
Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварий на трубопроводном транспорте необходимо соблюдение требований и ограничений, установленных СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями N 1, 2).
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. По своей специфике газопроводы и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
Для определения оперативного прогнозирования и размеров зон действия основных поражающих факторов при возможных авариях на магистральных газопроводах, проходящих по территории Белореченского городского поселения Белореченского района, использовалась методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах.
В зависимости от класса магистрального трубопровода, рабочее давление газа Рг может составлять: для газопроводов высокого давления – от 2,5 МПа; среднего давления - от 1,2 до 2,5 МПа; низкого давления - до 1,2 МПа. Диаметр газопровода может быть от 150 до 1420 мм.
Расчеты для магистральных газопроводов проводились применительно к следующим характеристикам газопровода (для максимальных значений параметров):
· рабочее давление газа Рг=5,5 МПа;
· диаметр газопровода Ду 1220 мм;
· максимально возможная температура транспортируемого газа Т = 150С.
Расчеты показывают, что при аварийных ситуациях со взрывом природного газа для магистрального газопровода максимальное избыточное давление воздушной ударной волны составит 20,66 кПа. 
Возможные последствия воздействия на человека воздушной ударной волны взрыва в открытом или закрытом пространстве (детерминированный критерий поражения ударной волной) приведены в таблице 6.28.

Таблица 6.28
Возможные последствия воздействия воздушной ударной волны на человека
	Последствия воздействия ударной волны
	Избыточное давление Δp, кПа

	в зданиях:
	

	Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, погибнут в результате прямого поражения ударной волны, под развалинами зданий или вследствие удара о твердые предметы
	190

	Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, либо погибнут, либо получат серьезные повреждения в результате действия взрывной волны либо при обрушении здания или перемещении тела взрывной волной
	69-76

	Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, либо погибнут или получат повреждения барабанных перепонок и легких под действием взрывной волны либо будут поражены осколками и развалинами здания
	55

	Обслуживающий персонал получит серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Вероятность разрыва барабанных перепонок – 10%
	24

	Возможны временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела. Летальный исход или серьезные повреждения от прямого воздействия взрывной волны маловероятны.
	16

	Отсутствие летального исхода или серьезных повреждений. Возможны травмы, связанные с разрушением стекол и повреждением стен здания
	5,9-8,3

	Порог выживания незащищенных людей (при меньших значениях смертельные поражения людей маловероятны)
	65,9

	на открытой местности:
	

	Смертельные травмы
	100

	Тяжелые травмы (контузии)
	60-100

	Средние поражения (кровотечения, вывихи, сотрясения мозга)
	40-60

	Легкие поражения (ушибы, потеря слуха)
	10-40

	Безопасно
	менее 5



Таким образом, результаты расчетов показывают, что возникающая при разрушениях магистральных газопроводов и взрывах ГВС ударная волна не представляет прямой угрозы для жизни человека, оказавшегося даже в непосредственной близости (>30 м) от центра разрыва, и не способна вызвать какие-либо повреждения зданий и сооружений, расположенных за пределами соответствующих нормативных разрывов.
При разгерметизации подземных участков магистральных газопроводов также возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). 
Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.
Степень аварийности на магистральном газопроводе принимается равной 3×10-4 1/(км×год). 
При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации наземных участков газопроводов также возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей. 
На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.
При разрушении подземного газопровода высокого давления длина факела может достигать 14 м.
Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %, ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %), халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоноситель, недофинансирования ремонтных работ.

Таблица 6.29
Расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на объектах ЖКХ
	Наименование подразделения
	Место дислокации 
	Пожарная техника

	
	
	Основная 
	Специальная

	[bookmark: _Hlk80261202]ПСЧ-27 9 ОФПС по Краснодарскому краю Главного управления МЧС России
	г. Белореченск, пер. Родниковый, 3
	1 объект
	–

	ГИБДД Белореченского района
	г. Белореченск, пр. Промышленный, 17
	–
	–

	ГБУЗ «Белореченская ЦРБ» МЗ КК, отделение скорой и неотложной медицинской помощи
	г. Белореченск, ул. Толстого, 160
	–
	–

	Аварийные подсистемы

	МУП «Наш город»
	г. Белореченск, ул. Ленина, 31
	–
	–


[bookmark: _Toc54700579][bookmark: _Toc80273686][bookmark: _Toc228365184]6.2.3 Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера
Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория Белореченского городского поселения Белореченского района относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.
Категории опасности неблагоприятных природных процессов на проектируемой территории определены по СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95».
Таблица 6.30
Категории опасности природных процессов
	Показатели, используемые при оценке степени опасности природного процесса (ОПП)
	Категории опасности процессов

	
	Чрезвычайно опасные, катастрофические
	Весьма опасные
	Опасные
	Умеренно опасные

	Оползни

	Площадная пораженность территории, %
	Более 30
	11-30
	1-10
	01-1

	Площадь разового проявления на одном участке, кв. км
	1 - 2
	1 - 0,5
	0,01 - 0,5
	Менее 0,01

	Объем захваченных пород при разовом проявлении, млн. куб. м
	10 - 20
	5 - 10
	0,001 - 5
	До 0,001

	Скорость смещения
	До 5 м/c
	До 2 м/c
	1 - 2 м/c (1-10 м/cут)
	1 - 5 м/cут (5-10м/мес)

	Повторяемость, ед. в год
	0,01 - 0,1
	0,1-0,25
	0,25-0,75
	1

	Сели

	Площадная пораженность территории, %
	Более 50
	10 - 50
	5 - 10
	Менее 5

	Площадь проявления на одном участке, кв. км
	До 5
	До 3
	До 1
	Менее 1

	Объем единовременного выноса, млн. куб. м
	До 5 -10
	До 1 - 3
	До 0,5 -1
	0,1

	Скорость движения, м/c
	До 40
	До 30
	До 20
	10

	Повторяемость, ед. в год
	До 0,01
	0,03 -0,1
	0,1  - 0,2
	До 1

	Лавины

	Площадная пораженность территории, %
	Более 50
	30 - 50
	10 - 30
	Менее 10

	Площадь проявления, кв. км
	Более 5000
	2500 -5000
	1000-2500
	Менее 100

	Объем единовременного выноса, млн. куб. м
	3 - 4
	До 1
	До 0,5
	Менее 0,1

	Продолжительность, c
	10-100
	20 - 50
	30 - 40
	До 20

	Повторяемость, ед. в год
	Менее 0,02
	0,03-0,05
	0,2 -0,5
	До 1

	Землетрясения

	Интенсивность, баллы
	Более 9
	8 - 9
	6 - 7
	Менее 6

	Абразия и термоабразия

	Средняя скорость отступания береговой линии, м/год:
	
	-
	
	

	  пределы изменения
	-
	1 - 15
	0,4 - 3,8
	0,05-1,8

	  средние значения
	-
	Более 2
	2 - 0,5
	Менее 0,5

	Переработка берегов водохранилищ

	Скорость линейного отступания берегов на отдельных участках по стадиям развития процесса, м/год:
	-
	-
	-
	-

	первая 
	-
	Более 3
	3-1 
	Менее 1

	вторая
	-
	1,5 
	1,5-0,9
	Менее 0,9

	Карст

	Площадная пораженность территории, %
	-
	5- 80
	5 - 100
	До 5

	Частота провалов земной поверхности, число случаев в год
	-
	0,1 и более
	До 0,1
	До 0,01

	Средний диаметр провалов, м
	-
	20 и более
	До 20
	До 20

	Общее оседание территории
	-
	От незначительных до нескольких мм /год
	Незначительно
	Незначительно

	Суффозия

	Площадная пораженность территории, %
	-
	Более 10
	2-90
	Менее 20

	Площадь проявления на одном участке, тыс. кв. км
	-
	До 10
	До 5
	До 1

	Объем подверженных деформации горных пород, тыс. куб. м
	-
	До 30
	До 10
	До 1

	Продолжительность проявления процесса, сутки
	-
	До 3
	0,1-30
	Более 10

	Скорость развития процесса, сутки
	-
	Более 10
	Более 0,1
	Более 0,01

	Просадочность лессовых пород

	Площадная пораженность территории, %
	-
	60-70
	50-60
	30-40

	Площадь проявления на одном участке, тыс. кв. км
	-
	До 2,5
	До 2,5
	До 0,25

	Объем подверженных деформации горных пород, тыс. куб. м
	-
	До 100
	До 50
	До 25

	Продолжительность проявления процесса, сутки
	-
	2-40
	25-400
	Более 100

	Скорость развития, см/сутки
	-
	0,5-3,0
	0,1-0,5
	Менее 0,1

	Подтопление территории

	Площадная пораженность территории, %
	-
	75-100
	50-75
	До 50

	Продолжительность формирования водоносного горизонта, лет
	-
	Менее 3
	До 5
	Более 5

	Скорость подъема уровня подземных вод, м/год
	-
	Более 1
	0,5-1
	0,5

	Эрозия плоскостная и овражная

	Площадная пораженность территории, %
	-
	Более 50
	30-50
	10-30

	Площадь одиночного оврага, кв. км
	-
	0,1-3,0
	0,05-0,1
	Менее 0,05

	Скорость развития эрозии: -плоскостной, м3/га х год-овражной, м/год
	-
	10-15
1-15
	5-10
1-10
	2-5
1-5

	Эрозия речная

	Площадная пораженность территории, %
	-
	5-6
	8-10
	8-10

	Протяженность берега в пределах которого относит. одновременно происходит развитие процесса, км
	-
	200-300
	300-400
	300-400

	Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. куб.м/год  
	-
	0,2-0,3
	До 0,04
	До 0,08

	Скорость развития, м/год
	-
	Более 3
	До 1-3
	0,1-1

	Термоэрозия овражная

	Потенциальная площадная пораженность территории, %
	-
	Более 50
	25-50
	Менее 25

	Объем относительно одновременных деформаций пород, тыс. куб. м / год
	-
	1-10
	Менее 1
	Менее 1

	Скорость развития, куб. м / кв. м. час
	-
	Более 0,1
	0,01-0,1
	Менее 0,01

	Термокарст

	Потенциальная площадная пораженность территории, %
	-
	Более 25
	25-75
	Менее 25

	Площадь проявления на одном участке, тыс. кв.км
	-
	0,001-1
	0,001-1
	0,01-1

	Объем относительно одновременных деформаций, тыс. куб.м
	-
	1-2000
	0,1-200
	0,05-50

	Продолжительность проявления, лет
	-
	10-20
	5
	1-5

	Скорость развития, см/год
	-
	15-100
	5-15
	-

	Пучение

	Потенциальная площадная пораженность территории, %
	-
	Более 75
	10-75
	Менее 10

	Площадь проявления на одном участке, тыс. кв.км
	-
	0,01-10
	0,01-10
	0,01-10

	Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. куб.м
	-
	1-30
	0,05-1
	Менее 0,05

	Скорость развития, см/год
	-
	До 50
	5-10
	Менее 5

	Солифлюкция

	Площадная пораженность территории, %
	-
	Более 10
	10-5
	Менее 5

	Площадь проявления на одном участке, кв. км
	-
	0,0001-1
	0,0001-1
	0,0001-1

	Объем единичных относительных одновременных деформаций пород, тыс. куб.м
	-
	Более100
	1-100
	0,1-20

	Cкорость развития
	-
	Более 100м/час
	От 2-10 см/год до 100м/час
	Менее 2см/год

	Наледеобразование

	Площадная пораженность территории, %
	-
	0,2-3
	0,1-0,2
	Менее 0,1

	Площадь проявления на одном участке, кв. км
	-
	От 1-2 до 50-80
	0,01-1
	Менее 0,01

	Объем относительно одновременных деформаций, млн м3
	-
	1-100
	0,01-0,2
	Менее 0,01

	Cкорость развития, тыс. куб.м/сут
	-
	5-100
	0,1-5,0
	-

	Наводнения

	Площадная пораженность территории, %
	10
	15
	25
	50

	Плодолжительность проявления, сут
	20-25
	15-20
	5-15
	1-5

	Скорость развития, м/сут
	5-6
	3-5
	1-3
	0,5-1,0

	Повторяемость, ед. в год
	0,001-0,01
	0,01-0,02
	0,02-0,05
	0,05-0,1

	Ураганы, смерчи

	Площадная пораженность территории, %
	20
	30
	30-70
	70-100

	Продолжительность проявления, ч
	До 1
	1-3
	3-5
	5-10

	Скорость перемещения, м/с
	700-100
	50-70
	35-40
	25-40

	Повторяемость, ед. в год
	0,001-0,01
	0,01-0,02
	0,02-0,05
	0,05-0,1

	Цунами

	Площадная пораженность территории, %
	1
	5-8
	11-14
	20

	Протяженность берега, в пределах которого относительно одновременно происходит развитие процесса, км
	5
	5-10
	10-30
	10-40

	Продолжительность проявления, час
	2
	6-7
	7-48
	48-60

	Скорость, км/ч
	700
	200-500
	20-200
	10-20

	Повторяемость, ед. в год
	0,001-0,01
	0,01-0,02
	0,02-0,05
	0,05-0,1



Исходя из таблицы 6.30 природные процессы на проектируемой территории  по категории опасности – умеренно опасные. Строительство должно вестись с учетом просадочности грунтов.
Интенсивное таяние снега, ливневые дожди, отсутствие дождевой канализации, нарушение растительного покрова почвы, все это может привести к эрозии овражной. 
При прохождении весенне-осенних паводков могут возникнуть опасные ЧС. Подтопление территории грунтовыми водами не выявлено.
Отдельные опасные метеорологические явления и процессы имели место на территории поселка, в том числе такие, как: штормовой ветер (скорость 20-30 м/сек), сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град 20-31мм), туманы, заморозки, грозы. 

Землетрясение
Согласно статистическим данным за последние пять лет землетрясений на территории Белореченского городского поселения не происходило.
Прогнозирование последствий землетрясений производится на основании методики, указанной в разделе 4 расчетно-пояснительной записки.
Для прогнозирования потерь и объёмов разрушений при землетрясениях по укрупнённым показателям принимают, что плотность застройки ф (x,y) и плотность размещения людей ф (x,y) на всех площадках в городском поселении одинакова. Все здания на территории Белореченского городского поселения могут быть отнесены к типу зданий Б. Вероятность нахождения людей в зданиях, принимают максимальную (R = 1). Сейсмичность Белореченского городского поселения 7 - 8 баллов.
Математическое ожидание общих потерь людей (при землетрясении 7 баллов):
М = 1-52286-0,03 = 1569.
Математическое ожидание безвозвратных потерь людей (при землетрясении 7 баллов):
М = 1-52286-0,01 = 523.
Математическое ожидание общих потерь людей (при землетрясении 8 баллов):
М = 1-52286-0, 39 = 20392.
Математическое ожидание безвозвратных потерь людей (при землетрясении 8 баллов):
М = 1-52286-0,18 = 9412.
Результаты прогнозирования последствий землетрясений для населения на территории Белореченского городского поселения приведены в таблице 6.31.

Таблица 6.31
Результаты прогнозирования последствий землетрясений
	Наименование показателя
	Интенсивность землетрясения, баллов

	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Общие потери, человек
	-
	-
	-
	1569
	20392
	-
	-

	Безвозвратные потери, человек
	-
	-
	-
	523
	9412
	-
	-



Для рассматриваемого городского поселения частота землетрясений интенсивностью 7 - 8 баллов - 0,004 год-1.
Оценка возможных последствий землетрясения представлена в таблице 6.32.

Таблица 6.32
Оценка возможных последствий землетрясения
	Интенсивность землетрясений
	Возможная численность населения в зоне ЧС, тыс. чел.
	Объекты, попавшие в зону землетрясения
	Количество населенных пунктов, попадающих в сейсмоопас- ную зону
	Количество пострадавших, тыс. чел.
	Количество погибших, тыс. чел.
	Индивидуальный риск

	7-8
	52,286
	На территории Белореченского городского поселения в зону землетрясения попадут потенциальноопасный и взрывопожароопасные объекты
	1
	1,596
20,392
	0,523
9,412
	7,6Е-04



Среди природных рисков, наиболее существенным является риск возникновения землетрясений. Помимо разрушений, вызываемых непосредственно, землетрясения часто приводят к развитию других опасных явлений: обвалов, оползней, селей, разжижению грунта, они способны спровоцировать и техногенные катастрофы.
Возможные последствия землетрясений определяются его интенсивностью, которая оценивается по шкале балльности. В Российской Федерации принята шкала MSK-64.
Сейсмическое районирование - это оценка максимально возможной интенсивности сотрясений для различных территорий и вероятности возникновения землетрясений определённой балльности. Карта сейсмического районирования необходима при проектировании строительства зданий и сооружений, размещения объектов экономики, в первую очередь - потенциально опасных производств.

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайной ситуации при землетрясении:
· рациональное размещение объектов экономики таким образом, чтобы они не попадали в зоны высокой природной и техногенной опасности. Они должны быть отнесены от жилых зон и друг от друга на расстояние, обеспечивающее безопасность населения и соседних объектов;
· не допускать размещение зданий и объектов экономики на земельных участках, загрязненных органическими отходами, в зонах оползней, возможного катастрофического затопления, сейсмических районах и зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам земной коры;
· необходимо предусматривать эвакуацию населения из городского поселения, обеспечивающую снижение до приемлемого уровня риска поражения населения;
· в районах, подверженных воздействию землетрясений, должно предусматриваться местное зонирование территорий. В зонах с наибольшей степенью риска размещаются парки, сады, открытые спортивные площадки и т. д.;
· для городского поселения, расположенного в районе с сейсмичностью 6 - 9 баллов, как правило, должны планироваться одно- двухсекционные жилые здания не более 4 этажей, а также малоэтажная застройка с приусадебными участками;
· необходимо выносить пожаро- и взрывоопасные объекты за пределы населенного пункта.

Опасные гидрологические явления и процессы
Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями на территории Белореченского городского поселения Белореченского района незначительна. Опасные гидрологические явления могут наблюдаться на реках в периоды весеннего половодья и паводков. При этом населенные пункты Белореченского городского поселения Белореченского района и хозяйственные объекты в зону затопления паводковыми водами не попадают.
В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:
· соблюдать установленные статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничения и условия осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;
· исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).
На административной территории Белореченского городского поселения Белореченского района возможны подтопления в период интенсивного снеготаяния в горах, в апреле - июне, а также в период сильных дождей, преимущественно в весеннее - летний и осеннее - зимний период, на реке Белой и малых реках повышается уровневый фон, происходит процесс половодья, уровни воды достигают критических отметок, вследствие чего возможны затопления сельскохозяйственных угодий и населённых пунктов, подмыв опор мостов, земляных насыпей, железнодорожных путей (эстакад) на подходах к мостам, опор ЛЭП.
Подтопления могут нанести значительный материальный ущерб населению, проживающему в зоне возможного подтопления.
Река Белая - полноводная, широкая река, в районе города Белореченска имеет ширину до 200 метров.
Частота подтопления для рассматриваемой территории 1,00Е-02.
Сведения о территориях, подверженных негативному воздействию вод, представлены в таблице 6.2 (данные представлены администрацией Белореченского городского поселения).
Перечень гидротехнических сооружений Белореченского городского поселения Белореченского района представлен в таблице 6.33.
При аварии на берегоукрепительных сооружениях реки Белой возможно локальное разрушение данного гидротехнического сооружения и подтопление прилегающей территории.
В результате аварии будет нанесен ущерб в размере 7 млн. рублей.
В зону подтопления попадут жилые дома и объекты экономики, расположенные вдоль берегоукрепительного сооружения.
При планировании действий по ликвидации чрезвычайной ситуации необходимо учесть, что коммуникации в районах, подвергшихся затоплению, будут отключены. При планировании эвакуационных мероприятий следует предусматривать использование транспорта обычной проходимости, особенно легкового, только на начальных этапах развития чрезвычайной ситуации или при проведении заблаговременной эвакуации.

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий при возможном подтоплении
· прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом подтоплении и оповещение о результатах прогноза населения Белореченского городского поселения;
· подготовка к восстановлению поврежденных подтоплением систем водо-, тепло-, энергоснабжения и связи, разрушенных или поврежденных дорог;
· осуществление мер по укреплению и защите систем тепло- и электроснабжения, связи, дорог и других транспортных коммуникаций;
· водоотведение;
· локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом. Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий затопления в период паводков и половодья
· сооружение постоянных и срочных (временных) ограничивающих дамб (валов);
· использование способа подсыпки территории;
· организация круглосуточного дежурства на водомерных постах;
· заблаговременная подготовка плавсредств, планирование эвакуации населения из потенциально затапливаемых зон и его жизнеобеспечения в местах расселения.
Зоны возможных подтоплений р. Белой
· ТОС «Западный», ДНТ «Солнышко» - улицы Желтая, Лесная, Зеленая и Голубая до 2,5 км2;
· ТОС «Южный», мкр. «Солнечный» - часть ул. Широкая и пер. Химиков до 1,5 км2;
· ТОС «Юбилейный» прогнозируемое частичное разрушение габионной защиты правого береге реки Белой – часть ул. Приречная и Кочергин сад. Наиболее тяжелый и вероятный сценарий аварии перелив воды через берегоукрепительные сооружения при уровне воды в реке 128,24 м (Н0,5% начала ГТС) и 118,36 м (Н0,5% конец ГТС). Авария на ГТС приводит к частичному затоплению города Белореченск. Начало затопления территории начнется с отметки уровня воды 120,05, которая находится в 300 м ниже улицы Красная.
Максимальная глубина затопления территории города Белореченска составит 0,26 км, протяженностью 1,2 км. В результате аварии площадь затопления составит 0,31 км2.

Ураганы
Согласно статистическим данным по распределению вероятности возникновения природных ЧС, связанных с сильным ветром, ураганом и шквалом на территории Краснодарского края, основанных на среднемноголетних наблюдений, вероятность возникновения ЧС, связанных с сильным ветром, ураганом и шквалом на территории Белореченского городского поселения - 0,589093 - 0,637787.
Для оценки последствий ураганов и бурь для зданий и находящихся в них людей необходимы следующие исходные данные:
· возможное количество людей, находящихся в зданиях - 51405 чел. (численность населения Белореченского городского поселения);
· скорость ветра - 25 м/сек.
Частоты возникновения бурь различной силы на территории Белореченского городского поселения приведены в таблице 6.34.
Таблица 6.34
	Максимальная скорость ветра, м/с при частоте, 1/год

	0,2
	0,05
	0,02

	31
	37
	42



На территории Белореченского городского поселения преобладают кирпичные малоэтажные здания.
При расчете предполагалось, что все население Белореченского городского поселения находится в домах.
Приведенные оценки являются максимальными.

Оценка последствий
В соответствии с условиями методики оценки последствий ураганов определяем:
Кирпичные малоэтажные здания при указанной максимальной скорости ветра на рассматриваемой территории получают слабую степень разрушения.
При указанной степени разрушения потери составляют:
· общие - 5 %;
· безвозвратные - 0 %;
· санитарные - 5 %.
С учетом указанной численности населения получим потери:
· общие - 2615 человек;
· безвозвратные - 0 человек;
· санитарные - 2615 человек.
По санитарным потерям: n = 2615*0,02 = 53
RI = 53/52286 = 1,01Е-03
По погибшим:
RI = 0
По общим потерям:
n = 2615*0.02 = 53
RI = 53/52286 = 1,01Е-03

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий при возникновении урагана
· наблюдение и прогнозирование направления распространения урагана, оценка степени опасности для населения;
· задействование систем оповещения при угрозе жизни и здоровью людей, организованный и самостоятельных вывод (вывоз) населения из опасных зон;
· информирование населения о правилах поведения;
· отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;
· приведение в готовность сил и средств пожаротушения, коммунальных служб, медицинских сил и средств;
· укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах;
· отказ от использования транспортных средств во время прохождения урагана.

Град
Град - это атмосферные осадки, как правило, в теплое время года. Состоит из кусочков льда размером 5 - 55 мм, иногда 130 мм и весом около 1 кг. Крупный град - град при диаметре градин 20 мм и более. Общая зона воздействия града может достигать 15 км2 с населением до 1000 человек. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) 1,5 - 2,5 в год.
Частота наступления чрезвычайной ситуации с гибелью человека составляет 9Е-06 - 1,5Е-05 1/год. При расчете показателя использовались статистические данные - гибель одного человека на 150000 населения попадающего в зону действия опасного природного явления.
При расчете принимался вариант распределения потерь - на 100 пострадавших один погибший.
Возможный ущерб связан в первую очередь с повреждением посевов, садов, плантаций, а также с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта.
При этом:
· количество жилья непригодного к дальнейшему проживанию может достигнуть 1 % от имеющегося в городском поселении воздействия града;
· количество жилья требующего ремонта может достигнуть 2 % от имеющегося в районе воздействия града;
· вероятное число погибших может составить 0 человек;
· количество пострадавших может составить 50 человек;
· материальный ущерб может достигнуть 5 млн. руб.
Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий при возникновении града:
· ограничить выход транспортных средств, организовать укрытие автомобилей техники в гараж и под навесами или вывод на безопасную территорию;
· провести сход граждан по соблюдение осторожности при нахождении на улице и воздержания от возможных поездок на личном автотранспорте.

Лесные и торфяные пожары
Наличие лесопокрытых площадей на территории сельсовета обусловливает высокую степень летней пожароопасности. 
Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров.
Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда лесоводческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов. 
Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:
· контроль работы лесопожарных служб;
· проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;
· введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;
· оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов;
· установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;
· контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;
· организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;
· внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Опасные геологические процессы и явления
В инженерно-геологическом отношении, территория Белореченского городского поселения Белореченского района, в основном, является благоприятной для организации строительства. 
Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий:
· организация поверхностного стока и поверхностное осушение;
· берегоукрепление;
· благоустройство оврагов и укрепление крутых склонов рельефа;
· осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель;
· посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов.
[bookmark: _Toc54700580][bookmark: _Toc80273687][bookmark: _Toc228365185]6.2.4 Анализ возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального характера
На территории Белореченского района Краснодарского края не регистрировались природно-очаговые инфекционные заболевания, а также отсутствуют сибиреязвенные захоронения. Территория Белореченского района Краснодарского края является эндемичной по клещевому энцефалиту.
В 2021 году на территории Краснодарского края зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. В крае контролируется соблюдение жителями, которые находятся в общественных местах, масочного режима и дистанцирования.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.
[bookmark: _Toc54700581][bookmark: _Toc228365186]6.3 Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время
[bookmark: _Toc529950041][bookmark: _Toc521630][bookmark: _Toc54700582][bookmark: _Toc80273689][bookmark: _Toc228365187]6.3.1 Сведения об отнесении объекта к категории по ГО
Проектируемый объект градостроительной деятельности – Белореченское городское поселение Белореченского района, наделенный статусом городского поселения, расположен в Белореченском районе Краснодарского края.
На его территории не предполагается хранение, использование, переработка, транспортировка или уничтожение взрывопожароопасных, аварийно-химически опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов. В связи с этим данный объект не является потенциально опасным.
Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне является сохранение объекта и защита его населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, путем заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне.
При определении категории объекта учитываются показатели, определяющие роль объекта в экономике региона и государства в целом, а также особые условия, характеризующие степень потенциальной опасности проектируемого объекта в период его эксплуатации, как в мирное, так и в военное время с учетом его месторасположения.
Основными показателями при определении категории объекта по гражданской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания федерального и краевого уровней.
Согласно исходным данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.10.1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» проектируемый объект – не категорированный по гражданской обороне.
[bookmark: _Toc529950046][bookmark: _Toc521635][bookmark: _Toc54700583][bookmark: _Toc80273690][bookmark: _Toc228365188]6.3.2 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)
Территория Белореченского городского поселения Белореченского района не подвергается радиоактивному загрязнению (заражению).
[bookmark: _Toc54700584][bookmark: _Toc80273691][bookmark: _Toc228365189]6.3.3 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта
На объекте не используются радиационные и химические вещества и материалы, поэтому установка специальных систем контроля не предусматривается.
В режиме повышенной готовности (прогнозирование чрезвычайной ситуации, ухудшение радиационной, химической обстановки, нарастание угрозы агрессии против РФ) учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля (далее СНЛК) гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации, являющейся общегосударственной структурой, осуществляется проведение следующих мероприятий:
· непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях радиационного, химического и биологического характера;
· участие в уточнении планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и биологического характера и иных документов;
· приведение при необходимости сил и средств СНЛК в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
· введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил СНЛК на стационарных и подвижных пунктах управления;
· участие в планировании и организации эвакуационных мероприятий.
В режиме повышенной готовности передача информации осуществляется в сроки, не превышающие 2-х часов с момента обнаружения признаков угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, и далее с периодичностью не более 4-х часов в формализованном для каждого конкретного вида наблюдений и лабораторного контроля и неформализованном виде по существующим каналам связи.
СНЛК является составной частью сил и средств наблюдения и контроля гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организационно объединяет в единую систему пункты наблюдения и лабораторного контроля, созданные на базе (основе) учреждений и организаций, предназначенных для наблюдения и контроля за радиационной, химической, биологической и гидрометеорологической обстановкой на территории Российской Федерации.
Общее руководство СНЛК осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий.
[bookmark: _Toc498437265][bookmark: _Toc528672377][bookmark: _Toc529292892][bookmark: _Toc529950048][bookmark: _Toc521637][bookmark: _Toc54700585][bookmark: _Toc228365190]6.4 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера
Повышение устойчивости функционирования хозяйства Белореченского городского поселения Белореченского района заключается в разработке и осуществлении комплекса инженерно-технических, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на снижение объема потерь в условиях современной войны и ЧС, на повышение надежности функционирования производства и на защиту населения от средств массового поражения и ЧС.
[bookmark: _Toc54700586][bookmark: _Toc80273693][bookmark: _Toc228365191]6.4.1 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в военное время
Белореченское городское поселение Белореченского района не относится к категории по гражданской обороне.
Вероятность нанесения противником ядерного удара по объекту не рассматривается. 
[bookmark: _Toc54700587][bookmark: _Toc80273694][bookmark: _Toc228365192]6.4.2 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС техногенного характера
На территории Белореченского городского поселения Белореченского района планируются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения ЧС техногенного характера. 
Ниже приводятся виды возможных аварий и перечень мероприятий к ним, осуществляемых для предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий на объектах предприятия.
1). Возможный порыв трубопроводов горячей, холодной воды:
А. Сообщается диспетчеру предприятия.
Б. На место прорыва выезжает дежурная бригада.
В. При необходимости вызываются дополнительные средства (люди, техника).
2). Утечка ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром на АЗС:
А. Объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы АЗС и удалении с территории станции всех ожидающих заправки транспортных средств.
Б. Вызвать пожарную охрану, ОВГСП.
В. Сообщить диспетчеру, руководителю АЗС.
Г. Отключить напряжение питающей сети. 
Д. Вывести людей, оказать помощь пострадавшим.
Е. Приступить к локализации и ликвидации аварии с применением имеющихся средств.
Ж. Не допустить попадания нефтепродуктов в сточные воды, в реку, в жилой сектор.
3). Возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава предприятия:
А. Сообщить диспетчеру, пожарной охране.
Б. Приступить к ликвидации очага возгорания с применением имеющихся защитных средств.
В. Удалить на безопасное расстояние автотракторную технику.
Г. Принятие мер для локализации и ликвидации пожара до приезда пожарной команды.
Д. Вывести людей на безопасное расстояние.
4). Возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом:
А. Сообщить диспетчеру предприятия.
Б. Сообщить в пожарную часть, ОВГСП.
В. Выезд аварийной бригады на место аварии.
Г. Ликвидация вылившихся нефтепродуктов территории и т. д.
5). Возможные аварии на котельной.
• Возможный вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации.
А. Аварийная остановка котла.
Б. Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.
В. Ликвидация последствий аварии.
• Аварийное отключение электроэнергии.
А. Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.
Б. Обнаружение отключения, принятие мер по устранению причины.

[bookmark: _Toc54700588][bookmark: _Toc80273695][bookmark: _Toc228365193]6.4.3 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС природного характера
В генеральном плане Белореченского городского поселения Белореченского района предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений, которые могут создать опасность для жизни и здоровья людей, и могут нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений:
Ливневые дожди. Негативное воздействие ливневых дождей на здания и сооружения предотвращается планировкой территорий с уклоном в сторону от зданий и сооружений.
Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85 ⃰, элементы конструкций зданий рассчитаны на восприятие действующих ветровых нагрузок. 
Выпадение снега. Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85⃰, для данного района строительства. Дороги постоянно должны очищаться от снега.
Сильные морозы. Теплоизоляция помещений зданий и сооружений выбирается в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.
Грозы. Согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного электричества.
Гололед. Борьба с гололедом на дорогах направлена на улучшение сцепления колес с покрытием, которая обеспечивается, как созданием шероховатости покрытий, так и использование специальных зимних шин. Рекомендуется создавать запасы песчано-соляной смеси, которой покрываются опасные участки движения пешеходов и транспорта.
Затопление (подтопление). ЧС будут носить локальный характер и будут предотвращаться или ликвидироваться собственными силами.
Ионизирующее излучение природного происхождения. Рекомендуется провести обследование местности на радон.
Природные пожары. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах изложены в Лесохозяйственном регламенте Белореченского лесничества.
Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по телефонной связи, телевидению и радио.
[bookmark: _Toc54700589][bookmark: _Toc228365194]6.5 Обоснование территориального развития поселения и предложений по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории
[bookmark: _Toc54700590][bookmark: _Toc80273697][bookmark: _Toc228365195]6.5.1 Территориальное развитие
Численность населения Белореченского городского поселения Белореченского района на расчетный срок будет составлять 55284 человека.
Учитывая перспективную потребность в площадках для жилищного строительства, проектом генерального плана предусматривается: рост жилищного фонда в целях увеличения средней жилищной обеспеченности на одного человека; увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования; выбор оптимального соотношения многоэтажного и малоэтажного строительства (увеличилась потребность населения в жилье усадебного типа); строительство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и выбытия жилья по другим причинам; проведения реконструкции и модернизации существующей застройки и благоустройство селитебных территорий.
[bookmark: _Toc54700591][bookmark: _Toc80273698][bookmark: _Toc228365196]6.5.2 Пожарная безопасность
С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут.
Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.
Порядок и методика определения мест размещения зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются: 
· нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности; 
· создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
· разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
· реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 
· проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; 
· содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; 
· научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
· информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
· осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 
· производство пожарно-технической продукции; 
· выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 
· лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности; 
· тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
· учет пожаров и их последствий; 
· установление особого противопожарного режима.
Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:
· органы государственной власти;
· органы местного самоуправления;
· организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.
В настоящее время пожарная безопасность Белореченского городского поселения Белореченского района обеспечивается силами ПСЧ-27 9 ОФПС по Краснодарскому краю (г. Белореченск, пер. Родниковый, 3) Главного управления МЧС России.
Место дислокации муниципального поста пожарной охраны не соответствует «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 от 22.07.2008 г. Генеральным планом предусмотрено выделение земельных участков с целевым назначением «Для размещения пожарного депо» на территории МКР «Солнечный», ТОС «Западный» (ДНТ «Солнышко», «Золотая осень», «Надежда», «Весна»), МКР «Северный».
Организационные решения.
Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.
Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:
· максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
· максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;
· изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);
· поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;
· достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);
· поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
· максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
· установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;
· применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.
Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:
· применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;
· применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;
· применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;
· применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;
· устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
· поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;
· исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;
· применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
· ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций; 
· обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;
· устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;
· уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;
· выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Противопожарные мероприятия
При подготовке Генерального плана учитывались требования пункта 10 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614, а также пункта 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479:
· в местах, граничащих с землями лесного фонда, где возможно обустройство минерализованных полос, проектировать минерализованные полосы шириной не менее 1,4 метра;
· в местах, граничащих с землями лесного фонда, где невозможно обустройство минерализованных полос, проектировать очистку 10-метровой зоны от горючих материалов (сухой травы, валежника, мусора и т.д);
· на границах населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров проектировать обустройство противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров.
Невозможно проектирование минерализованных полос на границе с лесным фондом из-за плотно прилегающей улично-дорожной сети и жилой застройки к лесному массиву.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:
· дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;
· о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;
· на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
· территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;
· территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;
· на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;
· на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;
· не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;
· следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.
Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.
Противопожарное водоснабжение
На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. 
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);
2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) пожарные резервуары.
Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.
Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно близко расположенных к лесным массивам.
Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании). 
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. 
Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. 
Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.). 
Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м. 
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. 
Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. 
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них. 
Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно. 
Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения: 
· пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов; 
· специальных средств пожаротушения; 
· максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения. 
Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального образования.
Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более: 
· при наличии автонасосов — 200 м; 
· при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
[bookmark: _Toc520277841][bookmark: _Toc520277885][bookmark: _Toc54700592][bookmark: _Toc80273699][bookmark: _Toc228365197]6.5.3 Эвакуация населения
[bookmark: _Toc520277842][bookmark: _Toc520277886]Эвакуация населения Белореченского городского поселения Белореченского района в другие населенные пункты не предусматривается.
По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, объект градостроительной деятельности не принимает эвакуируемое население из других населенных пунктов в особый период.
[bookmark: _Toc520277843][bookmark: _Toc520277887][bookmark: _Toc54700594][bookmark: _Toc80273700][bookmark: _Toc228365198]6.5.4 Система оповещения ГО 
Основным способом оповещения и информирования населения Белореченского городского поселения Белореченского района о ситуациях ГО и ЧС является передача речевой информации.
Сигналы (распоряжения) ГО в Белореченском городском поселении Белореченского района передаются по радио, телевидению, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.
Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.
Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они состоят: 
· из электронного оповещения персонала объекта;
· объектовой сети радиотрансляционного вещания.
В настоящее время объектовые системы оповещения на территории Белореченского городского поселения Белореченского района отсутствуют.
[bookmark: _Toc54700595][bookmark: _Toc80273701][bookmark: _Toc228365199]6.5.5 Мероприятия по противодействию террористическим актам
В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружения. Общие требования проектирования» в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, устанавливается класс объекта по значимости и предусматривается оснащенность объекта техническими средствами защищенности.
Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, включает в себя:
· на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.);
· на уровне субъекта федерации (Краснодарский край) - Губернатор края, местные органы исполнительной власти.
Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические комиссии.
Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с планом деятельности или с возникшей необходимостью.
Организация антитеррористической безопасности учреждений. Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.
Система безопасности учреждения - комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых муниципальными органами управления учреждения во взаимодействии с органами власти, правоохранительными  и иными структурами с целью обеспечения постоянной готовности учреждений к безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.
Система безопасности формируется и достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий:
1. Организация физической охраны.
Ее задачи:
· контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;
· осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники;
· защита населения от насильственных действий в учреждении и на его территории.
Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел.
2. Организация инженерно-технического укрепления охраняемого объекта: ограждения, решетки, металлические двери и запоры и др. Предназначены для оказания помощи сотрудникам охраны при выполнении ими служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка и безопасности в повседневном режиме и в ЧС.
3. Организация инженерно-технического оборудования. 
Включает в себя системы:
· охранной сигнализации (в т. ч. по периметру ограждения);
· тревожно-вызывной сигнализацией (локальной или выведенной на «01»);
· телевизионного видеонаблюдения;
· ограничения и контроля за доступом;
· радиационного контроля и контроля химического состава воздуха.
4. Плановая работа по антитеррористической защищенности учреждения (создание «Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) учреждения»);
5. Обеспечение контрольно-пропускного режима.
6. Выполнение норм противопожарной безопасности.
7. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности.
8. Плановая работа по вопросам гражданской обороны.
9. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами. 
10. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности.
11. Финансово-экономическое обеспечение мероприятий.
Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической защищенности объектов:
· обучение персонала;
· взаимодействие с органами исполнительной власти;
· взаимодействие с правоохранительными структурами;
· квалифицированный подбор сотрудников охраны;
· проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность учреждений;
· совершенствование материально-технической базы и оснащенности учреждений техническими средствами охраны и контроля;
· изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной безопасности объектов.
[bookmark: _Toc151712172][bookmark: _Toc140921561]Предотвращение возможности проведения террористических актов в жилой застройке.
Для обеспечения безопасного функционирования и предотвращения возможных террористических актов в жилых домах рекомендуется:
· предусмотреть освещение входов и прилегающей территории в ночное время.
· оборудовать входные двери запирающими устройствами.
· в многоквартирных домах – оборудовать двери запирающими устройствами и не допускать попадание в подвальные помещения посторонних лиц.


· 

[bookmark: _Toc228365200]7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ
Белореченское городское поселение – муниципальное образование, наделенное статусом городского поселения в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 июля 2004 года № 767-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского и сельских поселений - и установлении их границ». В соответствии с данным законом в состав городского поселения входит единственный населенный пункт - город Белореченск.

На территории Белореченского городского поселения Белореченского района Краснодарского края в границах населенного пункта отсутствуют зоны сельскохозяйственных угодий.
Увеличение земель сельскохозяйственного значения возможно путем изменения границ населенного пункта за счет сокращения жилых зон.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 518-ФЗ) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, органы местного самоуправления (органы местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального, городского округа, внутригородского района городского округа с внутригородским делением, внутригородских районов) наделены полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, что повысит качество и полноту данных ЕГРН и положительно повлияет на социально-экономическое развитие регионов, инвестиционный климат, формирование консолидированных бюджетов по имущественным налогам и сборам, а также  обеспечит защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.
В настоящее время на территории Белореченского района проводится работа в рамках Закона № 518-ФЗ, в связи с чем изменение границ населенных пунктов за счет сокращения жилых зон с целью увеличения земель сельскохозяйственного назначения возможно после детального анализа территорий, занятых жилыми зонами.
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[bookmark: _Toc16761374][bookmark: _Toc80273704][bookmark: _Toc228365202]Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)
Белореченское городское поселение – муниципальное образование, наделенное статусом городского поселения в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 июля 2004 года № 767-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского и сельских поселений - и установлении их границ». В соответствии с данным законом в состав городского поселения входит единственный населенный пункт - город Белореченск.
Границы Белореченского городского поселения Белореченского района стоят на кадастровом учете в ЕГРН – кадастровый номер 23:39-3.9.
Уточненная площадь городского поселения в административных границах составляет 3836,5 га.
Площадь населенного пункта Белореченского городского поселения Белореченского района, устанавливаемая проектом:
· г. Белореченск – 3811,23 га.
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Таблица 1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние 
	Расчетный срок (2046 год)

	I. Территория

	1.1
	Общая площадь земель в границах МО, в том числе:
	га
	3836,50
	3836,50

	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	1499,78
	1619,22

	
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	26,29
	28,44

	
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	33,07
	33,07

	[bookmark: _Hlk86227102]
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	га
	13,72
	84,76

	
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	104,05
	104,73

	
	Зона специализированной общественной застройки
	га
	64,21
	71,97

	
	Производственная зона
	га
	341,68
	341,68

	
	Коммунально-складская зона
	га
	0,06
	0,06

	
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	18,05
	19,67

	
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	735,06
	735,06

	
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
	366,00
	163,32

	
	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан
	га
	313,61
	313,61

	
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	53,38
	53,38

	[bookmark: _Hlk86227143]
	Зоны рекреационного назначения
	га
	4,47
	4,47

	
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	182,59
	182,59

	
	Зона отдыха
	га
	2,82
	2,82

	
	Зона лесов
	га
	2,87
	2,87

	
	Зона кладбищ
	га
	30,40
	30,40

	
	Зона озелененных территорий специального назначения
	га
	44,39
	44,39
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	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	3811,23
	3811,23

	II. Население

	2.1
	Численность населения
	чел.
	54190
	55284

	III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

	3.1
	Объекты учебно-образовательного назначения

	
	детские дошкольные учреждения
	ед.
	12
	16

	
	общеобразовательные школы
	ед.
	10
	14

	
	учреждения начального образования
	ед.
	1
	1

	
	учреждения дополнительного образования
	ед.
	8
	8

	
	учреждения профессионального образования
	ед.
	4
	4

	3.2
	Объекты здравоохранения

	
	районная больница
	ед.
	1
	1

	3.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты

	
	плоскостные спортивные сооружения
	ед.
	55
	58

	
	стадионы с трибунами
	ед.
	2
	2

	
	спортивные залы
	ед.
	24
	25

	
	плавательные бассейны
	ед.
	8
	9

	3.4
	Объекты культурно-досугового назначения

	
	учреждения культуры
	ед.
	12
	13

	3.5
	Объекты торгового назначения

	
	объекты торговли 
	ед.
	793
	794

	
	объекты общественного питания
	ед.
	83
	83

	3.6
	Отделения связи

	
	почта
	ед.
	8
	8

	IV. Транспорт

	4.1
	Протяженность автомобильных дорог, в том числе
	км
	234,07
	246,87

	
	федерального значения
	км
	7,6
	7,6

	
	регионального и межмуниципального значения
	км
	8,45
	8,45

	
	улично-дорожная сеть
	км
	218,02
	230,82

	V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

	5.1
	Водопотребление
	м3/сут.
	11257,7
	11482,8

	5.2
	Водоотведение
	м3/сут.
	8687,45
	8861,18

	5.3
	Энергопотребление
	тыс. кВт в год
	48834,75
	49811,35

	5.4
	Санитарная очистка территорий. Количество твердых коммунальных отходов
	м3/год
	132223,6
	134892,96

	5.5
	Газоснабжение
	тыс.м3/год
	15421,5
	15729,9





Ряд 1	2021  год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	51405	55728	55010	54330	54190	


_____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                            57
image1.emf
-1,8

-0,8

4,5

11,3

17

20,7

23,3

22,7

17,6

11,4

5,8

0,4

-4

0

4

8

12

16

20

24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год

Месяцы

Температура


image2.emf
56



55

56

55

60

69

61

52

40

55

66

77

702

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Осадки, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год

Месяцы


